| > 首頁 > 操作指引 # 列印/複製 紙張來源 紙張來源 1 紙張來源 2 列印格式 列印語言 紙張來源 自訂紙張來源 列印 錯誤設定 ESC/PS 環境設定 ESC/頁面環境設定 PCL 環境設定 ESCP2 環境設定 FX 環境設定 I239X 環境設定 PS3 環境設定 顯示裝置的印表機設定，說明如下。 注意：
根據裝置機型及安裝的配件，此選單及其項目可能不會顯示。 〝印表機〞畫面視機型而定顯示。
## 紙張來源
參數 | 說明
萬用進紙匣的紙張大小 | 指定在萬用進紙匣中裝入的紙張大小。
萬用進紙匣的紙張種類 | 指定在萬用進紙匣中裝入的紙張種類。
萬用進紙匣的紙張大小 | 指定在萬用進紙匣中裝入的紙張大小。
萬用進紙匣的紙張種類 | 指定在萬用進紙匣中裝入的紙張種類。
進紙匣 x 的紙張大小 | 顯示在標準及選購進紙匣中裝入的紙張大小。
進紙匣 x 的紙張種類 | 指定在標準及選購進紙匣中裝入的紙張種類。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 紙張來源 1
參數 | 說明
萬用進紙匣的紙張大小 | 指定在萬用進紙匣中裝入的紙張大小。
進紙匣 x 的紙張大小 | 顯示在標準及選購進紙匣中裝入的紙張大小。
萬用進紙匣的紙張種類 | 指定在萬用進紙匣中裝入的紙張種類。
進紙匣 x 的紙張種類 | 指定在標準及選購進紙匣中裝入的紙張種類。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 紙張來源 2
參數 | 說明
自動選擇設定：萬用進紙匣、進紙匣 x | 在自動選擇設定指定選取的紙張來源。
紙張大小偵測設定：進紙匣 x | 允許各紙張來源使用自動紙張大小偵測設定，並自動指定紙張大小。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 列印格式
參數 | 說明
紙張大小 | 指定列印資料的紙張大小。
紙張種類 | 指定列印所使用的紙張種類。
頁面 | 指定手動雙面列印時要列印的頁面。
紙張來源 | 指定紙張從萬用進紙匣、標準進紙匣或選購進紙匣饋入印表機。若選擇〝自動〞，紙張所饋入的紙張來源會含有符合您設定之紙張大小的紙張。
方向 | 指定以直向或橫向來列印頁面。
解析度 | 指定列印解析度。
RITech | 指定是否啟用 RIT (解析度增強技術) 功能。
省碳模式 | 指定是否要省碳。選擇〝開啟〞時，印表機會消耗較少的碳粉，不過列印品質會下降。
減少 | 指定是否減少列印尺寸。
強調細線 | 指定是否要加粗細線。
影像校正 | 指定影像校正的方式。
1 | 此設定提供標準影像校正。請優先使用。
2 | 若選擇 ESC/P 或 ESC/PS 模式，會在未正確列印刻劃線時使用此設定。若選擇 ESC/頁面 模式，因使用不支援的印表機驅動程式而發生圖形問題時，會使用此模式。
頂部位移 | 調整頁面的垂直列印位置。
左側位移 | 調整頁面的水平列印位置。
頂部位移 B | 調整雙面列印時紙張背面的垂直列印位置。若背面列印位置不如預期，請使用此設定。
左側位移 B | 調整雙面列印時紙張背面的水平列印位置。若背面列印位置不如預期，請使用此設定。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 列印語言 注意：
〝列印語言〞畫面視機型而定顯示。
參數 | 說明
USB | 指定各介面的列印語言。
網路
介面卡
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 紙張來源
參數 | 說明
紙張來源 (紙張尺寸自動偵測) | 啟用可自動偵測各紙張來源的紙張尺寸。
紙張來源 (大小) | 指定各紙張來源的紙張大小。
紙張來源 (種類) | 指定各紙張來源的紙張種類。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 自訂紙張來源
參數 | 說明
自訂紙張來源設定 | 顯示使用者為各紙張來源定義的單位、寬度及高度。
單位 | 從 mm 或 英吋 選擇所選紙張來源的紙張大小單位。
寬度 | 輸入所選紙張來源的紙張寬度。
高度 | 輸入所選紙張來源的紙張高度。
新增 >> | 登錄所選紙張來源的自訂大小。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 列印
參數 | 說明
厚紙 | 啟用或停用厚紙功能。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 錯誤設定
參數 | 說明
紙張大小通知 | 指定是否偵測紙張大小錯誤。
紙張種類通知 | 指定是否偵測紙張種類錯誤。
自動錯誤規劃求解 | 指定是否要在發生錯誤時繼續列印。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## ESC/PS 環境設定
參數 | 說明
連續 | 指定印表機是否將連續報表紙的列印資料縮小至單一頁面。此項目僅在選擇 ESC/PS 模式或 ESC/P 模式時啟用。
關閉 | 不縮小。
F15->B4L | 將資料從 381 x 279.4 mm (15 x 11 in.) 縮小至 B4L。
F15->A4L | 將資料從 381 x 279.4 mm (15 x 11 in.) 縮小至 A4L。
F10->A4P | 將資料從 254 x 279.4 mm (10 x 11 in.) 縮小至 A4P。
字元代碼 | 指定字元代碼。此項目僅在使用 ESC/P 專用軟體時啟用。
Kana | 選擇 Kana 代碼。
圖形 | 選擇延伸型圖形代碼。
紙張來源位置 | 指定起始列印位置。此項目僅在使用 ESC/P 專用軟體時啟用。
國家/地區 | 指定國家 / 地區。字元代碼表中的部分符號會根據國家 / 地區的不同而置換。僅在 ESC/PS 模式下使用 PC-PR201H 專用軟體時，此項目才會啟用。
零字元 | 指定印表機列印加上斜線或不加斜線的零。
紙張位置 | 指定紙張的水平位置。若選擇〝中〞，您還可選擇位移。在應用程式的列印設定中選擇 PC-PR201H 並使用進紙匣時，請選擇〝中〞。根據邊界設定，可能不會列印左側和右側的部分內容。在這種情況下，請在應用程式中同時放大左邊界和右邊界。
右邊界 | 指定右邊界。此項目僅在選擇 ESC/PS 模式或 ESC/P 模式時啟用。
紙張寬度 | 符合可列印範圍的寬度。
136 個字元 | 將寬度設為 136 個字元 (13.6 in.)。若可列印寬度小於 136 個字元，則會裁切超過可列印範圍的列印資料。
Kanji 字型 | 指定 Kanji 所使用的字型。此項目僅在選擇 ESC/PS 模式或 ESC/P 模式時啟用。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## ESC/頁面環境設定
參數 | 說明
歸位字元 | 指定印表機是否在列印位置超過右邊界時，執行歸位字元操作。
換行字元 | 指定印表機是否在列印位置超過下邊界時，執行換行字元操作。
CR | 指定僅執行歸位字元 (CR)，或同時執行歸位字元和換行字元 (LF) 程序。
LF | 指定僅執行換行字元 (LF)，或同時執行換行字元和歸位字元 (CR) 程序。
FF | 指定僅執行跳頁 (FF)，或同時執行跳頁和歸位字元 (CR) 程序。
錯誤代碼 | 指定非字元代碼表中的字元所適用的程序。
開啟 | 以空格取代。
關閉 | 忽略。
字型類型 | 指定字元大小的寬高比為 1:2 時，二‐位元組字型與一位元‐組字型的優先順序。
1 | 若字型大小小於 15 點，會以一‐位元組字型列印；若字型大小大於或等於 15 點，會以二‐位元組字型列印。
2 | 以二‐位元組字型列印。
3 | 以一‐位元組字型列印。
套表列印 | 指定是否以儲存在選購 ROM 模組中的套表列印資料進行列印。
表單編號 | 指定要列印之套表列印資料的編號。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## PCL 環境設定
參數 | 說明
字型來源 | 指定是否要使用 fprinter 的內建字型或下載字型。
字型編號 | 指定字型編號。
字元間距 | 指定要使用固定的字母間距或依比例調整的字母間距。
高度 | 指定字型大小。
字元符號表 | 指定字元符號表。
頁面長度 | 針對在列印格式的紙張大小和方向中設定的區域指定每頁行數。
CR功能 | 指定僅執行歸位字元 (CR)，或同時執行歸位字元和換行字元 (LF) 程序。
LF功能 | 指定僅執行換行字元 (LF)，或同時執行換行字元和歸位字元 (CR) 程序。
指定進紙匣 | 為選取的進紙匣類型指派紙張來源。
4 | HP LaserJet4 相容進紙匣的設定。
4K | HP LaserJet 4000、5000 及 8000 相容進紙匣的設定。
5S | HP LaserJet 5S 相容進紙匣的設定。
最前面 ## ESCP2 環境設定
參數 | 說明
字型 | 選擇字型類型。
字元間距 [cpi] | 指定要使用固定的字母間距或依比例調整的字母間距。
壓縮 | 指定是否要使用壓縮字母。
上邊界 [inch] | 指定起始列印位置。
文字 [Lines] | 指定每頁行數。
字元表 | 指定字元表。
國家 | 指定國家。字元代碼表中的部分符號會根據國家的不同而置換。
自動歸位 | 指定印表機是否在列印位置超過右邊界時，執行歸位字元操作。
自動換列 | 指定印表機是否在列印位置超過下邊界時，執行換行字元操作。
位元影像 | 指定轉換位元影像解析度所使用的演算法。
零字元 | 指定印表機列印加上斜線或不加斜線的零。
最前面 ## FX 環境設定
參數 | 說明
字型 | 選擇字型類型。
字元間距 | 指定要使用固定的字母間距或依比例調整的字母間距。
壓縮 | 指定是否要使用壓縮字母。
上邊界 [inch] | 指定起始列印位置。
文字 [Lines] | 指定每頁行數。
字元表 | 指定字元表。
國家 | 指定國家。字元代碼表中的部分符號會根據國家的不同而置換。
自動歸位 | 指定印表機是否在列印位置超過右邊界時，執行歸位字元操作。
自動換列 | 指定印表機是否在列印位置超過下邊界時，執行換行字元操作。
位元影像 | 指定轉換位元影像解析度所使用的演算法。
零字元 | 指定印表機列印加上斜線或不加斜線的零。
最前面 ## I239X 環境設定
參數 | 說明
字型 | 選擇字型類型。
字元間距 | 指定要使用固定的字母間距或依比例調整的字母間距。
字元碼 | 指定字元碼。
上邊界 [inch] | 指定起始列印位置。
文字 [Lines] | 指定每頁行數。
自動歸位 | 指定印表機是否在列印位置超過右邊界時，執行歸位字元操作。
自動換列 | 指定印表機是否在列印位置超過下邊界時，執行換行字元操作。
圖形切換 | 指定圖形切換模式。選擇開啟時，印表機會以 EPSON LQ570/LQ1070 相容指令模式運作。
位元影像 | 指定轉換位元影像解析度所使用的演算法。
零字元 | 指定印表機列印加上斜線或不加斜線的零。
字元集 | 指定上層字元集。
1 | 80h 至 9Fh 的代碼會解譯為 00h 至 1Fh 的代碼 (控制字元)。
2 | 80h 至 9Fh 的代碼會解譯為字元代碼。
最前面 ## PS3 環境設定
參數 | 說明
PS3 錯誤頁 | 選擇〝開啟〞時，印表機會列印錯誤頁。
著色 | 指定使用彩色列印或黑白列印模式。
影像保護 | 選擇〝關閉〞時，印表機會使用失真壓縮。選擇〝開啟〞時，印表機不會使用失真壓縮。失真壓縮是一種會遺失部分資料的資料壓縮技術。
二進位 | 指定資料格式。選擇〝開啟〞表示二進位資料，選擇〝關閉〞表示 ASCII 資料。
文字偵測 | 選擇〝開啟〞時，文字檔會在列印時轉換成 PostScript 檔案。僅在〝列印模擬選單〞中選擇〝PS3〞時，才可使用此設定。
PDF 紙張大小 | 指定從電腦或其他裝置直接傳送 PDF 檔案時的紙張大小。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 |