| > Página Inicial > Como # Comum Definições do dispositivo1 Definições do dispositivo2 Poupança de energia Definições de anfitrião USB Definições USB Servidor de e-mail Reiniciar impressora Mostrar língua Data/Hora Painel de controlo Tempo limite Interface externa Poupança de energia Contactos Apresenta as definições comuns do dispositivo conforme descrito abaixo. Nota:
Dependendo do dispositivo, este menu pode não ser apresentado.
## Definições do dispositivo1
Parâmetro | Explicação
Temporizador de suspensão/Tempo para repouso | Especifica o período de tempo até que a impressora entre no modo suspensão.
Tempo limite da I/F | Especifica o período de tempo, em segundos, antes de terminar o intervalo de espera. O tempo antes de terminar o intervalo de espera é o período de tempo desde o ponto em que a recepção de informação é interrompida até ao ponto em que volta a receber informação.
Origem do papel | Especifica se a alimentação do papel na impressora é feita a partir do suporte MF, do alimentador MF ou do alimentador inferior de papel. Se seleccionar Automático, a alimentação do papel é feita a partir da origem que contenha o papel correspondente à definição do tamanho de papel.
Prioridade do alimentador MF | Esta definição determina se o alimentador MF tem a prioridade mais alta ou mais baixa quando Automático está seleccionado como definição de Origem do papel no controlador de impressão.
Impressão dúplex | Activa ou desactiva a impressão dúplex.
Direcção de união | Especifica a direcção de união da impressora.
Tipo de papel | Especifica o tipo de papel utilizado para a impressão.
Lado da página | Especifica o lado do papel no qual imprimir aquando da impressão manual em ambos os lados do papel.
Avançar páginas em branco | Activa a opção de avançar páginas em branco quando está a imprimir.
Ejecção automática do papel | Especifica se pretende ou não que o papel seja ejectado automaticamente.
Ignorar formato | Se pretender ignorar um erro relativo ao formato do papel, seleccione Sim.
Continuação automática | Ao activar esta definição, a impressora continua a imprimir automaticamente após um determinado período de tempo quando ocorre um erro como Def.Papel, Imp.Sobrecarregada ou Mem.Saturada. Quando esta opção está desactivada, necessita de pressionar a tecla Iniciar/Parar para retomar a impressão.
Evitar erro de página | Quando esitver a imprimir informação complexa (informação que inclua muito texto ou gráficos), pode ocorrer um erro de página devido ao facto da velocidade de impressão ser maior do que a velocidade de processamento de imagem. Para evitar um erro de página, defina Evitar erro de página para Sim.
Comutação automática A4/LT | Especifica o tamanho do papel para que a impressora muda automaticamente se o papel designado não estiver carregado na impressora.
Converter para monocromático | Permite imprimir a preto e branco quando o toner de cor está esgotado.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições do dispositivo2
Parâmetro | Explicação
Contraste do LCD | Ajusta o contraste do painel LCD. Defina o contraste entre 0 (o contraste mais baixo) e 15 (o contraste mais elevado).
Visor P/B invertido | Inverte as cores preto e branco mostradas no painel LCD.
Retroiluminação do LCD | Permite configurar a retroiluminação do painel LCD.
Som de confirmação da operação | Especifica se quer ou não que o dispositivo emita um som quando uma tecla no painel de controlo é pressionada.
Som de saída | Especifica se quer ou não que o dispositivo emita um som quando a operação estiver concluída.
Som de alerta | Especifica se quer ou não que o dispositivo emita um som quando ocorre um erro.
Disco RAM | Especifica o tamanho do Disco RAM que está disponível para a função de palavra-passe quando está a fazer a impressão.
Não | A função de palavra-passe não pode ser utilizada.
Normal | Podem ser utilizados 50% da capacidade adicional do disco RAM.
Máximo | Pode ser utilizada toda a capacidade adicional do disco RAM.
Converter para simples | Quando utilizar a impressão dúplex, se a última página do documento for um número ímpar, a impressão muda para impressão simples na página final para reduzir o consumo da fotocondutora e do toner.
Confirmar tipo de papel | Especifica se deve ser apresentada um mensagem de erro quando o tipo de papel especificado no controlador e o tipo de papel definido para a origem do papel não coincidem. Seleccione Sim para apresentar a mensagem de erro e parar a impressão. Seleccione Não para continuar a utilizar as definições do controlador.
Data | Apresenta a data no dispositivo. Faça clique na tecla Mudar para alterar a definição.
Hora | Apresenta a hora no dispositivo. Faça clique na tecla Mudar para alterar a definição.
Fuso horário | Apresenta o fuso horário utilizado no dispositivo. Faça clique na tecla Mudar para alterar a definição.
Diferença horária | Apresenta a diferença horária usada no dispositivo. Faça clique na tecla Mudar para alterar a definição.
Formato da data | Especifica o formato de visualização da definição de hora. As letras DD, MM e YY indicam a data, mês e ano, respectivamente.
Informações sobre a tarefa | Especifica o padrão para as informações da tarefa de impressão apresentada no painel de controlo da impressora.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Poupança de energia
Parâmetro | Explicação
Activar modo de pré-aquecimento | Activa o modo de pré-aquecimento.
Tempo para o modo de pré-aquecimento | Especifica o tempo até aceder ao modo de pré-aquecimento.
Activar modo de repouso profundo | Activa o modo de repouso profundo quando muda para o modo de repouso.
Tempo para o modo de repouso | Especifica o tempo até aceder ao modo de repouso.
Activar Temporizador Desligar | Activa o temporizador para desligar.
Tempo para desligar/Temporizador de desligamento (desligar se inativo) | Especifica o tempo para que a impressora se desligue.
Ativar Desligar se inativo | Desliga o dispositivo automaticamente quando a interface externa é desligada.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Activar definição do temporizador | Activa as definições do temporizador de funcionamento do dispositivo. Quando esta definição está activada, o temporizador para desligar está desactivado.
Iniciar | Especifica a hora de início para operações do dispositivo.
Parar | Especifica a hora de paragem para operações do dispositivo.
Dia | Especifica o dia para operações do dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições de anfitrião USB
Parâmetro | Explicação
Interface USB | Activa ou desactiva a interface do anfitrião USB.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições USB
Parâmetro | Explicação
Interface USB | Activa ou desactiva a interface USB.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Servidor de e-mail Nota:
O ecrã Definições do servidor de correio é apresentado dependendo do modelo.
Parâmetro | Explicação
Método de autenticação | Especifica o método de autenticação para se ligar ao servidor de correio.
Conta de autenticação | Introduza os detalhes da conta para autenticação do servidor de correio. Introduza até 30 ou 255 caracteres alfanuméricos. O número de caracteres que pode introduzir varia consoante o dispositivo.
Palavra-passe de autenticação | Introduza a palavra-passe para a autenticação do servidor de correio (até 20 caracteres).
Endereço do remetente | Introduza o endereço de e-mail do remetente (até 64 caracteres).
Endereço do servidor SMTP | Introduza o endereço do servidor SMTP (até 50 caracteres).
Número da porta do servidor SMTP | Introduza o número da porta (entre 1 e 65535) para o servidor SMTP.
Ligação segura SMTP | Seleccione o método de encriptação para a ligação SMTP.
Validação de certificado | Activa ou desactiva a validação de certificados usada para autenticar uma ligação segura entre o servidor de correio e o dispositivo.
Endereço do servidor POP3 | Introduza o endereço do servidor POP3 (até 50 caracteres).
Número da porta do servidor POP3 | Introduza o número da porta (entre 1 e 65535) para o servidor POP3. Este item é activado apenas quando POP antes de SMTP é seleccionado para o Método de autenticação.
Teste de ligação | Verifica a ligação ao servidor de correio.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Reiniciar impressora
Parâmetro | Explicação
Eliminar aviso: Tecla Executar | Limpa as mensagens de aviso que indicam os erros excepto quando estes têm origem nos produtos consumíveis ou nas peças de substituição obrigatória.
Repor: Tecla Executar | Pára a impressão e limpa o trabalho actual recebido através da interface activa. Poderá querer reiniciar a impressora quando ocorrer um problema com o trabalho de impressão e a impressora não conseguir imprimir com êxito.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Mostrar língua
Parâmetro | Explicação
Mostrar língua | Especifica a língua a mostrar no painel LCD.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Data/Hora Nota:
O ecrã Hora é apresentado dependendo do modelo.
Parâmetro | Explicação
Data | Apresenta a data definida para o dispositivo.
Hora | Apresenta a hora definida para o dispositivo.
Formato da data | Seleccione o formato de data entre [yyyy.mm.dd], [mm.dd.yyyy] ou [dd.mm.yyyy]. Clique em Mudar e defina o formato.
Formato horário | Selecciona o formato de hora entre [12h] ou [24h]. Clique em Mudar e defina o formato.
Hora de Verão | Activa ou desactiva a hora de Verão. Clique em Mudar e defina o formato.
Tecla Mudar | Abre o ecrã onde pode alterar as definições.
Definições do servidor da hora | Seleccione para activar as definições do servidor da hora.
Endereço do servidor da hora | Define o endereço do servidor de hora. Pode introduzir um endereço IPv4, endereço IPv6, nome de anfitrião ou nome FQDN (2 a 252 bytes).
Diferença horária | Define a diferença horária do servidor de horas. Selecciona cada valor para +/-, hora(s) e minuto(s).
Actualizar intervalo | Active para eliminar sequencialmente os dados de impressão armazenados temporariamente no dispositivo.
Estado do servidor da hora | Apresenta as informações de estado do servidor de horas.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Painel de controlo
Parâmetro | Explicação
Língua | Define um idioma para o painel de controlo.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Tempo limite
Parâmetro | Explicação
Tempo limite da interface | Define a hora para o tempo limite do trabalho. As definições podem variar consoante o modelo. Clique em Mudar e defina os valores na caixa de diálogo. Pode introduzir o tempo directamente consoante o modelo.
Tecla Mudar | Clique para abrir o ecrã onde pode alterar as definições.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Interface externa Nota:
O ecrã USB é apresentado dependendo do modelo.
Parâmetro | Explicação
Interface do dispositivo USB | Seleccione para activar ou desactivar a interface USB do dispositivo.
Interface do anfitrião USB | Seleccione para activar ou desactivar a interface do anfitrião USB.
NFC | Seleccione para activar ou desactivar o NFC.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Poupança de energia
Parâmetro | Explicação
Repouso | Seleccione uma duração de tempo até que o dispositivo entre no modo de repouso (poupança de energia). Se seleccionar Desactivado, o dispositivo não entra no modo de repouso.
Temporizador Desligar | Seleccione uma duração de tempo antes do dispositivo se desligar automaticamente. Seleccione Desactivado para desactivar o temporizador desligar.
Temporizador Desligar/Temporizador de desligamento (desligar se inativo) | Seleccione uma duração de tempo antes do dispositivo se desligar automaticamente. O tempo da definição varia consoante o dispositivo.
Ativar Desligar se inativo | Desliga o dispositivo automaticamente quando a interface externa é desligada.
Temporizador do modo poupança energia | Seleccione uma duração de tempo até que o dispositivo entre no modo de poupança de energia. O tempo da definição varia consoante o dispositivo.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Contactos
Parâmetro | Explicação
Tecla Mostrar | Apresenta a lista de destinos registados. Pode filtrar e ordenar a lista.
Tecla Editar | Apresenta o ecrã onde pode editar as informações do contacto.
Botão Eliminar tudo | Elimina todos os destinos.
Botão Procurar | Apresenta o ecrã onde pode seleccionar o ficheiro que pretende importar.
Palavra-passe | Defina a palavra-passe para o ficheiro definida ao exportar. Necessita de introduzir a palavra-passe se seleccionar Exportar todos os itens em Exportar item.
Tecla Importar | Importa um ficheiro dos contactos.
Exportar item | Seleccione o item a exportar.
Botão Palavra-passe | Apresenta o ecrã onde pode definir a palavra-passe para o ficheiro que pretende exportar. Necessita de introduzir a palavra-passe se seleccionar Exportar todos os itens em Exportar item.
Tecla Exportar | Exporta o ficheiro da lista de contactos.
### Contactos (Exibição)
Parâmetro | Explicação
Filtrar | Filtre os contactos por critérios como Tipo ou Grupo. Clique em Limpar para apresentar a vista inicial.
Procurar | Procure os destinos a partir dos contactos por critérios como Nome e Endereço. Clique em Limpar para apresentar a vista inicial.
Contactos | Apresenta os destinos que correspondem aos critérios de Filtrar e Procurar. Faça duplo clique no item na lista para apresentar as informações detalhadas. Clique na parte superior da coluna dos contactos para ordenar pela informação da coluna.
Tecla OK | Fecha o ecrã.
### Contactos (Editar)
Parâmetro | Explicação
Número de itens nos Contactos | Seleccione o número de endereços de destino apresentados na lista de contactos. Esta definição não pode ser alterada.
Contactos | Apresenta a lista de contactos que está a editar. A lista de contactos pode conter várias páginas dependendo do valor em Número de itens nos Contactos. Se não conseguir localizar o destino na lista de contactos, clique nos botões <<, <, >, ou >> ou altere o valor em n/m para alterar a página.
Editar Endereço | Apresenta o ecrã onde pode editar o destino.
Tecla Editar Grupo | Apresenta o ecrã onde pode editar o grupo.
Tecla Apagar | Elimina o destino ou grupo seleccionado.
Botão << | Retrocede para a primeira página nos contactos.
Botão < | Retrocede para a página anterior nos contactos.
Botão > | Avança para a página seguinte nos contactos.
Botão >> | Avança para a última página nos contactos.
n/m | n é a página na lista de contactos e m é o número de páginas na lista de contactos. Altere o valor de n para alterar a página.
Tecla OK | Fecha o ecrã.
### Editar Informações de Endereços
Parâmetro | Explicação
Número | Apresenta o número registado para o destino que está a editar.
Palavra do índice | Introduza a palavra de índice que pretende utilizar ao procurar.
Tipo | Seleccione o tipo de destino que pretende editar. Pode seleccionar Correio, Pasta ou Fax.
Quando Correio está seleccionado como o Tipo
Parâmetro | Explicação
Endereço de e-mail | Introduza o endereço de correio electrónico.
Grupos que incluem este Endereço | Apresenta a lista de grupos que incluem deste destino.
Tecla Editar | Apresenta o ecrã onde pode definir o grupo que inclui este destino.
Quando Pasta está seleccionado como o Tipo
Parâmetro | Explicação
Método de Partilha de Ficheiros | Define o protocolo de comunicação utilizado para enviar para o destino.
Caminho da pasta (SMB) | Introduza o caminho para o destino.
Caminho da pasta (FTP) | Introduza o caminho para o destino.
Nome de autenticação | Introduza o nome de autenticação utilizado para autenticar o destino.
Nome anónimo | Seleccione esta opção para utilizar um nome anónimo para a autenticação do cliente.
Palavra-passe autenticada | Introduza a palavra-passe de autenticação utilizada para autenticar o destino.
Número da porta | Introduza o número da porta para o FTP.
Modo de ligação | Seleccione o modo de ligação para o FTP.
Quando Fax está seleccionado como o Tipo
Parâmetro | Explicação
Número de fax | Introduza o número do fax.
Velocidade do fax | Selecciona o modo de comunicação do fax.
Subendereço | Define a informação de identificação para o dispositivo (fax).
Palavra-passe de subendereço | Introduza a palavra-passe utilizada para autenticar o Subendereço.
Grupos que incluem este Endereço | Apresenta a lista dos grupos que incluem deste destino.
Tecla Editar | Apresenta o ecrã onde pode definir o grupo que inclui este destino.
Adicionar este endereço a “Usados frequentemente" | Seleccione esta opção para adicionar este destino aos Endereços utilizados com mais frequência, permitindo-lhe localizá-lo facilmente após o registo.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Editar Grupo
Parâmetro | Explicação
Número | Apresenta o número registado para o grupo que está a editar.
Palavra do índice | Introduza a palavra de índice que pretende utilizar ao procurar.
Tipo | Seleccione o tipo de destino que pretende editar. Pode seleccionar Grupo(E-mail) ou Grupo(Fax).
Endereço | Apresenta a lista de destinos incluídos no grupo.
Tecla Editar | Apresenta o ecrã onde pode definir os destinos a serem incluídos no grupo.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Resultados da verificação de ficheiros
Parâmetro | Explicação
Botão Detalhes | Apresenta informações detalhadas sobre o erro ocorrido ao carregar o ficheiro.
Informações importadas | Apresenta as informações gravadas no ficheiro.
Botão Editar as Informações carregadas | Apresenta o ecrã de edição.
Botão Carregar mais ficheiros | Apresenta o ecrã onde pode carregar outro ficheiro. As Informações importadas são substituídas utilizando as informações no ficheiro que carregou.
Tecla Importar | Importa utilizando as informações em Informações importadas.
Tecla Cancelar | Cancela a importação.
Topo |