| > Основная страница > Практическое руководство # Пакетные настройки (только для Windows) Выполнение Пакетные настройки Назначение IP-адреса вручную Вы можете выполнить пакетную настройку сетевых интерфейсов. ## Выполнение Пакетные настройки ### Создание файла со значениями параметров Создание файла, содержащего информацию для пакетных настроек. Создать файл можно любым из следующих способов. #### Создание файла путем получения информации от подключенных сетевых интерфейсов
| Выберите Пакетные настройки в меню Инструменты.
| В меню Файл выберите пункт Перезаписать и сохранить.
| Введите имя файла и сохраните его в формате Файл SYLK (*.slk).
| Откройте Файл SYLK (*.slk) в приложении для работы с таблицами, например, Microsoft Office Excel.
| Для изменения значений параметров или ввода информации о настройках сетевых интерфейсов добавьте новые строки.
| Сохраните файл.
#### Создание файлов из шаблона для файла информации о настройках
| Выберите Пакетные настройки в меню Инструменты.
| Нажмите кнопку Сохранить файл шаблона.
| Выберите файл шаблона, содержащий значения параметров.
| Введите имя файла и затем сохраните файл как SYLK (*.slk).
| Откройте файл SYLK (*.slk) в приложении для работы с таблицами, например в Microsoft Office Excel.
| Введите значения для каждого элемента. Если установка значения не требуется, введите "#NULL#".
| Сохраните файл.
#### Создание нового файла В следующей инструкции описано, как назначить IP-адреса нескольким сетевым интерфейсам.
| Запустите приложение для работы с таблицами.
| В первую строку введите названия настроек “Info_MACAddress”, “Info_ModelName” и “TCPIP_IPAddress” .
Примечание.
Вводите элементы настройки в виде, представленном ниже; в противном случае, EpsonNet Config не сможет их распознать.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| Введите MAC-адрес, название модели и IP-адрес для каждого сетевого интерфейса.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Сохраните файл в формате Файл SYLK (*.slk).
### Выполнение пакетных настроек путем импортирования файла настроек
| Запустите EpsonNet Config и нажмите на кнопку Пакетные настройки.
| Нажмите на кнопку Открыть.
| Выберите SYLK-файл со значениями параметров и нажмите на кнопку Открыть.
| Выберите сетевые интерфейсы, в которых для пункта Состояниеуказано Отменить установку, а для пункта Состояние процессауказаноНазначение прошло успешно.
Перетащите мышью сетевые интерфейсы, либо щелкните по ним, удерживая клавишу Ctrl или Shift. Передача активна
Пункт | Состояние | Состояние процесса | Описание
| Отменить установку | Назначение прошло успешно | Файл с настройками успешно импортирован, и передача активна.
| Согласование значений параметра | Назначение прошло успешно | Импортируемые значения параметров совпадают с текущими.
| Получить текущее значение параметра | Назначение прошло успешно | Текущее значение параметра получено для каждого сетевого интерфейса.
Передача не активна
Пункт | Состояние | Состояние процесса | Описание
| Неназначенный |  | Невозможно передать информацию с импортированными значениями параметров.
| Неназначенный | Сбой при назначении | Не удалось определить информацию. *1
| Отменить установку | Сбой при назначении | Не удалось передать информацию.
| Отменить установку | Выполняется поиск | Поиск сетевых интерфейсов, включенных в файл настроек. *2
| Установка завершена | Выполняется поиск | Поиск сетевых интерфейсов, включенных в файл настроек. *2
| Отменить установку | Сбой при поиске | Невозможно найти сетевые интерфейсы. Проверьте, что сетевые интерфейсы включены. *2
| Невозможно установить | Недействительные результаты проверки | Файл настроек содержит ошибки. Проверьте файл настроек.
| Установка завершена | Сбой при перезагрузке | Невозможно подтвердить соединение с сетевыми интерфейсами после передачи. Проверьте, что сетевые интерфейсы включены или успешно перезагружены.
*1 Только при выборе пункта Отобразить устройства. *2 Только при выборе пункта Отобразить информацию о настройках.
| Нажмите на кнопку Передача.
Примечание.
Если необходимо, введите пароль и нажмите на кнопку OK.
| Нажмите на кнопку OK.
| Проверьте состояние сетевых интерфейсов.
Пункт | Состояние | Состояние процесса | Описание
| Установка завершена | Настройка выполнена успешно | Установка выполнена успешно.
| Установка завершена | Перезагрузка | После передачи настроек сетевые интерфейсы необходимо перезагрузить. Проверка соединений сетевых интерфейсов.
| Установка завершена | Сбой при перезагрузке | Невозможно проверить соединения сетевых интерфейсов. Проверьте, что сетевые интерфейсы включены или успешно перезагружены.
| Установка завершена | Выполняется поиск | Поиск сетевых интерфейсов, включенных в файл настроек. *
| Установка завершена | Сбой при поиске | Невозможно проверить соединения сетевых интерфейсов. Проверьте, что сетевые интерфейсы включены или успешно перезагружены. *
* Только при выборе пункта Отобразить информацию о настройках. К началу ## Назначение IP-адреса вручную Вы можете задать IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию для каждого сетевого интерфейса. ### Создание файла со значениями параметров
| Запустите приложение для работы с таблицами.
| В первую строку введите названия элементов настройки “TCPIP_IPAddressAuto”, “TCPIP_IPAddress”, “TCPIP_SubnetMask” и “TCPIP_Gateway” .
Примечание.
Вводите элементы настройки в виде, представленном ниже; в противном случае, EpsonNet Config не сможет их распознать.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| Введите значения в каждую колонку.
TCPIP_IPAddressAuto указывает способ настройки для назначения IP-адреса. Если указано значение “5”, статический IP-адрес назначается вручную.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Сохраните файл как Файл SYLK (*.slk).
### Выполнение настроек путем импортирования файла настроек
| Запустите EpsonNet Config и нажмите на кнопку Пакетные настройки.
| Нажмите на кнопку Открыть.
| Выберите Файл SYLK (*.slk), содержащий значения параметров, и нажмите на кнопку Открыть.
| Выберите сетевые интерфейсы, в которых для пункта Состояниеуказано Отменить установку и ничего не указано для пункта Состояние процесса.
| Выберите Назначение вручную в меню Инструменты.
| Выберите IP-адреса, которые необходимо назначить, и нажмите на кнопкуOK.
| Проверьте, что для пункта Состояние целевых сетевых интерфейсов указано Отменить установку, а для пункта Состояние процесса Назначение прошло успешно.
| Нажмите на кнопку Передача.
К началу |