| > Beginpagina > Uitleg # Scannen Scannen in netwerk Document Capture Pro E-mailinstellingen Doelmap Toont de scaninstellingen, zoals hieronder wordt beschreven. Opmerking:
Bij sommige apparaten wordt dit menu niet weergegeven.
## Scannen in netwerk Opmerking:
Het scherm Standaard wordt weergegeven volgens het model.
Parameter | Uitleg
Scannen in netwerk gebruiken | Schakelt de functie netwerkscan in en uit.
Instellingen scannen in netwerk | Schakelt de functie Netwerkscan in of uit.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Document Capture Pro Opmerking:
Het scherm Scanmodus wordt weergegeven volgens het model.
Parameter | Uitleg
Scanmodus | Selecteer Client om vanaf een clientcomputer op het netwerk te scannen. Selecteer Server om te scannen met een scanserver die op het netwerk is aangesloten.
Nummer van groep | Geeft de zoeksleutel voor clientcomputers op het netwerk aan. Selecteer Automatisch om naar alle clientcomputers op het netwerk te zoeken. Dit item is alleen beschikbaar wanneer u Client als Scanmodus selecteert.
Servergegevens | Geeft het IPv4-adres, het IPv6-adres, de hostnaam of de FQDN voor de scanserver aan (max. 252 tekens). Dit item is alleen beschikbaar wanneer u Server als Scanmodus selecteert.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## E-mailinstellingen ### Adresboek
Parameter | Uitleg
Maximumgrootte van bijgevoegde bestanden | Geeft de maximumgrootte aan van gescande afbeeldingen die bij een e-mail kunnen worden gevoegd.
Weergegeven groep | Wanneer u een groep selecteert, worden alleen de e-mailadressen die in de geselecteerde groep zijn opgenomen, op de lijst weergegeven.
Lege regels niet weergeven. | Wanneer deze functie geselecteerd is, wordt alleen de geregistreerde informatie weergegeven.
Knop Adres bewerken | Hiermee wordt het dialoogvenster E-mailadressen bewerken geopend.
Knop Groep bewerken | Hiermee wordt het dialoogvenster Groep bewerken geopend.
Knop Verwijderen | Verwijdert de geselecteerde informatie van de lijst.
Knop Kopiëren | Kopieert de geregistreerde informatie.
Knop Plakken | Plakt de gekopieerde informatie.
Knop Importeren | Importeert het bestand met e-mailadressen.
Knop Exporteren | Slaat de geregistreerde informatie op als SYLK-bestand (*.slk).
Knop Adreslijst verwijderen | Hiermee worden alle e-mailadressen verwijderd die in het adresboek zijn geregistreerd.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
#### E-mailadressen bewerken
Parameter | Uitleg
Nummer | Het nummer voor het geselecteerde onderdeel wordt weergegeven.
Naam | Voer de naam van het e-mailadres in (tot 20 tekens).
Index | Voer de index voor het e-mailadres in (tot 20 tekens).
E-mailadres | Voer het e-mailadres in (maximaal 64 tekens).
Registreerbare groep | Hiermee worden de e-mailadresgroepen weergegeven die kunnen worden geregistreerd.
Geregistreerde groep | Hiermee worden de e-mailadresgroepen weergegeven waartoe dit e-mailadres behoort.
Knop Toevoegen | Selecteer een e-mailadresgroep in de Registreerbare groep waaraan u dit e-mailadres wilt toevoegen, en klik op deze knop.
Knop Verwijderen | Selecteer een e-mailadresgroep in de Geregistreerde groep waaruit u dit e-mailadres wilt verwijderen, en klik op deze knop.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
#### Groep bewerken
Parameter | Uitleg
Nummer | Het nummer voor het geselecteerde onderdeel wordt weergegeven.
Groepsnaam | Voer de naam van de e-mailadresgroep in (tot 20 tekens).
Index | Voer de index voor de e-mailadresgroep in (tot 20 tekens).
Registreerbaar adres | Hiermee worden de e-mailadressen en -groepen weergegeven die kunnen worden geregistreerd.
Geregistreerd adres | Hiermee worden de e-mailadressen weergegeven die tot deze e-mailadresgroep behoren.
Knop Toevoegen | Selecteer een e-mailadres of -groep in Registreerbaar adres waaraan u deze e-mailadresgroep wilt toevoegen, en klik op deze knop. Als u een e-mailadresgroep seelcteert in Registreerbaar adres, worden e-mailadressen toegevoegd die in de geselecteerde groep zijn opgenomen.
Knop Verwijderen | Selecteer een e-mailadres in Geregistreerd adres waaruit u deze e-mailadresgroep wilt verwijderen, en klik op deze knop.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Doelmap
Parameter | Uitleg
Lege regels niet weergeven. | Wanneer deze functie geselecteerd is, wordt alleen de geregistreerde informatie weergegeven.
Knop Bewerken | Hiermee wordt het dialoogvenster Doelmap bewerken geopend.
Knop Verwijderen | Verwijdert de geselecteerde informatie van de lijst.
Knop Importeren | Importeert het bestand dat de informatie van de doelmap bevat.
Knop Exporteren | Slaat de geregistreerde informatie op als SYLK-bestand.
Knop Alle bestemmingsinstellingen verwijderen | Hiermee worden alle doelmappen verwijderd die in het apparaat zijn geregistreerd.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Doelmap bewerken
Parameter | Uitleg
Nummer | Het nummer voor het geselecteerde onderdeel wordt weergegeven.
Naam | Voer de naam van de doelmap in (tot 20 tekens).
Index | Voer de index voor de doelmap in (tot 20 tekens).
Bestandsdeling | Selecteer het communicatieprotocol dat wordt gebruikt om de gescande gegevens vanuit MS-netwerk (SMB) of FTP naar de doelmap te versturen.
Hostnaam | Voer de naam van de FTP-server waarop de doelmap zich bevindt, met de volgende notatie in (1 tot 107 tekens): //“hostnaam”/“mappad” Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Pad naar map | Voor MS-netwerk (SMB): Voer het pad van de doelmap in (1 tot 107 tekens). Voor FTP: Voer het pad van de doelmap met de volgende notatie in (1 tot 107 tekens): //“hostnaam”/“mappad” N.B. Het 'mappad' kan worden weggelaten.
Anonieme naam | Schakel dit selectievakje in om de gescande gegevens naar de doelmap te sturen via anonieme FTP. Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Verificatienaam | Voer een naam voor verificatie in (tot 30 tekens).
Verificatiewachtwoord | Voer een wachtwoord voor verificatie in (tot 20 tekens).
Poortnummer | Voer het poortnummer voor FTP in (1 tot 65535 cijfers). Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Passieve modus gebruiken | Schakel dit selectievakje in om passieve modus voor FTP in te schakelen. Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven |