| > Anfang > Vorgehensweisen # Stapeleinstellungen (nur für Windows) Festlegen der Stapeleinstellungen IP-Adresse manuell zuweisen Sie können die Stapeleinstellungen der Netzwerkschnittstellen festlegen. ## Festlegen der Stapeleinstellungen ### Erstellen der Datei mit den Einstellwerten Erstellen Sie die Datei mit den Informationen für die Stapeleinstellungen. Sie können diese Datei anhand eines der folgenden Verfahren erstellen: #### Erstellen der Datei mithilfe der über die angeschlossenen Netzwerkschnittstellen bezogenen Informationen
| Wählen Sie Stapeleinstellungen aus dem Menü Extras aus.
| Wählen Sie Überschreiben und speichern aus dem Menü Datei.
| Geben Sie den Dateinamen ein und speichern Sie die Datei als SYLK-Datei (*.slk).
| Öffnen Sie die SYLK-Datei (*.slk) in einem Tabellenkalkulationsprogramm, wie z. B. Microsoft Office Excel.
| Ändern Sie die Einstellwerte oder geben Sie die Einstellungsinformationen der Netzwerkschnittstellen ein, indem Sie neue Zeilen hinzufügen.
| Speichern Sie die Datei.
#### Erstellen von Dateien von der Vorlage für die Einstellungsdatei
| Wählen Sie Stapeleinstellungen aus dem Menü Extras aus.
| Klicken Sie auf Vorlagendatei speichern.
| Wählen Sie die Vorlagendatei mit den Einstellungswerten aus.
| Geben Sie einen Namen für die Datei ein und speichern Sie die Datei als SYLK-Datei (*.slk).
| Öffnen Sie die SYLK-Datei (*.slk) in einem Tabellenkalkulationsprogramm, wie z. B. Microsoft Office Excel.
| Geben Sie die Werte für jedes Element ein. Wenn Sie keinen Wert festlegen möchten, geben Sie „#NULL#“ ein.
| Speichern Sie die Datei.
#### Erstellen einer neuen Datei Die folgenden Anweisungen erläutern, wie die IP-Adressen den verschiedenen Netzwerkschnittstellen zugewiesen werden können.
| Starten Sie das Tabellenkalkulationsprogramm.
| Geben Sie „Info_MACAddress“, „Info_ModelName“ und „TCPIP_IPAddress“ in der ersten Zeile als Namen für die Einstellungselemente ein.
Hinweis:
Geben Sie den Einstellungselementnamen wie unten beschrieben ein, da EpsonNet Config die Einstellungselemente ansonsten nicht erkennen kann.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| Geben Sie die MAC-Adresse, den Modellnamen und die IP-Adresse für jede Netzwerkschnittstelle ein.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Speichern Sie die Datei als SYLK-Datei (*.slk).
### Festlegen der Stapeleinstellungen durch Importieren der Einstellungsdatei
| Starten Sie EpsonNet Config und klicken Sie auf die Schaltfläche Stapeleinstellungen.
| Klicken Sie auf Öffnen.
| Wählen Sie die SYLK-Datei mit den Einstellwerten aus und klicken Sie auf Öffnen.
| Wählen Sie die Netzwerkschnittstellen aus, die alsStatus Einstellung aufheben und als Verarbeitungsstatus Zuweisung erfolgreich anzeigen.
Ziehen Sie die Netzwerkschnittstellen mit der Maus oder klicken Sie auf die Netzwerkstellen, während Sie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt halten. Übertragung ist bereit
Element | Status | Verarbeitungsstatus | Erklärung
| Einstellung aufheben | Zuweisung erfolgreich | Die Einstellungsdatei wurde erfolgreich importiert und die Übertragung ist bereit.
| Einstellung stimmt überein | Zuweisung erfolgreich | Die importieren Einstellwerte stimmen mit den aktuellen Einstellwerten überein.
| Aktuelle Einstellung übernehmen | Zuweisung erfolgreich | Der aktuelle Einstellwert wird von jeder Netzwerkschnittstelle übernommen.
Übertragung ist nicht bereit
Element | Status | Verarbeitungsstatus | Erklärung
| Nicht zugewiesen |  | Informationen mit den importierten Einstellwerten können nicht übertragen werden.
| Nicht zugewiesen | Zuweisung fehlgeschlagen | Die Informationen konnten nicht zugewiesen werden. *1
| Einstellung aufheben | Zuweisung fehlgeschlagen | Die Informationen konnten nicht übertragen werden.
| Einstellung aufheben | Suchen | Es wird nach den in der Einstellungsdatei enthaltenen Netzwerkschnittstellen gesucht. *2
| Einstellung abgeschlossen | Suchen | Es wird nach den in der Einstellungsdatei enthaltenen Netzwerkschnittstellen gesucht. *2
| Einstellung aufheben | Suche fehlgeschlagen | Die Netzwerkschnittstellen konnten nicht gefunden werden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkschnittstellen eingeschaltet sind. *2
| Einstellen nicht möglich | Ungültige Prüfergebnisse | Die Einstellungsdatei enthält Fehler. Bestätigen Sie die Einstellungsdatei.
| Einstellung abgeschlossen | Neustart fehlgeschlagen | Verbindungen zu den Netzwerkschnittstellen nach der Übertragung können nicht bestätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkschnittstellen eingeschaltet sind oder erfolgreich neugestartet wurden.
*1 Nur wenn Geräte ausgewählt wird. *2 Nur wenn Einstellungen ausgewählt wird.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
Hinweis:
Geben Sie ggf. das Passwort ein und klicken Sie auf OK.
| Klicken Sie auf OK.
| Bestätigen Sie den Status der Netzwerkschnittstellen.
Element | Status | Verarbeitungsstatus | Erklärung
| Einstellung abgeschlossen | Einrichten erfolgreich | Das Einrichten wurde erfolgreich abgeschlossen.
| Einstellung abgeschlossen | Es wird neu gestartet | Die Netzwerkschnittstellen müssen nach der Übertragung der Einstellungen neu gestartet werden. Bestätigen Sie die Verbindungen zu den Netzwerkschnittstellen.
| Einstellung abgeschlossen | Neustart fehlgeschlagen | Die Verbindungen zu den Netzwerkschnittstellen konnten nicht bestätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkschnittstellen eingeschaltet sind oder erfolgreich neugestartet wurden.
| Einstellung abgeschlossen | Suchen | Es wird nach den in der Einstellungsdatei enthaltenen Netzwerkschnittstellen gesucht. *
| Einstellung abgeschlossen | Suche fehlgeschlagen | Die Verbindungen zu den Netzwerkschnittstellen konnten nicht bestätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkschnittstellen eingeschaltet sind oder erfolgreich neugestartet wurden. *
* Nur wenn Einstellungen ausgewählt wird. Oben ## IP-Adresse manuell zuweisen Sie können jeder Netzwerkschnittstelle die IP-Adresse, Teilnetzmaske und das Standard-Gateway zuweisen. ### Erstellen der Datei mit den Einstellwerten
| Starten Sie das Tabellenkalkulationsprogramm.
| Geben Sie „TCPIP_IPAddressAuto“, „TCPIP_IPAddress“, „TCPIP_SubnetMask“ und „TCPIP_Gateway“ in der ersten Zeile als Namen für die Einstellungselemente ein.
Hinweis:
Geben Sie den Einstellungselementnamen wie unten beschrieben ein, da EpsonNet Config die Einstellungselemente ansonsten nicht erkennen kann.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| Geben Sie die Werte in die einzelnen Spalten ein.
Mit TCPIP_IPAddressAuto wird die Einstellungsmethode für die Zuweisung der IP-Adresse festgelegt. Wenn der Einstellwert „5“ beträgt, wird die statische IP-Adresse manuell zugewiesen.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Speichern Sie die Datei als SYLK-Datei (*.slk).
### Festlegen der Einstellungen durch Importieren der Einstellungsdatei
| Starten Sie EpsonNet Config und klicken Sie auf die Schaltfläche Stapeleinstellungen.
| Klicken Sie auf Öffnen.
| Wählen Sie die SYLK-Datei (*.slk) mit den Einstellwerten aus und klicken Sie auf Öffnen.
| Wählen Sie die Netzwerkschnittstellen aus, die als Status Einstellung aufheben und einen leeren Verarbeitungsstatus anzeigen.
| Wählen Sie Manuell zuweisen aus dem Menü Extras aus.
| Wählen Sie die IP-Adressen aus, die Sie zuweisen möchten und klicken Sie auf OK.
| Vergewissern Sie sich, dass die Zielnetzwerkschnittstellen als Status Einstellung aufheben und als Verarbeitungsstatus Zuweisung erfolgreich anzeigen.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
Oben |