| > Beginpagina > Uitleg # Faxen Standaard verbinding Verzenden Standaard Postvak uit Bulletinboardbox Ontvangst Communicatie Details Beveiliging Faxnummer Standaard gebruiker Toont de faxinstellingen, zoals hieronder wordt beschreven. Opmerking:
Bij sommige apparaten wordt dit menu niet weergegeven.
## Standaard
Parameter | Uitleg
Type verbinding | Geeft het type telefoonlijn aan.
Verbinding nummerweergave | Geeft aan of verbinding met nummerweergave gebruikt wordt.
Extern geschakeld nummer | Het invoernummer wanneer de buitenlijn gebruikt wordt. Dit onderdeel is alleen ingeschakeld wanneer PBX geselecteerd is voor Type verbinding.
Kiezen | Geeft de kieswijze aan.
Nummer (naam) binnen kantoor | Voer de naam in voor het eigen telefoonnummer.
Nummer (nummer) binnen kantoor | Voer het eigen telefoonnummer in.
Luidsprekervolume | Past het luidsprekervolume aan tijdens het telefoneren.
Taal afgedrukt faxrapport | Geeft aan in welke taal het faxrapport wordt afgedrukt.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## verbinding
Parameter | Uitleg
Type verbinding | Geeft het type faxlijn aan.
Toegangscode | Geeft de toegangscode aan. Deze functie is alleen beschikbaar als het type verbinding PBX is.
ECM | Schakelt de ECM in of uit.
Faxsnelheid | Geeft de faxsnelheid aan.
Kiestoondetectie | Schakelt kiestoondetectie in of uit.
Kiesmodus | Geeft de kiesmodus aan.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Verzenden
Parameter | Uitleg
Automatisch opnieuw kiezen | Geeft aan hoe vaak opnieuw wordt geprobeerd wanneer de verbinding met de ontvanger bezet is.
Gegevens afzender | Wanneer deze instelling Aan staat, worden de datum, de dag van de week, de tijd, de naam van afzender, het telefoonnummer en het paginanummer (als een breuk) automatisch afgedrukt bovenaan de gegevens die verzonden worden.
Documentformaat met prioriteit | Geeft aan welk documentformaat moet worden gebruikt wanneer het apparaat niet zelf het formaat kan detecteren. Als u Geen selecteert, kan er een fout optreden.
Functie pc-fax | Geeft aan of de toepassing op de computer de fax-functie gebruikt.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Standaard
Parameter | Uitleg
Functie pc-fax | Geeft aan of de toepassing op de computer de fax-functie gebruikt.
Automatisch draaien | Geeft aan of de functie voor automatisch draaien moet worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Batch verzenden | Geeft aan of de functie voor verzameld verzenden moet worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Snel geheugen verzenden | Bepaalt of de gegevens al dan niet worden opgeslagen naar de geheugenkaart en tegelijkertijd worden verzonden naar een doelbestemming.
Storingsgegevens opslaan | Geeft aan of de functie voor het opslaan van foutgegevens moet worden geactiveerd of gedeactiveerd wanneer het verzenden is mislukt.
Automatisch opnieuw kiezen | Geeft het totale aantal pogingen voor automatisch opnieuw kiezen aan.
Interval voor automatisch opnieuw kiezen | Geeft het interval aan voor automatisch opnieuw kiezen.
Faxkoptekst | Voer de naam in voor de faxkoptekst.
Andere faxkopteksten | Voer de andere naam in voor de faxkoptekst.
Knop Instellen | Toont het scherm waar u uw telefoonnummer kunt invoeren.
Uw telefoonnummer | Voer uw telefoonnummer.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Andere faxkopteksten
Parameter | Uitleg
Knop Bewerken | Geeft het scherm weer voor het bewerken van de geselecteerde geregistreerde informatie.
Knop Verwijderen | Hiermee wordt de geselecteerde geregistreerde informatie verwijderd.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Faxkoptekst bewerken
Parameter | Uitleg
Id | Toont het geregistreerde nummer voor de naam van de afzender die u bewerkt.
Faxkoptekst | Voer de naam in voor de faxkoptekst.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Postvak uit
Parameter | Uitleg
Postvakwachtwoord | De functie voor het instellen van een wachtwoord voor het Postvak uit activeren.
Knop Wijzigen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u het postvakwachtwoord kunt bewerken.
Wachtwoord polling Postvak uit | Hiermee stelt u een wachtwoord in voor het pollen van het Postvak uit.
Knop Wijzigen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u het postvakwachtwoord voor het polling kunt wijzigen.
Document automatisch wissen naar verzending polling | Schakel dit in of uit om de verzendgegevens automatisch te wissen na het gebruiken van polling verzenden.
Melding eindigen na verzending polling | Schakel dit in of uit om een melding te verzenden wanneer het polling verzenden is voltooid.
Bestemming e-mailmelding | Stel de bestemming waarnaar de melding wordt verzonden wanneer het polling verzenden is voltooid.
Knop Instellen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de bestemming voor de melding kunt bewerken.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Wachtwoordinstellingen
Parameter | Uitleg
Nieuw wachtwoord | Voer het verificatiewachtwoord in.
Nieuw wachtwoord nog een keer | Voer het wachtwoord opnieuw in om te bevestigen dat het nieuwe verificatiewachtwoord juist is.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Adresinstellingen
Parameter | Uitleg
Weergegeven groep | Toont de groepen waarin u de bestemmingen kunt opnemen.
Het "Frequent gebruik"-adres weergeven | Selecteer dit om alleen de bestemmingen weer te geven die zijn ingesteld in Frequent gebruikt adres.
Selecteren | Selecteert de bestemming.
Verwijderen | Wist de bestemming.
Knop Zoeken | Selecteer het item waarnaar u wilt zoeken, voer de tekst in en klik dan op de knop Zoeken om de bestemmingen weer te geven die overeenkomen met de zoekcriteria.
Knop Wissen | Voert een reset uit van de lijst van weergegeven bestemmingen.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Bulletinboardbox
Parameter | Uitleg
Knop Bewerken | Geeft het scherm weer voor het bewerken van de geselecteerde geregistreerde informatie.
Knop Verwijderen | Hiermee wordt de geselecteerde geregistreerde informatie verwijderd.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Bulletinboardbox bewerken
Parameter | Uitleg
Id | Toont het geregistreerde nummer voor de bulletinboardbox die u bewerkt.
Status | Toont de gebruiksstatus van de bulletinboardbox.
Naam | Stelt de naam in van de bulletinboardbox.
Postvakwachtwoord | De functie voor het instellen van een wachtwoord voor de bulletinboardbox.
Knop Wijzigen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u het wachtwoord voor de bulletinboardbox kunt bewerken.
Subadres | Stel het subadres in voor Subadres communicatie. Dit kan niet worden ingesteld als een document is geregistreerd in de bulletinboardbox.
Wachtwoord subadres | Stel het wachtwoord van het subadres in voor Subadres communicatie. Dit kan niet worden ingesteld als een document is geregistreerd in de bulletinboardbox.
Document wissen na verzenden | Hiermee bepaalt u of het document automatisch moet worden gewist na het verzenden.
Eindmelding | Schakel dit in of uit om een melding te sturen dat het verzenden van het document is voltooid.
Bestemming e-mailmelding | Stel de bestemming waarnaar de melding wordt verzonden wanneer het verzenden van het document is voltooid.
Knop Instellen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de bestemming voor de melding kunt bewerken.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Ontvangst ### Standaard #### Ontvangstinstellingen
Parameter | Uitleg
Papierbron | Geeft aan of het papier via de MP-lade, de standaard papiercassette of de optionele papiercassette van de printer wordt geladen. Als u Automatisch selecteert, wordt de papierbron gebruikt die papier bevat waarvan het papierformaat overeenkomt met de ontvangen fax.
Dubbelzijdig afdrukken | Zet dubbelzijdig afdrukken aan of uit voor de ontvangen fax.
Ontvangstmodus | Geeft de ontvangstmodus aan.
Automatisch omschakelen | De oproep wordt automatisch ontvangen door de aangesloten telefoon, en het toestel antwoordt automatisch nadat deze een bepaald aantal keren is overgegaan (zoals aangegeven in de instelling Time-out aangesloten telefoon).
Alleen fax | Het toestel antwoordt automatisch en ontvangt de fax.
Alleen telefoon | De oproep wordt ontvangen door de aangesloten telefoon. Er worden geen faxen ontvangen.
Antwoordapparaat | Wanneer een aangesloten telefoon een fax/telefoonsignaal ontvangt tijdens het beantwoorden van een andere oproep, wordt de fax automatisch door het toestel ontvangen.
Time-out aangesloten telefoon | Geeft aan hoe lang de telefoon overgaat voordat een time-out optreedt en het toestel automatisch antwoordt.
Aantal belsignalen (telefoon) | Geeft aan hoeveel keer de telefoon overgaat voordat een time-out optreedt en het apparaat automatisch antwoordt.
Automatisch verkleinen | Wanneer deze instelling op Aan staat, worden de afdrukgegevens die buiten het afdrukbare gebied vallen, verkleind. Als u Uit selecteert, worden de afdrukgegevens niet verkleind en vallen er mogelijk gegevens weg.
Bestemming ontvangen fax | Geeft de bestemming aan voor de ontvangen fax.
Afdrukken | De gegevens worden afgedrukt.
Map | De gegevens worden in de aangegeven map bewaard.
E-mail | De gegevens worden via e-mail als bijlage verstuurd.
Doorsturen | De fax doorgestuurd wordt naar een opgegeven nummer doorgestuurd.
Doorschakelen naar faxnummer | Toont het faxnummer dat wordt gebruikt voor het doorsturen van faxen.
Ontvangst in geheugen inschakelen | Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, worden de faxgegevens in het geheugen bewaard en niet afgedrukt.
Begintijd ontvangst in geheugen | Geeft aan wanneer Ontvangst in geheugen is ingeschakeld.
Eindtijd ontvangst in geheugen
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
#### Ontvangst in geheugen
Parameter | Uitleg
Ontvangst in geheugen inschakelen | Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, worden de faxgegevens in het geheugen bewaard en niet afgedrukt.
Begintijd ontvangst in geheugen | Geeft aan wanneer Ontvangst in geheugen is ingeschakeld.
Eindtijd ontvangst in geheugen
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Fax in map
Parameter | Uitleg
Naam | Voer de naam in van de doelmap waarin de faxgegevens worden opgeslagen.
Kana | Voer de naam in Kana.
Pad naar map opgeven | Geef een locatie op waar de ontvangen gegevens opgeslagen worden (max. 254 tekens behalve /:,;*?<>│).
Gebruikersnaam aanmelden map | Voer de gebruikersnaam in die toegang geeft tot de map (max. 254 tekens).
Wachtwoord aanmelden map | Voer het wachtwoord in dat toegang geeft tot de map (max. 30 tekens).
Verbindingstest: de knop Testen | Controleert de verbinding met de map.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Fax in map
Parameter | Uitleg
Lege regels niet weergeven. | Wanneer deze functie geselecteerd is, wordt alleen de geregistreerde informatie weergegeven.
Knop Bewerken | Het dialoogvenster E-mailadressen bewerken verschijnt. Vul Naam, Kana en E-mailadres in en klik dan op OK.
Knop Verwijderen | Verwijdert de geselecteerde informatie van de lijst.
Knop Importeren | Importeert het bestand dat de informatie van de doelmap bevat.
Knop Exporteren | Slaat de geregistreerde informatie op als SYLK-bestand.
Verbindingstest: de knop Testen | Controleert de verbinding met de e-mailserver.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Doelmap bewerken
Parameter | Uitleg
Nummer | Het nummer voor het geselecteerde onderdeel wordt weergegeven.
Naam | Voer de naam van de doelmap in (tot 20 tekens).
Index | Voer de index voor de doelmap in (tot 20 tekens).
Bestandsdeling | Selecteer het communicatieprotocol dat wordt gebruikt om de gescande gegevens vanuit MS-netwerk (SMB) of FTP naar de doelmap te versturen.
Hostnaam | Voer de naam van de FTP-server waarop de doelmap zich bevindt, met de volgende notatie in (1 tot 107 tekens): //“hostnaam”/“mappad” Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Pad naar map | Voor MS-netwerk (SMB): Voer het pad van de doelmap in (1 tot 107 tekens). Voor FTP: Voer het pad van de doelmap met de volgende notatie in (1 tot 107 tekens): //“hostnaam”/“mappad” N.B. Het 'mappad' kan worden weggelaten.
Anonieme naam | Schakel dit selectievakje in om de gescande gegevens naar de doelmap te sturen via anonieme FTP. Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Verificatienaam | Voer een naam voor verificatie in (tot 30 tekens).
Verificatiewachtwoord | Voer een wachtwoord voor verificatie in (tot 20 tekens).
Poortnummer | Voer het poortnummer voor FTP in (1 tot 65535 cijfers). Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Passieve modus gebruiken | Schakel dit selectievakje in om passieve modus voor FTP in te schakelen. Dit item is alleen ingeschakeld wanneer u FTP als Bestandsdeling selecteert.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### E-mail #### E-mailinstellingen
Parameter | Uitleg
Maximumgrootte van bijgevoegde bestanden | Geeft de maximale grootte aan van ontvangen faxgegevens die aan een e-mail kunnen worden toegevoegd.
Onderwerp | Geeft het onderwerp aan van de e-mail (max. 63 tekens).
Verbindingstest: de knop Testen | Controleert de verbinding met de e-mailserver.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
#### E-mailadres
Parameter | Uitleg
Maximumgrootte van bijgevoegde bestanden | Geeft de maximale grootte aan van ontvangen faxgegevens die aan een e-mail kunnen worden toegevoegd.
Onderwerp | Geeft het onderwerp aan van de e-mail (max. 63 tekens).
Verbindingstest: de knop Testen | Controleert de verbinding met de e-mailserver.
Lege regels niet weergeven. | Wanneer deze functie geselecteerd is, wordt alleen de geregistreerde informatie weergegeven.
Knop Bewerken | Het dialoogvenster E-mailadressen bewerken verschijnt. Vul Naam, Kana en E-mailadres in en klik dan op OK.
Knop Verwijderen | Verwijdert de geselecteerde informatie van de lijst.
Knop Kopiëren | Kopieert de geregistreerde informatie.
Knop Plakken | Plakt de gekopieerde informatie.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
##### E-mailadressen bewerken
Parameter | Uitleg
Nummer | Het nummer voor het geselecteerde onderdeel wordt weergegeven.
Naam | Voer de naam in van het e-mailadres.
Kana | Voer de naam in Kana.
E-mailadres | Voer het e-mailadres in.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Standaard
Parameter | Uitleg
Ontvangstmodus | Selecteer de ontvangstmodus.
Extern ontvangen | De functie voor het extern ontvangen van faxen activeren.
Startcode | Voer een startcode in wanneer u de functie voor extern ontvangen inschakelt.
Aantal belsignalen (telefoon) | Geeft aan na hoeveel belsignalen wordt opgenomen tijdens het ontvangen van een fax.
DRD | Geeft de DRD aan.
Faxnummer weergeven | Geeft de functie voor faxnummerweergave aan.
Aantal belsignalen | Bepaalt de belsignalen voor het beantwoorden in modus Automatisch omschakelen.
Ontvangstpapierformaat | Stel het papierformaat in dat kan worden ontvangen, ongeacht de papiercassette-instellingen. Wanneer u dit instelt op Auto, kunt u het document ontvangen op het papierformaat dat is ingesteld in de papiercassette-instellingen.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Faxuitvoer
Parameter | Uitleg
Opslaan in postvak IN | De functie voor het opslaan van ontvangen faxen in Postvak IN activeren.
Begintijd ontvangst in geheugen | Stelt de tijd in waarop het afdrukken wordt gestart.
Eindtijd ontvangst in geheugen | Stelt de tijd in waarop het ontvangen wordt beëindigd.
Opslaan op geheugenapparaat | De functie voor het opslaan van ontvangen faxen in het externe geheugen activeren.
Opslaan op computer | Schakel dit in om faxen te ontvangen met PC-FAX.
Doorsturen | De functie voor het doorsturen van ontvangen faxen activeren.
Doorsturen naar | Selecteer het adres of nummer voor het doorsturen van ontvangen faxen in de lijst met geregistreerde adressen van contactpersonen.
Knop Instellen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u het adres/nummer voor doorsturen kunt instellen.
Opties indien doorsturen mislukt | Selecteer de bestemming als het doorsturen van de ontvangen fax is mislukt.
Door te sturen e-mailonderwerp | Hiermee wordt het onderwerp van de e-mail opgegeven.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Eindmelding | Ontvangen | Schakel dit in of uit om een melding te verzenden dat het ontvangen is voltooid.
Afdrukken | Schakel dit in of uit om een melding te sturen dat het afdrukken van de ontvangen fax is voltooid.
Opslaan op geheugenapparaat | Schakel dit in of uit om een melding te sturen dat het opslaan naar het externe geheugen is voltooid.
Doorsturen | Schakel dit in of uit om een melding te sturen dat het doorsturen van de ontvangen faxen is voltooid.
Bestemming e-mailmelding | Stel de bestemming waarnaar de melding wordt verzonden, in.
Knop Instellen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de bestemming voor de melding kunt bewerken.
Afdrukken | Afdrukinstellingen | Schakel dit in om de afdrukinstellingen op te geven voor de ontvangen fax.
Knop Instellen | Hiermee wordt het scherm met de afdrukinstellingen weergegeven.
#### Afdrukinstellingen
Parameter | Uitleg
Automatisch verkleinen | De functie voor automatisch verkleinen in- of uitschakelen.
Automatisch draaien | De functie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.
Werkende uitvoer | Schakelt het afdrukken in door te schakelen tussen papierformaten als er geen uitvoerpapiertype is dat overeenkomt met de grootte van het ontvangen document.
Overlappende afdruk | De functie voor overlappende afdruk in- of uitschakelen.
Overlappende waarde | Stelt de waarde in voor het gebied waar het papier overlapt.
Afdrukken annuleren | Stelt de functie voor afdruk annuleren in.
Drempelwaarde | Voer de drempel in voor het annuleren van de afdruk.
Informatie overdruk ontvangen | Hiermee kunt u het afdrukken van de ontvangen informatie in- of uitschakelen wanneer u ontvangen faxen afdrukt
Sortering stapel | Schakel dit in of uit om af te drukken in normale volgorde.
Dubbelzijdig afdrukken | Schakelt dubbelzijdig printen in of uit.
Dubbelzijdige inbindpositie | Geeft de bindrichting van de afdruk aan.
Tijd afdruk starten | Stelt de tijd in om het afdrukken van de ontvangen fax te starten.
Tijd afdruk uitgesteld | De functie voor vertraagde afdruk in- of uitschakelen.
Tijd om te stoppen | Stelt de tijd in waarop het afdrukken wordt gepauzeerd.
Tijd om opnieuw te starten | Stelt de tijd in waarop het afdrukken wordt gestopt.
Stille modus | Hiermee kunt u bepalen of u de stille modusfunctie wilt gebruiken.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Voorwaarden uitvoer
Parameter | Uitleg
Knop Bewerken | Geeft het scherm weer voor het bewerken van de geselecteerde geregistreerde informatie.
Knop Verwijderen | Hiermee wordt de geselecteerde geregistreerde informatie verwijderd.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
#### Voorwaarde bewerken
Parameter | Uitleg
De instellingen voor voorwaarde uitvoer inschakelen | Selecteer dit om de instellingen voor de uitvoervoorwaarde in te schakelen.
Id | Toont het geregistreerde nummer voor de voorwaarde die u bewerkt.
Naam | Stelt de naam van de voorwaarde in.
Voorwaarde-instellingen | Schakel dit in om de voorwaarde in te stellen.
Knop Instellen | Hiermee wordt het scherm met de voorwaarde-instellingen weergegeven.
Uitvoerinstelling | Schakel dit in om de uitvoer in te stellen.
Knop Instellen | Hiermee wordt het scherm met de uitvoerinstellingen weergegeven.
Eindmelding | Schakel dit in of uit om een melding te verzenden dat het uitvoer is voltooid.
Knop Instellen | Toont het scherm waar u de e-mailmelding kunt instellen wanneer de uitvoer is voltooid.
Resultatenrapport voorwaarden uitvoer | Hiermee kunt u het uitvoeren van het resultatenrapport van de voorwaardenuitvoer in- of uitschakelen.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
##### Voorwaarde-instellingen
Parameter | Uitleg
Nummerafstemming | Methode controleren | Stel de methode in voor het controleren van de nummerafstemming.
Nummer | Voer het te controleren telefoonnummer in.
Subadresafstemming | Methode controleren | Stel de methode in voor het controleren van de subadresafstemming.
Subadres | Voer het te controleren subadres in.
Afstemming subadreswachtwoord | Methode controleren | Stel de methode in voor het afstemmen van het subadreswachtwoord.
Subadres | Voer het te controleren subadreswachtwoord in.
Voorwaarden toepasselijke tijdinstellingen | Schakel dit in of uit om de voorwaarde voor de toepasselijke tijd in te stellen.
Starttijd toepassing | Bepaalt de tijd waarop het toepassen van de voorwaarde wordt gestart.
Eindtijd toepassing | Bepaalt de tijd waarop het toepassen van de voorwaarde wordt gestopt.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
##### Uitvoerinstelling
Parameter | Uitleg
Opslaan naar box | In- of uitschakelen om op te slaan naar de box.
Opslaan naar | Bepaalt de bestemming van de box.
Opslaan op geheugenapparaat | In- of uitschakelen om op te slaan in het externe geheugen.
Doorsturen | In- of uitschakelen om door te sturen.
Doorsturen naar | Bepaalt de doorstuurbestemming.
Knop Instellen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de doorstuurbestemming kunt instellen.
Afdrukken | In- of uitschakelen om af te drukken.
Wanneer voorwaarden uitvoer zijn mislukt | Selecteer de actie wanneer het uitvoeren is mislukt.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
##### Eindmelding
Parameter | Uitleg
Ontvangen | Schakel dit in of uit om een melding te verzenden wanneer het ontvangen is voltooid.
Opslaan op geheugenapparaat | Schakel dit in of uit om een melding te sturen wanneer het opslaan naar het externe geheugen is voltooid.
Doorsturen | Schakel dit in of uit om een melding te verzenden wanneer het doorsturen is voltooid.
Afdrukken | Schakel dit in of uit om een melding te verzenden wanneer het afdrukken is voltooid.
Bestemming e-mailmelding | Stel de bestemming waarnaar de melding wordt verzonden, in.
Knop Instellen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de bestemming voor de melding kunt bewerken.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Junkfax blokkeren
Parameter | Uitleg
Oproep weigeren | Lijst geweigerde nummers | Hiermee kunt u binnenkomende oproepen van nummers in de lijst met geweigerde nummers, al dan niet weigeren.
Niet-melding | Hiermee kunt u binnenkomende oproepen die hun id's niet weergeven, al dan niet weigeren
Faxweigering | Lijst geweigerde nummers | Hiermee kunt u faxen van nummers in de lijst met geweigerde nummers, al dan niet weigeren.
Niet-melding | Hiermee kunt u faxen die hun id's niet weergeven, al dan niet weigeren
Niet-geregistreerd adres | Hiermee kunt u faxen van nummers die niet uw contacten zijn geregistreerd, al dan niet weigeren.
Knop Bewerken | Geeft het scherm weer voor het bewerken van de geselecteerde geregistreerde informatie.
Knop Verwijderen | Hiermee wordt de geselecteerde geregistreerde informatie verwijderd.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Lijst geweigerde nummers
Parameter | Uitleg
Id | Hiermee wordt het geregistreerde nummer voor de lijst met geblokkeerde nummers die u bewerkt, al dan niet weergegeven.
Faxnummer | Voer het faxnummer in dat u wilt weigeren.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Postvak in
Parameter | Uitleg
Postvakwachtwoord | Hiermee schakelt u de functie in of uit voor het wachtwoord van het Postvak in.
Postvakwachtwoord | De functie voor het instellen van een wachtwoord voor het Postvak IN activeren.
Knop Wijzigen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u het wachtwoord voor het Postvak in kunt bewerken.
Wanneer het Postvak in vol is | Selecteer de actie die moet worden uitgevoerd wanneer het Postvak in vol is.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Vertrouwelijke box
Parameter | Uitleg
Knop Bewerken | Geeft het scherm weer voor het bewerken van de geselecteerde geregistreerde informatie.
Knop Verwijderen | Hiermee wordt de geselecteerde geregistreerde informatie verwijderd.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
#### Vertrouwelijke box bewerken
Parameter | Uitleg
Id | Het geregistreerde nummer voor het vertrouwelijke postvak dat u bewerkt.
Status | Toont de gebruiksstatus van de vertrouwelijke box.
Naam | Stelt de naam van de vertrouwelijke box in.
Postvakwachtwoord | Hiermee schakelt u de functie in voor het instellen van een wachtwoord voor de vertrouwelijke box.
Knop Wijzigen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u het wachtwoord voor de vertrouwelijke box kunt bewerken.
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Rapport
Parameter | Uitleg
Doorstuurrapport | Geeft de instellingen aan voor het rapport van doorstuurresultaten.
Foutenrapport documentenback-up | In- of uitschakelen voor het afdrukken van een rapport wanneer een fout met een documentback-up optreedt.
Te rapporteren afbeelding toevoegen | Schakel dit in om een faxminiatuur aan een rapport toe te voegen.
Rapportformaat | Selecteer het rapportformaat.
Bestemming rapportuitvoer | Geef op waar het rapport wordt uitgevoerd.
Doorstuurbestemming rapportuitvoer | Geef de bestemming op wanneer Doorsturen is geselecteerd als de methode voor Bestemming rapportuitvoer.
Knop Instellen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de bestemming voor de rapportuitvoer kunt bewerken.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Communicatie
Parameter | Uitleg
Communicatierapport | Dit rapport bevat verzendings- en ontvangstgegevens. U kunt aangeven of u wilt dat dit rapport na elke 50 transmissies automatisch wordt afgedrukt.
Verzendrapport | Dit rapport bevat verzendingsinformatie. U kunt aangeven of dit rapport moet worden afgedrukt na verzending.
Meervoudig verzendrapport | Dit rapport bevat verzendingsinformatie over meerdere verzendingen. U kunt aangeven of dit rapport moet worden afgedrukt na verzending.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Details
Parameter | Uitleg
Pauzetijd | Geeft een pauze aan wanneer de pauzeerknop — als faxnummer wordt ingevoerd. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Lijneigenschappen | Geeft de spanningseigenschappen aan van de telefoonlijn die verbonden is met het toestel. Als een foutmelding aangeeft dat de aangesloten telefoon bezet is, moet u deze instelling mogelijk wijzigen. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Toonduur | U stelt de duur van de beltoon in als Toon geselecteerd is voor Kiezen. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, moet u deze instelling mogelijk wijzigen. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Tooninterval | U stelt de tussentijd van de beltoon in als Toon geselecteerd is voor Kiezen. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, moet u deze instelling mogelijk wijzigen. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
V.34-functie | Geeft aan faxcommunicatie met hoge snelheid met Super G3 (V.34) gebruikt wordt. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Ontvangstniveau 1 | Geeft het signaalniveau aan waarmee faxen worden ontvangen. Dit onderdeel is alleen ingeschakeld als Automatisch omschakelen, Alleen fax, of Alleen telefoon is geselecteerd voor Ontvangstmodus. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Ontvangstniveau 2 | Geeft het signaalniveau aan waarmee faxen worden ontvangen. Dit onderdeel is alleen ingeschakeld wanneer Antwoordapparaat geselecteerd is voor Ontvangstmodus. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Uitgaand niveau 1 | Geeft het signaalniveau aan waarmee faxen worden verzonden. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Rapport communicatiedetails | Drukt de gedetailleerde verzendings- en ontvangstinformatie af voor elke berichtuitwisseling. Meestal hoeft u dit niet in te stellen.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Beveiliging
Parameter | Uitleg
Beperkingen rechtstreeks kiezen | Stel deze functie in door Uitschakelen, Tweemaal invoeren of Aan te selecteren.
Adreslijst bevestigen | De functie voor het bevestigen van bestemmingen tijdens het verzenden activeren.
Back-upgegevens automatisch wissen | De functie voor het automatisch wissen van back-upgegevens activeren.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Faxnummer
Parameter | Uitleg
Weergegeven groep | Als u de groep selecteert, wordt alleen de geregistreerde informatie van de groep weergegeven in de lijst.
Knop Groepsnaam bewerken | Het dialoogvenster Groepsnaam bewerken verschijnt. U kunt de groepsnaam registreren of bewerken.
Lege regels niet weergeven. | Wanneer deze functie geselecteerd is, wordt alleen de geregistreerde informatie weergegeven.
Knop Bewerken | Het dialoogvenster Faxnummer bewerken verschijnt. Geef de volgende gegevens op en klik dan op OK: Naam, Kana, Faxnummer en selecteer Snelkiesnummer toewijzen en Groepsnummer toewijzen.
Knop Verwijderen | Verwijdert de geselecteerde informatie van de lijst.
Knop Kopiëren | Kopieert de geregistreerde informatie.
Knop Plakken | Plakt de gekopieerde informatie.
Knop Importeren | Importeert het bestand met e-mailadressen.
Knop Exporteren | Slaat de geregistreerde informatie op als SYLK-bestand (*.slk).
Alle adressen wissen: de knop Uitvoeren | Verwijdert alle geregistreerde informatie en sluit het dialoogvenster Apparaateigenschappen.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Faxnummer bewerken
Parameter | Uitleg
Snelkiesnummer | Het nummer voor het geselecteerde onderdeel wordt weergegeven.
Naam | Voer de naam in van het faxnummer.
Index | Voer de naam in Index in.
Kana | Voer de naam in Kana.
Snelkiesnummer toewijzen | Selecteer het nummer voor de snelkiestoets op het bedieningspaneel (tussen 01 en 12).
Groepsnummer toewijzen | Selecteer het nummer voor de groepsoproep (tussen G01 en G20).
Knop OK | Hiermee worden de instellingen bewaard.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Standaard gebruiker
Parameter | Uitleg
Resolutie | Selecteer de resolutie voor het lezen van het document.
Documenttype | Selecteer het documenttype.
Dichtheid | Selecteer de dichtheid voor het lezen van het document.
Achtergrond | Verwijdert de achtergrondafbeelding wanneer u het document leest.
Scherpte | Selecteer de scherpte voor het lezen van het document.
Documentgrootte (glas) | Geef het documentformaat op wanneer u het document op de glasplaat legt.
Dubbelzijdig | Hiermee kunt u dubbelzijdig lezen in- of uitschakelen wanneer u het document leest via de ADF (automatische documentinvoer).
Directe verzending | Hiermee kunt u direct verzenden in- of uitschakelen.
Doorlopende scan van ADF | Hiermee kunt u het toevoegen van het document in- of uitschakelen wanneer u het document leest via de ADF (automatische documentinvoer)
Laatste verzendrapport | Stel de rapportuitvoer in wanneer het verzenden van de fax is voltooid.
Koptekstinformatie toevoegen | Hiermee kunt u het toevoegen van een faxkoptekst in- of uitschakelen.
Koptekstinformatie wijzigen | Selecteer het formaat van de faxkoptekst.
Voltooiingsmelding verzenden | Schakel dit in of uit om een melding te verzenden wanneer het verzenden is voltooid.
Bestemming e-mailmelding | Stel de bestemming waarnaar de melding wordt verzonden, in.
Knop Wijzigen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de bestemming kunt instellen.
Documentback-up | Hiermee kunt u de automatische back-up van het document in- of uitschakelen.
Back-uplocatie | Stel de bestemming in waar de back-up van het document wordt gemaakt.
Knop Wijzigen | Hiermee geeft u het scherm weer waar u de back-upbestemming kunt instellen.
Kleurmodus | Stel de kleurmodus in.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven |