| > Home > Come # Parametri ricerca Ricerca con indirizzo IP Ricerca con intervallo indirizzi IP Ricerca con indirizzo di rete Ricerca con porta COM (solo Windows) È possibile eseguire la ricerca di interfacce o dispositivi di rete specificando un indirizzo IP, un intervallo di indirizzi IP, un indirizzo di rete o una porta COM come chiave di ricerca. ## Ricerca con indirizzo IP
Voce | Descrizione
Abilita la ricerca dell'indirizzo IP specificato | Selezionare questa opzione per eseguire la ricerca di interfacce o dispositivi di rete sulla rete, utilizzando l'indirizzo IP specificato.
Indirizzo IP | Visualizza gli indirizzi IP registrati.
Pulsante Aggiungi | Mostra la finestra di dialogo Aggiungi indirizzo IP. Immettere l'indirizzo IP, quindi fare clic su OK. È possibile registrare fino a 100 indirizzi IP.
Pulsante Elimina | Elimina un indirizzo IP dalla casella Elenco.
Pulsante Su | Sposta in alto l'elemento selezionato.
Pulsante Giù | Sposta in basso l'elemento selezionato.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
### Aggiungi indirizzo IP
Voce | Descrizione
Indirizzo IP | Immettere l'indirizzo IP (intervallo valido da 0 a 255) dell'interfaccia o dispositivo di rete da trovare. Immettere 0 per l'indirizzo dell'host.
In caso di rilevazione di dispositivo, registrare in Dispositivo personale. | Selezionare l'opzione per registrare l'interfaccia o dispositivo di rete trovato in un gruppo specificato in Dispositivo personale.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Nota:
se si tenta di aggiungere un indirizzo IP errato, viene visualizzato il messaggio "Indirizzo IP non valido.". Verificare l'indirizzo di rete corretto e inserirlo nuovamente. Se si tenta di aggiungere lo stesso indirizzo IP, viene visualizzato il messaggio "L'indirizzo IP immesso è già in uso.". Questo messaggio indica che l'indirizzo non può essere aggiunto.
Inizio ## Ricerca con intervallo indirizzi IP
Voce | Descrizione
Abilita ricerca con intervallo specificato di indirizzi IP | Selezionare questa opzione per eseguire la ricerca dei dispositivi in rete che utilizzano l'intervallo di indirizzi IP specificato.
Ricerca intervallo indirizzi IP | Visualizza l'intervallo di indirizzi IP utilizzato per la ricerca.
Pulsante Aggiungi | Immettere l'indirizzo IP iniziale e finale utilizzati per la ricerca. È possibile registrare fino a 20 intervalli di indirizzi IP.
Pulsante Cambia | Modificare l'intervallo di indirizzi IP registrato.
Pulsante Elimina | Eliminare l'intervallo di indirizzi IP registrato.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Ripristina le impostazioni predefinite nell'interfaccia di rete.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
### Specificare intervallo indirizzi IP
Voce | Descrizione
Indirizzo iniziale | Immettere l'indirizzo iniziale che si intende utilizzare per la ricerca, tra 0 e 255.
Indirizzo finale | Immettere l'indirizzo finale che si intende utilizzare per la ricerca, tra 0 e 255.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Nota:
Non è possibile utilizzare un intervallo di indirizzi IP registrato e un intervallo di indirizzi IP duplicato per la ricerca. È possibile immettere fino a 65535 indirizzi per l'intervallo di indirizzi IP.
Inizio ## Ricerca con indirizzo di rete
Voce | Descrizione
Abilita ricerca tramite pacchetto Multicast | Selezionare questa opzione per abilitare la ricerca Multicast.
Abilitare la ricerca di un'interfaccia di rete su una rete fisica diversa esterna al router. | Selezionare questa opzione per eseguire la ricerca di un'interfaccia o dispositivo di rete che si trovano su una rete esterna.
Indirizzo ricerca | Vengono visualizzati gli indirizzi di rete e le subnet mask registrati.
Indirizzo di rete | Vengono visualizzati gli indirizzi di rete registrati.
Maschera sottorete | Vengono visualizzate le subnet mask registrate.
Pulsante Aggiungi | Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi indirizzo di rete. Immettere l'indirizzo di rete la subnet mask, quindi fare clic su OK per registrare gli indirizzi di rete (fino a 20 indirizzi). Non aggiungere l'indirizzo di rete se è nello stesso segmento.
Pulsante Elimina | Elimina un indirizzo di rete e la relativa subnet mask dalla Casella di riepilogo.
TTL Multicast (1-15) | Immettere il numero di router tramite i quali può essere indirizzato un pacchetto prima di essere eliminato o restituito quando si utilizza la ricerca Multicast (da 1 a 15). Questa voce è abilitata solo se sono selezionate le caselle di controllo Abilita ricerca tramite pacchetto Multicast e Abilitare la ricerca di un'interfaccia di rete su una rete fisica diversa esterna al router. e sono registrati uno o più indirizzi di rete.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Nota:
Per abilitare la ricerca Multicast, selezionare le caselle di controllo Abilita ricerca tramite pacchetto Multicast e Abilitare la ricerca di un'interfaccia di rete su una rete fisica diversa esterna al router. e aggiungere più di un indirizzo di rete alla casella di riepilogo.
### Aggiungi indirizzo di rete
Voce | Descrizione
Indirizzo di rete | Immettere l'indirizzo di rete (intervallo valido da 0 a 255) dell'interfaccia di rete da trovare. Immettere 0 per l'host locale.
Maschera sottorete | Immettere la subnet mask (maschera di sottorete) dell'indirizzo di rete.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Nota:
se si tenta di aggiungere un indirizzo di rete errato, viene visualizzato il messaggio "L'indirizzo di rete XXX.XXX.XXX.XXX immesso verrà aggiunto all'elenco come XXX.XXX.XXX.X.". Verificare l'indirizzo di rete corretto e fare clic su OK per aggiungerlo all'elenco. Se si tenta di aggiungere un indirizzo di rete errato, viene visualizzato il messaggio "Indirizzo IP non valido.". Verificare l'indirizzo di rete corretto e inserirlo nuovamente. Se si tenta di aggiungere lo stesso indirizzo di rete, viene visualizzato il messaggio "L'indirizzo IP immesso è già in uso.". Questo messaggio indica che l'indirizzo non può essere aggiunto.
Inizio ## Ricerca con porta COM (solo Windows)
Voce | Descrizione
Abilita ricerca con COM | Selezionare questa opzione per eseguire la ricerca dei dispositivi che utilizzano la porta COM specificata.
Porta | Selezionare la porta COM dall'elenco a discesa.
Velocità in baud | Selezionare la velocità di trasmissione dall'elenco a discesa.
Parità | Selezionare l'impostazione di parità dall'elenco a discesa.
Controllo di flusso | Selezionare il metodo di controllo del flusso hardware dall'elenco a discesa.
Pulsante Ripristina impostazioni predefinite | Riporta l'interfaccia di rete alle impostazioni di fabbrica.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio |