| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Açma Ekranı EpsonNet Config ekranı EpsonNet Config'i çalıştırdığınızda görülür.
Öğe | Açıklama
Menü çubuğu | Menü çubuğu, Aygıt, Göster, Araçlar ve Yardım menülerini içermektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Menü Çubuğu.
Yenile düğmesi | Kullanılabilir ağ arayüzlerini tekrar arayarak en güncel bilgilere günceller.
Yapılandırma düğmesi | Liste görünümünden yapılandırmak istediğiniz ağ arayüzünü seçin ve ardından Yapılandırma düğmesine tıklayarak Aygıt Özellikleri ekranını açın.
Tarayıcıyı Başlat düğmesi | Yapılandırmak istediğiniz ağ arayüzünü Liste görünümünden seçin ve ardından Tarayıcıyı Başlat düğmesine tıklayın. Web tabanlı yapılandırma ekranı açılır.
Filtre | Görüntülemek istediğiniz ağ arayüzünü, açılır listeden bağlantı yöntemini seçerek Liste görünümünde görüntüleyin. Tümü, Ağ bağlantılı aygıtlar, USB bağlantılı aygıtlar, COM bağlantılı aygıtlar ve Aygıtım'da kayıtlı aygıt adlarını seçebilirsiniz.
Öğeler | Liste, Model Adı, MAC Adresi, IP Adresi, MS Paylaşılan İsim, Konum, Ana Ünite Sürümü, Bonjour Adı, Ağ Sürümü, Yazıcı No veya Rota gibi seçtiğiniz öğenin artan veya azalan sırasıyla sıralanır. Her bir öğe için ekran genişliği, başlığın sağ kenarını sürükleyerek kontrol edilebilir.
Liste görünümü | Ağ arayüzleri için bilgi görüntüler. Aranamasa bile, Aygıtım'da kayıtlı ağ arayüzleri her zaman görüntülenir. Liste görünümünden yapılandırmak istediğiniz ağ arayüzünü seçin ve ardından Yapılandırma düğmesine tıklayarak Aygıt Özellikleri ekranını açın. Ayrıca ağ arayüzüne çift tıklayarak Aygıt Özellikleri ekranını açabilirsiniz. Aygıt için menüleri açmak için, ağ arayüzünü seçin ve ardından sağ tıklayın.
Liste görünümündeki simgenin rengi, aşağıdaki tabloda gösterilen ağ arayüzü veya aygıt durumunu belirtir.
| Ağ arayüzü, Aygıtım'da kayıtlı değil ve ağ ayarları henüz yapılandırılmadı.
| Ağ arayüzü, Aygıtım'da kayıtlı ancak ağ ayarları henüz yapılandırılmadı.
| Ağ arayüzü, Aygıtım'da kayıtlı değil ancak ağ ayarları doğru yapılandırıldı. Yazıcı, ağda kullanılabilir.
| Ağ arayüzü, Aygıtım'da kayıtlı ve ağ ayarları doğru yapılandırıldı. Yazıcı, ağda kullanılabilir.
| Ağ arayüzü, Aygıtım'da kayıtlı değil ve ağ arayüzüyle iletişim kurulamıyor.
| Ağ arayüzü, Aygıtım'da kayıtlı ancak ağ arayüzüyle iletişim kurulamıyor.