| > 主页 > 如何 # 搜索参数 通过IP地址搜索 通过IP地址范围搜索 通过网络地址搜索 通过COM端口搜索（仅Windows） 您可通过指定IP地址、IP地址的范围、网络地址或COM端口作为搜索关键字来搜索网络上的网络接口或设备。 ## 通过IP地址搜索
项目 | 说明
对指定IP地址的启用搜索 | 选择可使用指定的IP地址来搜索网络上的网络接口或设备。
IP地址 | 显示注册的IP地址。
添加按钮 | 显示添加IP地址对话框。 输入IP地址，然后单击确定。 您可注册多达100个IP地址。
删除按钮 | 从列表框中移走IP地址。
上移按钮 | 向上移动选择的项目。
下移按钮 | 向下移动选择的项目。
恢复到缺省设置按钮 | 重置网络接口至出厂缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
### 添加IP地址
项目 | 说明
添加IP地址 | 输入网络接口或您想找到的设备的IP地址（有效范围0 ～ 255)。 主机地址输入0。
如果找到设备，注册到我的设备。 | 选择可将找到的网络接口或设备注册到我的设备中的一个指定的群组。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
注释:
如果您尝试添加一个不正确的IP地址，将显示“无效IP地址”信息。 检查正确的网络地址并再次输入。 如果您尝试添加相同的IP地址，将显示“输入的IP地址已经被使用”的信息。 指示此地址不能添加。
回到顶部 ## 通过IP地址范围搜索
项目 | 说明
启用搜索指定的IP地址范围 | 选择使用指定的IP地址范围来搜索网络上的设备。
IP地址搜索范围 | 显示用于搜索的IP地址范围。
添加按钮 | 输入用于搜索的开始和结束IP地址。 您可注册多达20个IP地址的范围。
更改按钮 | 更改注册的IP地址范围。
删除按钮 | 删除注册的IP地址范围。
恢复到缺省设置按钮 | 返回网络接口到它的缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
### 指定IP地址范围
项目 | 说明
起始地址 | 当搜索时，在0至255之间输入您想使用的起始IP地址。
结束地址 | 当搜索时，在0至255之间输入您想使用的结束IP地址。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
注释:
当搜索时，您不能使用一个已注册的范围及相同的IP地址范围。 您可对IP地址范围输入多达65535个地址。
回到顶部 ## 使用网络地址搜索
项目 | 说明
在搜索时启用多播包 | 选择可启用多播包搜索。
允许搜索路由器以外的网络 | 选择可搜索外部网络的网络接口或设备。
搜索地址 | 显示注册的网络地址和子网掩码。
网络地址 | 显示注册的网络地址。
子网掩码 | 显示注册的子网掩码。
添加按钮 | 添加网络地址对话框出现。 输入网络地址和子网掩码，然后单击确定可注册网络地址（多达20个地址）。 如果在相同的网段，不能添加网络地址。
删除按钮 | 从列表框中移除一个网络地址和其子网掩码。
多播TTL (1-15) | 当使用多播搜索时，输入在废弃或返回包之前所传输的路由器编号（在1至15之间）。 仅当选择了在搜索时启用多播包和允许搜索路由器以外的网络复选框，且注册了一个或多个网络地址时启用此项目。
恢复到缺省设置按钮 | 重置网络接口至出厂缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
注释:
要启用多播搜索，选择在搜索时启用多播包和允许搜索路由器以外的网络复选框，且添加了一个以上的网络地址至列表框。
### 添加网络地址
项目 | 说明
网络地址 | 输入您想找到的网络接口的IP地址（有效范围0 ～ 255)。 主机地址输入0。
子网掩码 | 输入网络地址的子网掩码。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
注释:
如果您想尝试添加一个不正确的网络地址，显示“您输入的网络地址 XXX.XXX.XXX.XXX将添加到列表作为 XXX.XXX.XXX.X.”信息。 检查正确的网络地址，然后单击确定可将其添加到列表。 如果您尝试添加一个不正确的网络地址，将显示“无效IP地址”信息。 检查正确的网络地址并再次输入。 如果您尝试添加相同的网络地址，将显示“输入的IP地址已经被使用”信息。 指示此地址不能添加。
回到顶部 ## 通过COM端口搜索（仅Windows）
项目 | 说明
启用使用COM进行搜索 | 选择使用指定的COM端口来搜索设备。
端口 | 从下拉列表中选择COM端口
波特率 | 从下拉列表中选择传输率。
奇偶校验 | 从下拉列表中选择奇偶校验设置。
流量控制 | 从下接列表中选择硬件流控制的方法。
恢复到缺省设置按钮 | 重置网络接口至出厂缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 |