| > 홈 > 사용 방법 # 일괄 설정(Windows만 해당) 일괄 설정 지정 IP 주소 수동 지정 네트워크 인터페이스에 일괄 설정을 지정할 수 있습니다. ## 일괄 설정 지정 ### 설정값이 포함된 파일 만들기 일괄 설정 정보가 포함된 파일을 만듭니다. 다음과 같은 방법으로 파일을 만들 수 있습니다. #### 연결된 네트워크 인터페이스에서 정보를 획득하여 파일 만들기
| 도구 메뉴에서 일괄 설정을 선택합니다.
| 파일 메뉴에서 덮어쓰기 및 저장을 선택합니다.
| 파일 이름을 입력한 다음 SYLK 파일(*.slk)로 저장합니다.
| Microsoft Office Excel과 같은 스프레드시트 소프트웨어에서 SYLK 파일(*.slk)을 엽니다.
| 설정값을 변경하거나 새로운 행을 추가하여 네트워크 인터페이스의 설정 정보를 입력합니다.
| 파일을 저장합니다.
#### 설정 정보에 대한 템플릿에서 파일 만들기
| 도구 메뉴에서 일괄 설정을 선택합니다.
| 템플릿 파일 저장을 클릭합니다.
| 설정값이 포함된 템플릿 파일을 선택합니다.
| 파일 이름을 입력하고 SYLK 파일(*.slk)로 저장합니다.
| Microsoft Office Excel과 같은 스프레드시트 소프트웨어에서 SYLK 파일(*.slk)을 엽니다.
| 각 항목에 값을 입력합니다. 값을 설정하지 않으려면 "#NULL#"을 입력합니다.
| 파일을 저장합니다.
#### 새 파일 만들기 다음 지침은 IP 주소를 여러 네트워크 인터페이스에 할당하는 단계를 설명합니다.
| 스프레드시트 소프트웨어를 시작합니다.
| 첫 번째 줄에 설정 항목 이름으로 "Info_MACAddress", "Info_ModelName", "TCPIP_IPAddress"를 입력합니다.
참고:
아래에 설명된 대로 설정 항목 이름을 입력하십시오. 그렇지 않으면 EpsonNet Config가 설정 항목을 인식할 수 없습니다.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| 각 네트워크 인터페이스의 MAC 주소, 모델 이름, IP 주소를 입력합니다.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| 파일을 SYLK 파일(*.slk)로 저장합니다.
### 설정 파일을 가져와서 일괄 설정 지정하기
| EpsonNet Config를 시작한 다음 일괄 설정 버튼을 클릭합니다.
| 열기를 클릭합니다.
| 설정값이 포함된 SYLK 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
| 상태가 설정 안 됨, 프로세스 상태가 지정 성공으로 표시된 네트워크 인터페이스를 선택합니다.
마우스로 네트워크 인터페이스를 끌거나 Ctrl 또는 Shift 키를 누른 상태에서 네트워크 인터페이스를 클릭합니다. 전송이 준비된 경우
항목 | 상태 | 프로세스 상태 | 설명
| 설정 안 됨 | 지정 성공 | 설정 파일을 성공적으로 가져왔고 전송 준비가 되었습니다.
| 설정 값 일치 | 지정 성공 | 가져온 설정값이 현재 설정값과 동일합니다.
| 현재 설정 값 획득 | 지정 성공 | 현재 설정값은 각 네트워크 인터페이스에서 얻어집니다.
전송이 준비되지 않은 경우
항목 | 상태 | 프로세스 상태 | 설명
| 지정 안 됨 |  | 가져온 설정값이 있는 정보를 전송할 수 없습니다.
| 지정 안 됨 | 지정 실패 | 정보를 지정할 수 없습니다. *1
| 설정 안 됨 | 지정 실패 | 정보를 전송할 수 없습니다.
| 설정 안 됨 | 검색 중 | 설정 파일에 포함된 네트워크 인터페이스를 검색하는 중입니다. *2
| 설정 완료 | 검색 중 | 설정 파일에 포함된 네트워크 인터페이스를 검색하는 중입니다. *2
| 설정 안 됨 | 검색 실패 | 네트워크 인터페이스를 찾을 수 없습니다. 네트워크 인터페이스가 켜졌는지 확인하십시오. *2
| 설정할 수 없음 | 올바르지 않은 검사 결과 | 설정 파일에 오류가 있습니다. 설정 파일을 확인하십시오.
| 설정 완료 | 재부팅 실패 | 전송 후 네트워크 인터페이스에 연결되었는지 확인할 수 없습니다. 네트워크 인터페이스가 켜져 있거나 성공적으로 재부팅되었는지 확인하십시오.
*1 장치 표시가 선택된 경우에만 해당합니다. *2 설정 정보 표시가 선택된 경우에만 해당합니다.
| 전송 버튼을 클릭합니다.
참고:
필요한 경우 비밀번호를 입력한 다음 확인을 클릭하십시오.
| 확인을 클릭합니다.
| 네트워크 인터페이스의 상태를 확인합니다.
항목 | 상태 | 프로세스 상태 | 설명
| 설정 완료 | 설정 성공 | 설정이 성공적으로 완료되었습니다.
| 설정 완료 | 다시 부팅 | 설정을 전송한 후 네트워크 인터페이스를 다시 부팅해야 합니다. 네트워크 인터페이스에 연결되었는지 확인하십시오.
| 설정 완료 | 재부팅 실패 | 네트워크 인터페이스에 연결되었는지 확인할 수 없습니다. 네트워크 인터페이스가 켜져 있거나 성공적으로 재부팅되었는지 확인하십시오.
| 설정 완료 | 검색 중 | 설정 파일에 포함된 네트워크 인터페이스를 검색하는 중입니다. *
| 설정 완료 | 검색 실패 | 네트워크 인터페이스에 연결되었는지 확인할 수 없습니다. 네트워크 인터페이스가 켜져 있거나 성공적으로 재부팅되었는지 확인하십시오. *
* 설정 정보 표시가 선택된 경우에만 해당합니다. 맨위로 ## IP 주소 수동 지정 각 네트워크 인터페이스에 IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이를 할당할 수 있습니다. ### 설정값이 포함된 파일 만들기
| 스프레드시트 소프트웨어를 시작합니다.
| 첫 번째 줄에 설정 항목 이름으로 "TCPIP_IPAddressAuto", "TCPIP_IPAddress", "TCPIP_SubnetMask", "TCPIP_Gateway"를 입력합니다.
참고:
아래에 설명된 대로 설정 항목 이름을 입력하십시오. 그렇지 않으면 EpsonNet Config가 설정 항목을 인식할 수 없습니다.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| 각 열에 값을 입력합니다.
TCPIP_IPAddressAuto는 IP 주소를 할당하는 설정 방법을 지정합니다. 설정값이 "5"인 경우 정적 IP 주소는 수동으로 지정됩니다.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| 파일을 SYLK 파일(*.slk)로 저장합니다.
### 설정 파일을 가져와서 설정 지정하기
| EpsonNet Config를 시작한 다음 일괄 설정 버튼을 클릭합니다.
| 열기를 클릭합니다.
| 설정값이 포함된 SYLK 파일(*.slk)을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
| 상태가 설정 안 됨, 프로세스 상태가 공백으로 표시된 네트워크 인터페이스를 선택합니다.
| 도구 메뉴에서 수동 지정을 선택합니다.
| 할당하려는 IP 주소를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
| 대상 네트워크 인터페이스에서 상태가 설정 안 됨, 프로세스 상태가 지정 성공으로 표시되는지 확인합니다.
| 전송 버튼을 클릭합니다.
맨위로 |