| > Основная страница > Практическое руководство # Строка меню Меню Файл: Открыть Импорт Файл SYLK (*.slk) со значениями параметров. Закрыть Закрытие открытого файла. Перезаписать и сохранить Перезапись и сохранение информации о настройках. Сохранить как Сохранение информации о настройках в формате Файл SYLK (*.slk). Сохранить файл шаблона Сохраняет параметры как шаблон. Сохранить результат передачи конфигураций Сохраняет результаты передачи конфигураций как файл CSV (*.csv). Выход Закрывается окно Пакетные настройки. Отображать меню: Обновить Получение новейшей информации путем повторного поиска доступного устройства. Отобразить устройства Отображает текущие значения параметров устройства. Отобразить информацию о настройках Отображение значений параметров в импортированном файле настройки или параметров, введенных в диалоговом окне Редактировать информацию о настройках. МенюИнструменты: Передача Передача значений параметров в импортированном файле настройки или параметров, введенных в диалоговом окне Редактировать информацию о настройках. Отображать сведения В случае выбора одного устройства открывается диалоговое окно Отображать сведения. В окне отображаются подробные значения настроек устройства. Автоназначение Автоматически присваивается информация, содержащаяся в импортированном файле настроек. Клавиши для использования служат для идентификации устройства. Для изменения Клавиши для использования выберите Настройки в меню Инструменты, а затем Автоназначение. Назначение вручную Устройству можно вручную назначить информацию о настройках. EpsonNet Config не проверяет соответствие информации в импортированном файле настроек выбранному устройству. Отменить назначение Разрешается отменить настройки, назначенные выбранному устройству. Настройки Вы можете задать параметры пакетных настроек. МенюСправка: Показать справку Открывается окно Справка EpsonNet Config. |