| > Accueil > Comment # Télécopier De base connexion Transmettre De base Boîte d'envoi Boîte de tableau d'affichage Réception Communication Détails Sécurité Numéro du télécopieur Valeur par défaut de l'utilisateur Affiche les paramètres de télécopie comme indiqué ci-dessous. Remarque :
Ce menu peut ne pas s'afficher suivant le périphérique.
## De base
Paramètre | Explication
Type de connexion | Spécifie le type de ligne téléphonique.
Connexion avec affichage du numéro | Spécifie si la connexion avec affichage du numéro est utilisée.
Numéro commuté externe | Spécifie le numéro d'entrée d'une ligne externe. Cet élément n’est activé que lorsque PBX est sélectionné sous Type de connexion.
Type de numérotation | Spécifie le type de numérotation.
Numéro interne (nom) | Saisissez le nom du numéro du téléphone interne.
Numéro interne (numéro) | Saisissez le numéro du téléphone interne.
Volume du haut-parleur | Ajuste le volume du haut-parleur lorsque la ligne téléphonique est utilisée.
Langue d'impression du rapport de télécopie | Spécifie la langue utilisée pour imprimer le rapport de télécopie.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## connexion
Paramètre | Explication
Type de connexion | Spécifie le type de ligne de fax.
Code d'accès | Spécifie le code d'accès. Cette fonction est uniquement disponible quand le type de ligne est PBX.
ECM | Active ou désactive l'ECM.
Vitesse de télécopie | Spécifie la vitesse de télécopie.
Détection de la tonalité de numérotation | Active ou désactive la détection de la tonalité.
Mode de numérotation | Spécifie le mode de numérotation.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Transmettre
Paramètre | Explication
Fréquence de numérotation automatique | Spécifie le nombre total de tentatives si vous ne parvenez pas à joindre le destinataire car la ligne est occupée.
Enregistrement de l'expéditeur | Lorsque ce paramètre est configuré sur Oui, la date, le jour, l'heure, le nom de l'expéditeur, le numéro de l'expéditeur et le numéro de la page (sous forme de fraction) sont automatiquement imprimés en haut des données de transmission.
Taille du document prioritaire | Spécifie la taille du document à utiliser lorsque le périphérique ne détecte pas la taille du document. Si vous sélectionnez Aucun, une erreur peut se produire.
Fonction PC vers FAX | Spécifie si la fonction de télécopie est utilisée par l'application sur l'ordinateur.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## De base
Paramètre | Explication
Fonction PC vers FAX | Spécifie si la fonction de télécopie est utilisée par l'application sur l'ordinateur.
Rotation automatique | Permet d'activer ou de désactiver la fonction de rotation automatique.
Envoi par lot | Permet d'activer ou de désactiver la fonction de transmission groupée.
Envoi mémoire rapide | Spécifie d'enregistrer ou non les données dans la mémoire ainsi que de les envoyer vers une destination cible dans le même temps.
Enregistrer les données relatives à l'échec | Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'enregistrement des données relatives à l'échec en cas d'échec de transmission.
Fréquence de numérotation automatique | Spécifie le nombre total de tentatives pour la recomposition automatique.
Intervalle des renumérotations automatiques | Spécifie l'intervalle de renumérotation automatique.
En-tête de la télécopie | Saisissez le nom pour l'en-tête de la télécopie.
Autres en-têtes de télécopie | Saisissez l'autre nom pour l'en-tête de la télécopie.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez saisir votre numéro de téléphone.
Votre numéro de téléphone | Saisissez votre numéro de téléphone.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Autres en-têtes de télécopie
Paramètre | Explication
Bouton Modifier | Affiche l'écran permettant de modifier les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Éditer l'en-tête de la télécopie
Paramètre | Explication
ID | Affiche le numéro enregistré pour le nom de l'expéditeur que vous modifiez.
En-tête de la télécopie | Saisissez le nom pour l'en-tête de la télécopie.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Boîte d'envoi
Paramètre | Explication
Mot de passe boîte | Permet de définir un mot de passe pour la boîte d'envoi.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez modifier le mot de passe de la boîte.
Interrogation mot de passe boîte d'envoi | Permet de définir un mot de passe pour la boîte d'envoi sélective.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez modifier le mot de passe de la boîte sélective.
Effacement automatique du document après envoi de l'interrogation | Permet d'activer ou de désactiver l'effacement automatique des données de transmission après avoir utilisé l'envoi de l'interrogation.
Avis de fin après envoi de l'interrogation | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification une fois l'envoi de l'interrogation terminé.
Destination de notification par e-mail | Définissez la destination dans laquelle la notification est envoyée une fois l'envoi de l'interrogation terminé.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination de la notification.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Paramètres mot de passe
Paramètre | Explication
Nouveau mot de passe | Saisissez le mot de passe d'authentification.
Confirmation du nouveau mot de passe | Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmer que le nouveau mot de passe d'authentification est correct.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Paramètres de l'adresse
Paramètre | Explication
Groupe d'affichage | Affiche les groupes dans lesquels vous pouvez inclure des destinations.
Afficher l'adresse « Utilisation fréquente » | Sélectionnez pour afficher uniquement les destinations définies dans Adresse fréquemment utilisée.
Sélectionner | Sélectionne la destination.
Supprimer | Efface la destination.
Bouton Trouver | Sélectionnez l'élément que vous souhaitez rechercher, saisissez le texte, puis cliquez sur le bouton Trouver pour afficher les destinations qui correspondent aux critères de recherche.
Bouton Effacer | Réinitialise la liste de destinations affichée.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Boîte de tableau d'affichage
Paramètre | Explication
Bouton Modifier | Affiche l'écran permettant de modifier les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Éditer la boîte de tableau d'affichage
Paramètre | Explication
ID | Affiche le numéro enregistré pour la boîte de tableau d'affichage que vous modifiez.
État | Affiche l’état d'utilisation de la boîte de tableau d'affichage.
Nom | Définissez le nom de la boîte de tableau d'affichage.
Mot de passe boîte | Permet de définir un mot de passe pour la boîte de tableau d'affichage.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez modifier le mot de passe de la boîte de tableau d'affichage.
Sous-adresse | Définissez la sous-adresse pour la communication sous-adresse. Ne peut pas être défini si un document est enregistré dans la boîte de tableau d'affichage.
Mot de passe de sous-adresse | Saisissez le mot de passe de sous-adresse pour la communication sous-adresse. Ne peut pas être défini si un document est enregistré dans la boîte de tableau d'affichage.
Effacement document après envoi | Permet d'activer ou de désactiver l'effacement automatique du document après l'avoir envoyé.
Avis de fin | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification indiquant que l'envoi du document est terminé.
Destination de notification par e-mail | Définissez la destination dans laquelle la notification est envoyée une fois l'envoi du document terminé.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination de la notification.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Réception ### De base #### Paramètres de réception
Paramètre | Explication
Alimentation papier | Spécifie si le papier est alimenté dans l'imprimante depuis le Bac BM, la cassette standard ou la cassette en option. Si vous sélectionnez Automatique, le papier est alimenté depuis l'alimentation papier contenant du papier correspondant à la taille du papier de la télécopie reçue.
Impression recto verso | Active ou désactive l'impression recto verso de la télécopie reçue.
Mode de réception | Spécifie le mode de réception.
Commutation automatique | L'appel est reçu par le téléphone connecté et le périphérique répond automatiquement une fois écoulé le laps de temps de sonneries spécifié par le paramètre Expiration du téléphone connecté.
Télécopie uniquement | Le périphérique répond et reçoit automatiquement la télécopie.
Téléphone uniquement | L'appel est reçu par le téléphone connecté. Aucune télécopie n'est reçue.
Répondeur | Lorsqu'un téléphone connecté détecte un signal de télécopie/téléphonique en répondant à un appel, le périphérique reçoit automatiquement la télécopie.
Expiration du téléphone connecté | Spécifie le laps de temps de sonneries requis avant expiration lorsque l'appareil répond automatiquement.
Sonneries avant la réponse (téléphone) | Spécifie le nombre de sonneries avant expiration lorsque l'appareil répond automatiquement.
Réduction automatique | Lorsque ce paramètre est configuré sur Oui, les données d'impression excédant la zone imprimable sont réduites. Si vous avez sélectionné Non, les données d'impression ne sont pas réduites et une partie des données risque d'être coupée.
Destination de sortie de la télécopie reçue | Spécifie la destination de sortie de la télécopie reçue.
Imprimer | Imprime les données.
Dossier | Enregistre les données dans le dossier spécifié.
Courrier électronique | Envoie les données par courrier électronique sous forme de pièce jointe.
Transférer | Transfère la télécopie au numéro indiqué.
Numéro du télécopieur de transfert | Spécifie le numéro du télécopieur à utiliser pour le transfert des télécopies.
Activer la réception mémoire | Lorsque cette case est sélectionnée, les données de la télécopie sont enregistrées sans les imprimer.
Heure de début de la réception mémoire | Spécifie la durée pendant laquelle la Réception mémoire est activée.
Heure de fin de la réception mémoire
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
#### Réception mémoire
Paramètre | Explication
Activer la réception mémoire | Lorsque cette case est sélectionnée, les données de la télécopie sont enregistrées sans les imprimer.
Heure de début de la réception mémoire | Spécifie la durée pendant laquelle la Réception mémoire est activée.
Heure de fin de la réception mémoire
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### FAX vers dossier
Paramètre | Explication
Nom | Saisissez le nom du dossier cible pour enregistrer les données de la télécopie.
Kana | Entrez le nom en Kana.
Définir le chemin du dossier | Spécifiez l'emplacement où les données reçues sont enregistrées (254 caractères maximum hormis /:,;*?<>│).
Nom d'utilisateur permettant la connexion au dossier | Saisissez le nom d'utilisateur du dossier (254 caractères maximum).
Mot de passe utilisateur permettant la connexion au dossier | Saisissez le mot de passe utilisateur du dossier (30 caractères maximum).
Test de connexion : bouton Test | Vérifie la connexion au dossier.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### FAX vers dossier
Paramètre | Explication
Ne pas afficher les lignes vides. | Lorsque cette case est sélectionnée, uniquement les informations enregistrées sont affichées.
Bouton Modifier | La boîte de dialogue Modifier les adresses électroniques s’affiche. Spécifiez le contenu des champs Nom, Kana et Adresse électronique, puis cliquez sur OK.
Bouton Supprimer | Supprimez les informations enregistrées sélectionnées de la liste.
Bouton Importer | Importe le fichier contenant les informations relatives au dossier cible.
Bouton Exporter | Enregistre les informations enregistrées dans un fichier SYLK.
Test de connexion : bouton Test | Vérifie la connexion au serveur de messagerie.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Modifier le dossier cible
Paramètre | Explication
Numéro | Le numéro de l'élément sélectionné s'affiche.
Nom | Saisissez le nom du dossier cible (20 caractères maximum).
Index | Saisissez l'index du dossier cible (20 caractères maximum).
Méthode de partage des fichiers | Sélectionnez le protocole de communication utilisé pour envoyer les données numérisées vers le dossier cible à partir de Réseau MS (PME) ou FTP.
Nom d'hôte | Saisissez le nom du serveur FTP où réside le dossier cible au format suivant (entre 1 et 107 caractères) : //“nom d'hôte”/“chemin d'accès au dossier” Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Chemin du dossier | Pour Réseau MS (PME) : saisissez le chemin d'accès au dossier cible (entre 1 et 107 caractères). Pour FTP : saisissez le chemin d'accès au dossier cible au format suivant (entre 1 et 107 caractères) : //“nom d'hôte”/“chemin d'accès au dossier” Remarque : le chemin d'accès au dossier est facultatif.
Nom anonyme | Sélectionnez cette option pour envoyer les données numérisées vers le dossier cible qui utilise un protocole FTP anonyme. Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Nom d'authentification | Saisissez un nom pour l'authentification (30 caractères maximum).
Mot de passe d'authentification | Saisissez un mot de passe pour l'authentification (20 caractères maximum).
Numéro de port | Saisissez le numéro de port FTP (compris entre 1 et 65535). Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Utiliser le mode passif | Sélectionnez cette option pour utiliser le mode passif pour FTP. Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Courrier électronique #### Paramètres des e-mails
Paramètre | Explication
Taille maximale des fichiers joints | Spécifie la taille maximale des données de télécopie reçues en pièce jointe avec le message électronique.
Objet | Spécifie l'objet du courrier électronique (63 caractères maximum).
Test de connexion : bouton Test | Vérifie la connexion au serveur de messagerie.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
#### Adresse électronique
Paramètre | Explication
Taille maximale des fichiers joints | Spécifie la taille maximale des données de télécopie reçues en pièce jointe avec le message électronique.
Objet | Spécifie l'objet du courrier électronique (63 caractères maximum).
Test de connexion : bouton Test | Vérifie la connexion au serveur de messagerie.
Ne pas afficher les lignes vides. | Lorsque cette case est sélectionnée, uniquement les informations enregistrées sont affichées.
Bouton Modifier | La boîte de dialogue Modifier les adresses électroniques s’affiche. Spécifiez le contenu des champs Nom, Kana et Adresse électronique, puis cliquez sur OK.
Bouton Supprimer | Supprimez les informations enregistrées sélectionnées de la liste.
Bouton Copier | Copie les informations enregistrées.
Bouton Coller | Colle les informations copiées.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
##### Modifier les adresses électroniques
Paramètre | Explication
Numéro | Le numéro de l'élément sélectionné s'affiche.
Nom | Saisissez le nom de l’adresse électronique.
Kana | Entrez le nom en Kana.
Adresse électronique | Saisissez l’adresse électronique.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### De base
Paramètre | Explication
Mode de réception | Sélectionnez le mode de réception.
Réception à distance | Permet d'activer la fonction de réception à distance.
Code de début | Saisissez un code de démarrage lors de l'activation de la fonction de réception à distance.
Sonneries avant la réponse (téléphone) | Spécifie les sonneries pour répondre lors de la réception.
DRD | Spécifie le DRD.
Affichage du numéro de fax | Spécifie la fonction d'affichage du numéro de fax.
Nombre de sonneries pour répondre | Spécifie les sonneries pour répondre en mode commutation automatique.
Format papier réception | Définissez le format du papier qui peut être reçu indépendamment des paramètres de la cassette de papier. Lorsque vous le réglez sur Auto, vous pouvez recevoir le document au format papier défini dans les paramètres de la cassette de papier.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Sortie de télécopie
Paramètre | Explication
Enregistrer dans la boîte de réception | Permet d'enregistrer les télécopies reçues dans la boîte de réception.
Heure de début de la réception mémoire | Définit l'heure de démarrage de la réception.
Heure de fin de la réception mémoire | Définit l'heure de fin de la réception.
Enregistrer sur le périphérique mémoire | Permet d'enregistrer les télécopies reçues sur la mémoire externe.
Enregistrer dans l'ordinateur | Permet de recevoir des télécopies avec PC-FAX.
Transférer | Permet de transférer les télécopies reçues.
Destination du transfert | Spécifie l'adresse ou le numéro pour la télécopie reçue à partir des informations enregistrées dans les contacts.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir l'adresse/le numéro de transfert.
Options en cas d'échec du transfert | Sélectionnez la destination en cas d'échec du transfert de la télécopie reçue.
Objet e-mail à transférer | Spécifie l'objet du message électronique.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Avis de fin | Recevoir | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification indiquant que la réception est terminée.
Imprimer | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification indiquant que l'impression de la télécopie reçue est terminée.
Enregistrer sur le périphérique mémoire | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification indiquant que l'enregistrement dans la mémoire externe est terminé.
Transférer | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification indiquant que le transfert des télécopies reçues est terminé.
Destination de notification par e-mail | Définissez la destination à laquelle la notification est envoyée.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination de la notification.
Imprimer | Parametres d'impression | Permet de définir les paramètres d'impression pour la télécopie reçue.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran des paramètres d'impression.
#### Parametres d'impression
Paramètre | Explication
Réduction automatique | Permet d'activer ou de désactiver la fonction de réduction automatique.
Rotation automatique | Permet d'activer ou de désactiver la fonction de rotation automatique.
Sortie provisoire | Autorise l'impression en intervertissant les formats de papier si aucun type de papier en sortie ne correspond au format du document reçu.
Impression avec chevauchement | Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'impression avec chevauchement.
Valeur de chevauchement | Définit la valeur pour la zone où le papier chevauche.
Abandon impression | Définit la fonction d'annulation de l'impression.
Valeur seuil | Saisissez le seuil pour l'annulation de l'impression.
Impression informations de réception | Permet d'activer ou de désactiver l'impression des informations reçues lors de l'impression des télécopies reçues.
Pile de collecte | Permet d'activer ou de désactiver l'impression dans l'ordre normal.
Impression recto verso | Active ou désactive l'impression recto verso.
Position reliure Recto/Verso | Spécifie le sens de reliure de l'impression.
Synchronisation du début d'impression | Définit l'heure du début d'impression de la télécopie reçue.
Heure de suspension de l'impression | Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'impression suspendue.
Heure de l'arrêt | Définit l'heure de démarrage de l'impression interrompue.
Heure du redémarrage | Définit l'heure de l'arrêt de l'impression interrompue.
Mode silencieux | Permet d'activer ou de désactiver la fonction mode silencieux.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Sortie des conditions
Paramètre | Explication
Bouton Modifier | Affiche l'écran permettant de modifier les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
#### Éditer condition
Paramètre | Explication
Activer les paramètres de sortie des conditions | Sélectionnez pour activer les paramètres de sortie des conditions.
ID | Affiche le numéro enregistré pour la condition que vous modifiez.
Nom | Définit le nom de la condition.
Paramètres d'état | Permet d'activer la définition de la condition.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran des paramètres d'état.
Paramétrage de sortie | Permet d'activer la définition de la sortie.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran des paramètres de sortie.
Avis de fin | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification indiquant que la sortie est terminée.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la notification par e-mail lorsque la sortie est terminée.
Rapport de résultat de sortie des conditions | Permet d'activer ou de désactiver la sortie du rapport de résultat de la sortie des conditions.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
##### Paramètres d'état
Paramètre | Explication
Correspondance de numéro | Méthode de contrôle | Définissez la méthode pour vérifier la correspondance de numéro.
Numéro | Saisissez le numéro de téléphone à vérifier.
Correspondance de sous-adresse | Méthode de contrôle | Définissez la méthode pour vérifier la correspondance de sous-adresse.
Sous-adresse | Saisissez la sous-adresse à vérifier.
Correspondance de mot de passe de sous-adresse | Méthode de contrôle | Définissez la méthode pour vérifier la correspondance de mot de passe de sous-adresse.
Sous-adresse | Saisissez le mot de passe de sous-adresse à vérifier.
Réglages de l'heure applicable aux conditions | Permet d'activer ou de désactiver le réglage de l'heure d'application de la condition.
Heure de début de l'application | Spécifie l'heure de démarrage de l'application de la condition.
Heure de fin de l'application | Spécifie l'heure de l'arrêt de l'application de la condition.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
##### Paramétrage de sortie
Paramètre | Explication
Enregistrer dans la boîte | Permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement dans la boîte.
Enregistrer dans | Spécifie la destination de la boîte.
Enregistrer sur le périphérique mémoire | Permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement sur la mémoire externe.
Transférer | Permet d'activer ou de désactiver le transfert.
Destination du transfert | Spécifie la destination de transfert.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination du transfert.
Imprimer | Permet d'activer ou de désactiver l'impression.
Lors de l'échec de la sortie des conditions | Sélectionnez l'action en cas d'échec de la sortie.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
##### Avis de fin
Paramètre | Explication
Recevoir | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification lorsque la réception est terminée.
Enregistrer sur le périphérique mémoire | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification lorsque l'enregistrement dans la mémoire externe est terminé.
Transférer | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification une fois le transfert terminé.
Imprimer | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification une fois l'impression terminée.
Destination de notification par e-mail | Définissez la destination à laquelle la notification est envoyée.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination de la notification.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Blocage de fax indésirable
Paramètre | Explication
Rejet appel | Liste des numéros rejetés | Permet d'activer ou de désactiver le rejet des appels entrants depuis les numéros dans la liste des numéros rejetés.
Non-notification | Permet d'activer ou de désactiver le rejet des appels entrants qui n'affichent pas leur identifiant.
Rejet fax | Liste des numéros rejetés | Permet d'activer ou de désactiver le rejet des télécopies depuis les numéros dans la liste des numéros rejetés.
Non-notification | Permet d'activer ou de désactiver le rejet des télécopies qui n'affichent pas leur identifiant.
Adresse non enregistrée | Permet d'activer ou de désactiver le rejet des télécopies provenant de numéros qui ne sont pas enregistrés dans vos contacts.
Bouton Modifier | Affiche l'écran permettant de modifier les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Liste des numéros rejetés
Paramètre | Explication
ID | Affiche le numéro enregistré pour la liste de numéros bloqués que vous modifiez.
Numéro du télécopieur | Saisissez le numéro du télécopieur que vous souhaitez rejeter.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Boîte de réception
Paramètre | Explication
Mot de passe boîte | Active ou désactive la fonction de mot de passe de la boîte de réception.
Mot de passe boîte | Permet de définir un mot de passe pour la boîte de réception.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez modifier le mot de passe de la boîte de réception.
Lorsque la boîte de réception est pleine | Sélectionnez l'action à effectuer lorsque la boîte de réception est pleine.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Boîte confidentielle
Paramètre | Explication
Bouton Modifier | Affiche l'écran permettant de modifier les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
#### Éditer boîte confidentielle
Paramètre | Explication
ID | Affiche le numéro enregistré pour la boîte confidentielle que vous modifiez.
État | Affiche l’état d'utilisation de la boîte confidentielle.
Nom | Définissez le nom de la boîte confidentielle.
Mot de passe boîte | Permet de définir un mot de passe pour la boîte confidentielle.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez modifier le mot de passe de la boîte confidentielle.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Rapport
Paramètre | Explication
Rapport de transfert | Spécifie les paramètres de rapport de résultat de transfert.
Rapport d'échec de sauvegarde de document | Permet d'activer ou de désactiver l'impression d'un rapport lorsqu'une erreur de sauvegarde du document se produit.
Joindre une image au rapport | Permet de joindre une miniature de la télécopie au rapport.
Format du rapport | Sélectionnez le format du rapport.
Destination de sortie du rapport | Spécifiez le lieu de sortie du rapport.
Destination de transfert de sortie du rapport | Spécifiez la destination lorsque Transférer est sélectionné en tant que méthode de Destination de sortie du rapport.
Bouton Paramétrage en cours | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination de sortie du rapport.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Communication
Paramètre | Explication
Rapport de communication | Ce rapport contient les informations relatives à la transmission et à la réception. Vous pouvez spécifier son impression automatique toutes les 50 transmissions.
Rapport de transmission | Ce rapport contient les informations relatives à la transmission. Vous pouvez spécifier son impression automatique une fois la transmission terminée.
Rapport de transferts multiples | Ce rapport contient les informations relatives à plusieurs transmissions. Vous pouvez spécifier son impression automatique une fois la transmission terminée.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Détails
Paramètre | Explication
Durée de la pause | Spécifie la durée de la pause lorsqu'un repère de pause — est saisi à la place du numéro de télécopie. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Propriétés de la ligne | Spécifie les caractéristiques de tension de la ligne téléphonique reliée au périphérique. Lorsque le message d'erreur indiquant que le téléphone connecté est occupé s'affiche, modifier ce paramètre suffit à résoudre le problème. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Durée des tonalités | Définissez la durée entre les tonalités lorsque Tonalité est sélectionné sous Type de numérotation. Lorsque la connexion n'est pas établie, modifier ce paramètre peut résoudre le problème. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Intervalle des tonalités | Définissez l'intervalle entre les tonalités lorsque Tonalité est sélectionné sous Type de numérotation. Lorsque la connexion n'est pas établie, modifier ce paramètre peut résoudre le problème. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Fonction V.34 | Spécifie si une communication haut débit via Super G3 (V.34) est utilisée en télécopie. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Niveau de réception 1 | Spécifie le niveau du signal de réception de la télécopie. Cet élément n’est activé que lorsque Commutation automatique, Télécopie uniquement ou Téléphone uniquement est sélectionné sous Mode de réception. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Niveau de réception 2 | Spécifie le niveau du signal de réception de la télécopie. Cet élément n’est activé que lorsque Répondeur est sélectionné sous Mode de réception. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Niveau sortant 1 | Spécifie le niveau du signal d'envoi de la télécopie. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Rapport des détails de communication | Imprime les informations détaillées sur la transmission et la réception de chaque communication. Il n’est généralement pas nécessaire de définir ce paramètre.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Sécurité
Paramètre | Explication
Limitations de numérotation directe | Sélectionnez désactiver, saisir deux fois ou activées pour spécifier cette fonction.
Confirmer la liste des adresses | Permet d'activer la confirmation de destination(s) lors d'envois.
Effacement automatique des données de sauvegarde | Permet d'activer la fonction d'effacement automatique des données de sauvegarde.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Numéro du télécopieur
Paramètre | Explication
Groupe d'affichage | Si vous sélectionnez le groupe, seules les informations enregistrées incluses dans le groupe apparaissent dans la liste.
Bouton Modifier le nom du groupe | La boîte de dialogue Modifier le nom du groupe s’affiche. Vous pouvez enregistrer ou modifier le nom du groupe.
Ne pas afficher les lignes vides. | Lorsque cette case est sélectionnée, uniquement les informations enregistrées sont affichées.
Bouton Modifier | La boîte de dialogue Modifier le numéro du télécopieur s’affiche. Spécifiez le contenu des champs Nom, Kana et Numéro du télécopieur, sélectionnez Attribuer un numéro rapide et Attribuer un numéro groupé, puis cliquez sur OK.
Bouton Supprimer | Supprimez les informations enregistrées sélectionnées de la liste.
Bouton Copier | Copie les informations enregistrées.
Bouton Coller | Colle les informations copiées.
Bouton Importer | Importe le fichier contenant les informations relatives à l'adresse électronique.
Bouton Exporter | Enregistre les informations enregistrées dans un Fichier SYLK (*.slk).
Effacer toutes les adresses : bouton Exécuter | Supprime toutes les informations enregistrées et ferme la boîte de dialogue Propriétés du périphérique.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Modifier le numéro du télécopieur
Paramètre | Explication
Numéro rapide | Le numéro de l'élément sélectionné s'affiche.
Nom | Saisissez le nom du numéro du télécopieur.
Index | Entrez le nom en Index.
Kana | Entrez le nom en Kana.
Attribuer un numéro rapide | Sélectionnez le numéro à attribuer à un bouton de numérotation rapide sur le panneau de commande (entre 01 et 12).
Attribuer un numéro groupé | Sélectionnez le numéro à numéroter de façon groupée (entre G01 et G20).
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Valeur par défaut de l'utilisateur
Paramètre | Explication
Résolution | Sélectionnez la résolution pour la lecture du document.
Type de document | Sélectionnez le type de document.
Densité | Spécifiez la densité pour la lecture du document.
Fond | Supprime l'image de fond lors de la lecture du document.
Netteté | Spécifiez la netteté pour la lecture du document.
Format du document (Vitre) | Spécifiez le format du document lors de la lecture du document sur la vitre.
Recto/Verso | Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la lecture Recto-verso lors de la lecture du document avec le chargeur automatique de documents (ADF).
Transmission directe | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi direct.
Numérisation en continu depuis le chargeur automatique de documents | Permet d'activer ou de désactiver l'ajout du document lors de la lecture du document avec le chargeur automatique de documents (ADF).
Dernier rapport de transmission | Définissez la sortie du rapport lorsque l'envoi de la télécopie est terminé.
Ajouter informations en-tête | Permet d'activer ou de désactiver l'ajout d'un en-tête de la télécopie.
Modifier informations en-tête | Sélectionnez le format de l'en-tête de la télécopie.
Envoyer avis d'achèvement | Permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'une notification une fois l'envoi terminé.
Destination de notification par e-mail | Définissez la destination à laquelle la notification est envoyée.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination.
Sauvegarde document | Permet d'activer ou de désactiver la sauvegarde automatique du document.
Destination de la sauvegarde | Définissez la destination dans laquelle le document est sauvegardé.
Bouton Modifier | Affiche l'écran dans lequel vous pouvez définir la destination de la sauvegarde.
Mode couleur | Définissez le mode couleur.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut |