| > Inicio > Cómo # Tiempo de espera Permite configurar el tiempo que se dedicará a establecer la conexión antes de considerarla fallida. Si se excede este tiempo, aparece un error. Cuando mayor sea el valor, más tiempo se tardará en buscar las interfaces de red. Seleccione la opción Actualizar del menú Mostrar o reinicie EpsonNet Config para activar los ajustes.
Elemento | Explicación
Interv previo a decl de error comunic al adq datos (2-900) | Configure el tiempo que se esperará antes de considerar la comunicación fallida (entre 2 y 900 segundos). El valor predeterminado es 25 segundos.
Interv previo a decl error comunic al transm ajust (2-900) | Configure el tiempo que se esperará antes de considerar la comunicación fallida (entre 2 y 900 segundos). El valor predeterminado es 25 segundos.
Tiempo que se esperará antes de reiniciar (60-900) | Configure el tiempo que se esperará antes de considerar la comunicación fallida (entre 60 y 900 segundos). El valor predeterminado es 300 segundos.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.