| > Anfang > Vorgehensweisen # FAX-Nummern registrieren FAX-Nummer einzeln bearbeiten Stapelregistrierung von FAX-Nummern ## FAX-Nummer einzeln bearbeiten
| Wählen Sie die Ziel-Netzwerkschnittstelle.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration.
| Klicken Sie unter Fax auf Faxnummer.
| Wählen Sie die Nummer aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
| Bearbeiten Sie die entsprechenden Elemente und klicken Sie auf OK.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
Oben ## Stapelregistrierung von FAX-Nummern ### Erstellen der Einstellungsdatei
| Wählen Sie die Netzwerkschnittstelle aus, die Sie konfigurieren möchten.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration.
| Klicken Sie unter Fax auf Faxnummer.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.
| Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern.
| Öffnen Sie die Datei im Tabellenkalkulationsprogramm und bearbeiten Sie die Informationen.
| Speichern Sie die Datei als SYLK-Datei (*.slk).
### Festlegen der Stapeleinstellungen durch Importieren der Einstellungsdatei
| Wählen Sie die Netzwerkschnittstelle aus, die Sie konfigurieren möchten.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration.
| Klicken Sie unter Fax auf Faxnummer.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.
| Klicken Sie auf OK.
| Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die SYLK-Datei (*.slk) mit den gewünschten Faxnummerinformationen aus. Klicken Sie dann auf Öffnen.
| Klicken Sie auf Weiter.
| Klicken Sie auf OK.
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
Hinweis:
Wenn die Einstellungsdatei Fehler enthält, wird der Fehlerbildschirm angezeigt. Bestätigen Sie die Einstellungsdatei.
Oben |