| > Beginpagina > Uitleg # Beheerinstellingen Beheerdersnaam/contactgegevens Favoriet Energiebesparing Paneelslot Toegangsbeperking Standaardmodus Verificatie gebruiker Beheerderswachtwoord Standaardinstellingen Toont de beheerinstellingen, zoals hieronder wordt beschreven. Opmerking:
Bij sommige apparaten worden sommige onderdelen niet weergegeven.
## Beheerdersnaam/contactgegevens
Parameter | Uitleg
Naam beheerder | Voer de beheerdersnaam voor het apparaat in (max. 255 tekens).
Beheerdersnaam/contactgegevens | Voer de naam en contactgegevens van de beheerder in (maximaal 255 tekens).
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Favoriet
Parameter | Uitleg
Naam favoriet | Typ de naam die u wilt weergeven op het tabblad Favoriet in het scherm van het webconfiguratieprogramma (max. 20 tekens).
URL favoriet | Voer een hyperlinkbestemming op het tabblad Favoriet in het scherm van het webconfiguratieprogramma in (max. 64 tekens).
Beschrijving | Geef een toelichting op Naam favoriet en URL favoriet (max. 64 tekens).
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Energiebesparing
Parameter | Uitleg
Slaapstand | Geeft aan na hoeveel tijd het apparaat op de (energiebesparende) slaapstand overschakelt. Als u Uit selecteert, gaat het apparaat niet in de slaapstand.
Uitschakeltimer | Geef aan na hoeveel tijd het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Selecteer Uit om de uitschakeltimer te deactiveren.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Paneelslot
Parameter | Uitleg
Paneelslot | De functie voor paneelvergrendeling activeren.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Toegangsbeperking
Parameter | Uitleg
Toegang per gebruiker beperken | Hiermee beperkt u de gebruikerstoegang.
Taak zonder verificatie | Geef aan welke instelling moet worden gebruikt wanneer gegevens zonder verificatie worden ontvangen.
Knop Bewerken | Geeft het scherm weer voor het bewerken van de geselecteerde geregistreerde informatie.
Knop Exporteren | Hiermee exporteert u de geregistreerde informatie als een bestand.
Knop Importeren | Hiermee wordt een bestand met gebruikersinformatie geïmporteerd.
Knop Verwijderen | Hiermee wordt de geselecteerde geregistreerde informatie verwijderd.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Gebruikersinstellingen
Parameter | Uitleg
Gebruikersnaam | Geef de naam op die als gebruikersnaam wordt weergegeven.
Wachtwoord | Hiermee wordt het scherm voor het instellen van het wachtwoord weergegeven.
Kopiëren | Geeft de beperkingen van de kopieerfunctie aan.
Scannen | Geeft de beperkingen van de scanfunctie aan.
Faxen | Geeft de beperkingen van de faxfunctie aan.
Afdrukken vanaf computer | Geeft de beperkingen aan voor het afdrukken vanaf een computer.
Afdrukken vanuit geheugenapparaat | Geeft de beperkingen aan voor het afdrukken vanaf een geheugenapparaat.
Kleurafdruk | Geeft de beperkingen aan voor het afdrukken in kleur.
Knop OK | Hiermee wordt de opgegeven gebruikersinformatie bijgewerkt.
Knop Annuleren | Hiermee worden de opgegeven items geannuleerd.
Boven ## Standaardmodus
Parameter | Uitleg
Standaardmodus | Geeft de modus aan waarin het apparaat start.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Verificatie gebruiker
Parameter | Uitleg
Functie verificatie gebruiker | Geeft de methoden aan voor gebruikersverificatie.
Uit | Geen gebruikersverificatie.
Alleen geverifieerde gebruikers toegestaan | Het bedieningspaneel kan alleen na verificatie gebruikt worden. Bewerkingen op het netwerk zoals scannen in het netwerk en pc‐fax zijn ook niet beschikbaar.
Netwerkgebruikers toestaan | Het bedieningspaneel kan alleen na verificatie gebruikt worden. Bewerkingen op het netwerk zoals scannen in het netwerk en pc‐fax zijn wel beschikbaar.
IP-instellingen verificatieproxy | Voer het IP-adres in van de server waar de verificatieproxy voor MFP geïnstalleerd is.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Beheerderswachtwoord Opmerking:
Het scherm Wachtwoord wordt weergegeven volgens het model.
Parameter | Uitleg
Beheerderswachtwoord: de knop Wijzigen | Het dialoogvenster Beheerderswachtwoord verschijnt. Voer een nieuwe wachtwoord in van 1 tot 20 tekens in ASCII (0x20-0x7E). Afhankelijk van het model, kunt u mogelijk ":;<=>?@[\]^_`" niet invoeren. Als u het wachtwoord vergeet, moet u de netwerkinterface terugzetten naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen).
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Standaardinstellingen
Parameter | Uitleg
Netwerkinterface: de knop Uitvoeren | Zet de netwerkinterface terug naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen). Voer het wachtwoord in als het wachtwoord is gewijzigd.
Alle: de knop Uitvoeren | Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen). Voer het wachtwoord in als het wachtwoord is gewijzigd.
Boven |