| > Inicio > Cómo # Ajustes de lote (sólo en Windows) Cómo configurar los Ajustes de lote. Asignación de la dirección IP manualmente Puede configurar los ajustes de lote de las interfaces de red. ## Cómo configurar los Ajustes de lote. ### Cómo crear el archivo que contiene los valores de ajuste Cree el archivo que contiene la información de los ajuste de lote. Puede crear el archivo de una de las siguientes maneras. #### Creación del archivo adquiriendo la información de las interfaces de red conectadas
| Seleccione Ajustes de lote en el menú Herramientas.
| Seleccione Sobrescrib y guardar en el menú Archivo.
| Escriba un nombre para el archivo y guárdelo como Archivo SYLK (*.slk).
| Abra el Archivo SYLK (*.slk) con un software de hoja de cálculo (Microsoft Office Excel, por ejemplo).
| Cambie los valores de ajuste o introduzca los datos de ajuste de las interfaces de red agregando nuevas filas.
| Guarde el archivo.
#### Creación de archivos a partir de la plantilla para el archivo de datos de configuración
| Seleccione Ajustes de lote en el menú Herramientas.
| Haga clic en Guardar archivo de plantilla.
| Seleccione el archivo de plantilla que contiene los valores de ajuste.
| Escriba un nombre para el archivo y guárdelo como archivo SYLK (*.slk).
| Abra el archivo SYLK (*.slk) con un software de hoja de cálculo (Microsoft Office Excel, por ejemplo).
| Introduzca los valores de cada elemento. Si no desea configurar un valor, introduzca "#NULL#".
| Guarde el archivo.
#### Creación de un nuevo archivo Las siguientes instrucciones explican los pasos para asignar las direcciones IP a varias interfaces de red.
| Abra el software de hoja de cálculo.
| Escriba "Info_MACAddress", "Info_ModelName" y "TCPIP_IPAddress" en la primera fila: son los nombres de ajustes.
Nota:
Introduzca el nombre de los ajustes tal como se describe a continuación; de lo contrario, EpsonNet Config no podrá reconocer los ajustes.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| Introduzca la dirección MAC, el nombre del modelo y la dirección IP de cada interfaz de red.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Guarde el archivo como Archivo SYLK (*.slk).
### Cómo configurar los ajustes de lote importando el archivo de ajustes
| Inicie EpsonNet Config y, a continuación, haga clic en el botón Ajustes de lote.
| Haga clic en Abrir.
| Seleccione el archivo SYLK que contiene los valores de ajuste; a continuación, haga clic en Abrir.
| Seleccione las interfaces de red que muestran Sin definir como Estado y Asignación satisfactoria como Estado proceso.
Arrastre las interfaces de red con el ratón, o haga clic en las interfaces de red mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl o Mayús. La transmisión está lista
Elemento | Estado | Estado proceso | Explicación
| Sin definir | Asignación satisfactoria | Se ha importado el archivo de ajustes correctamente y la transmisión está lista.
| Coincidencia de valor de ajuste | Asignación satisfactoria | Los valores de ajuste importados son los mismos que los valores de ajuste actuales.
| Adquirir valor actual de ajuste | Asignación satisfactoria | El valor de ajuste actual se adquiere de cada interfaz de red.
La transmisión no está lista
Elemento | Estado | Estado proceso | Explicación
| Sin asignar |  | No se puede transmitir la información con los valores de ajuste importados.
| Sin asignar | Asignación fallida | No se pudo asignar la información. *1
| Sin definir | Asignación fallida | No se pudo transmitir la información.
| Sin definir | Buscando | Buscando las interfaces de red incluidas en el archivo de ajustes. *2
| Configuración terminada | Buscando | Buscando las interfaces de red incluidas en el archivo de ajustes. *2
| Sin definir | Búsqueda fallida | No se pudieron encontrar las interfaces de red. Confirme que las interfaces de red estén encendidas. *2
| No se puede definir | Resultados de revisión no válidos | El archivo de ajustes contiene errores. Confirme el archivo de ajustes.
| Configuración terminada | Reinicio fallido | No puede confirmar las conexiones a las interfaces de red después de la transmisión. Confirme que las interfaces de red estén encendidas o correctamente reiniciadas.
*1 Sólo cuando está seleccionado Mostrar dispositivos. *2 Sólo cuando está seleccionado Mostrar datos ajust.
| Haga clic en el botón Transmitir.
Nota:
Escriba la contraseña si es necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
| Haga clic en Aceptar.
| Confirme el estado de las interfaces de red.
Elemento | Estado | Estado proceso | Explicación
| Configuración terminada | Instalación correcta | La instalación está correctamente terminada.
| Configuración terminada | Reiniciando | Las interfaces de red tienen que reiniciarse una vez transmitidos los ajustes. Confirme las conexiones a las interfaces de red.
| Configuración terminada | Reinicio fallido | No puede confirmar las conexiones a las interfaces de red. Confirme que las interfaces de red estén encendidas o correctamente reiniciadas.
| Configuración terminada | Buscando | Buscando las interfaces de red incluidas en el archivo de ajustes. *
| Configuración terminada | Búsqueda fallida | No puede confirmar las conexiones a las interfaces de red. Confirme que las interfaces de red estén encendidas o correctamente reiniciadas. *
* Sólo cuando está seleccionado Mostrar datos ajust. Principio ## Asignación de la dirección IP manualmente Puede asignar la dirección IP, la máscara de subred y una puerta de enlace predeterminada a cada interfaz de red. ### Cómo crear el archivo que contiene los valores de ajuste
| Abra el software de hoja de cálculo.
| Escriba "TCPIP_IPAddressAuto", "TCPIP_IPAddress", "TCPIP_SubnetMask" y "TCPIP_Gateway" en la primera fila: son los nombres de ajustes.
Nota:
Introduzca el nombre de los ajustes tal como se describe a continuación; de lo contrario, EpsonNet Config no podrá reconocer los ajustes.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| Introduzca los valores en cada columna.
TCPIP_IPAddressAuto es el método de configuración para asignar la dirección IP. Si el valor de ajuste es "5", la dirección IP estática se asigna manualmente.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Guarde el archivo como archivo SYLK (*.slk).
### Cómo configurar los ajustes importando el archivo de ajustes
| Inicie EpsonNet Config y, a continuación, haga clic en el botón Ajustes de lote.
| Haga clic en Abrir.
| Seleccione el Archivo SYLK (*.slk) que contiene los valores de ajuste y haga clic en Abrir.
| Seleccione las interfaces de red que muestran Sin definir como Estado y un valor en blanco como Estado proceso.
| Seleccione Asignar manualmente en el menú Herramientas.
| Seleccione las direcciones IP que desea asignar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
| Confirme que las interfaces de red de destino muestren Sin definir como Estado y Asignación satisfactoria como Estado proceso.
| Haga clic en el botón Transmitir.
Principio |