| > Accueil > Comment # Enregistrement des numéros du télécopieur Édition manuelle du numéro du télécopieur Enregistrement par lot des numéros du télécopieur ## Édition manuelle du numéro du télécopieur
| Sélectionnez l'interface réseau cible.
| Cliquez sur le bouton Configuration.
| Cliquez sur Numéro du télécopieur sous Télécopier.
| Sélectionnez le numéro à modifier et cliquez sur Modifier.
| Modifiez les éléments et cliquez sur OK.
| Cliquez sur le bouton Transmettre.
Haut ## Enregistrement par lot des numéros du télécopieur ### Création du fichier de configuration
| Sélectionnez l'interface réseau que vous souhaitez configurer.
| Cliquez sur le bouton Configuration.
| Cliquez sur Numéro du télécopieur sous Télécopier.
| Cliquez sur le bouton Exporter.
| Entrez le nom du fichier et cliquez sur Enregistrer.
| Ouvrez le fichier dans le logiciel de calcul et modifiez les informations.
| Enregistrez le fichier au format de Fichier SYLK (*.slk).
### Configuration des Paramètres des lots par importation du fichier de configuration
| Sélectionnez l'interface réseau que vous souhaitez configurer.
| Cliquez sur le bouton Configuration.
| Cliquez sur Numéro du télécopieur sous Télécopier.
| Cliquez sur le bouton Importer.
| Cliquez sur OK.
| Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le Fichier SYLK (*.slk) contenant les informations sur le numéro du télécopieur et cliquez sur Ouvrir.
| Cliquez sur Suivant.
| Cliquez sur OK.
| Cliquez sur le bouton Transmettre.
Remarque :
Si le fichier de configuration contient des erreurs, l'écran correspondant s'affiche. Vérifiez le fichier de configuration.
Haut |