| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Grup İşleme Ayarları (sadece Windows) Grup İşleme Ayarları Yapma IP Adresini Manuel Olarak Atama Ağ arayüzlerine grup işleme ayarları yapabilirsiniz. ## Grup İşleme Ayarları Yapma ### Ayar değerlerini içeren dosyayı oluşturma Grup işleme ayarları için bilgi içeren dosyayı oluşturun. İki şekilden birinde dosyayı oluşturabilirsiniz. #### Bağlı ağ arayüzlerinden bilgi alarak dosya oluşturma
| Araçlar menüsünden Grup İşleme Ayarları seçeneğini seçin.
| Dosya menüsünden Üzerine yaz ve Kaydet'i seçin.
| Dosya için bir ad yazın ve ardından dosyayı SYLK dosyası (*.slk) olarak kaydedin.
| SYLK dosyası (*.slk) Microsoft Office Excel gibi elektronik tablo yazılımında açın.
| Ayar değerlerini değiştirin veya yeni satırlar ekleyerek ağ arayüzlerinin ayar bilgisini girin.
| Dosyayı kaydedin.
#### Ayar bilgi dosyası şablonundan dosyalar oluşturma
| Araçlar menüsünden Grup İşleme Ayarları seçeneğini seçin.
| Şablon Dosyasını Kaydet'e tıklayın.
| Ayar değerlerini içeren şablon dosyasını seçin.
| Dosya için bir ad yazın ve ardından dosyayı SYLK dosyası (*.slk) olarak kaydedin.
| SYLK dosyasını (*.slk) Microsoft Office Excel gibi elektronik tablo yazılımında açın.
| Her bir öğe değerleri girin. Bir değer belirlemek istemiyorsanız, "#NULL#" yazın.
| Dosyayı kaydedin.
#### Yeni dosya oluşturma Aşağıdaki talimatlar, birden çok ağ arayüzüne IP adresleri atama adımlarını açıklamaktadır.
| Elektronik tablo yazılımını başlatın.
| İlk satır ayarlar öğesi adları olarak “Info_MACAddress”, “Info_ModelName” ve “TCPIP_IPAddress” yazın.
Not:
Ayar öğesi adını aşağıda açıklanan şekilde girin; aksi halde EpsonNet Config ayar öğelerini tanıyamaz.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
| Her bir ağ arayüzünün MAC adresi, model adı ve IP Adresini girin.
Info_MACAddress | Info_ModelName | TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001 | ALC-XXXXX | 192.168.100.102
0000XXXX0002 | ALC-XXXXX | 192.168.100.103
| Dosyayı SYLK dosyası (*.slk) olarak kaydedin.
### Ayarlar dosyasını alarak grup işleme ayarlarını yapma
| EpsonNet Config'i başlatın ve ardından Grup İşleme Ayarları düğmesine tıklayın.
| Aç düğmesine tıklayın.
| Ayar değerlerini içeren SYLK dosyasını seçin ve ardından Aç düğmesine tıklayın.
| Durum olarak Kurulmamış ve İşlem Durumu olarak Atama Başarılı gösteren ağ arayüzlerini seçin.
Ağ arayüzlerini fareyle sürükleyin veya Ctrl veya Shift tuşunu basılı tutarken ağ arayüzlerine tıklayın. İletim hazır
Öğe | Durumu | İşlem Durumu | Açıklama
| Kurulmamış | Atama Başarılı | Ayar dosyası başarılı bir şekilde alındı ve iletim hazır.
| Ayar Değeri Uyumu | Atama Başarılı | Alınan ayar değerleri, mevcut ayar değerleri ile aynı.
| Geçerli Ayar Değerini Al | Atama Başarılı | Her bir ağ arayüzünden mevcut ayar değeri alındı.
İletim hazır değil
Öğe | Durumu | İşlem Durumu | Açıklama
| Atanmamış |  | Alınan ayar değerleriyle bilgi iletilemiyor.
| Atanmamış | Atama Başarısız | Bilgi atanamadı. *1
| Kurulmamış | Atama Başarısız | Bilgi iletilemedi.
| Kurulmamış | Arıyor | Ayar dosyasında bulunan ağ arayüzleri aranıyor. *2
| Ayarlama Tamamlandı | Arıyor | Ayar dosyasında bulunan ağ arayüzleri aranıyor. *2
| Kurulmamış | Arama Başarısız | Ağ arayüzleri bulunamadı. Ağ arayüzlerinin açık olduğundan emin olun. *2
| Ayarlanamaz | Geçersiz Kontrol Sonuçları | Ayar dosyası hatalar içeriyor. Ayarlar dosyasını kontrol edin.
| Ayarlama Tamamlandı | Yeniden Başlatılamadı | İletimden sonra ağ arayüzlerine bağlantı onaylanamıyor. Ağ arayüzlerinin açık olduğundan veya başarılı şekilde yeniden başlatıldığından emin olun.
*1 Sadece Aygıtları Göster seçildiğinde. *2 Sadece Ayar Bilgilerini Göster seçildiğinde.
| İletim düğmesine tıklayın.
Not:
Gerekirse parolayı girin ve ardından Tamam düğmesine takın.
| Tamam düğmesine tıklayın.
| Ağ arayüzlerinin durumunu kontrol edin.
Öğe | Durumu | İşlem Durumu | Açıklama
| Ayarlama Tamamlandı | Kurulum Başarılı | Kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı.
| Ayarlama Tamamlandı | Yeniden başlatma | Ayarları ilettikten sonra ağ arayüzlerinin yeniden başlatılması gerekiyor. Ağ arayüzlerinin bağlantılarını kontrol edin.
| Ayarlama Tamamlandı | Yeniden Başlatılamadı | Ağ arayüzlerinin bağlantıları onaylanamıyor. Ağ arayüzlerinin açık olduğundan veya başarılı şekilde yeniden başlatıldığından emin olun.
| Ayarlama Tamamlandı | Arıyor | Ayar dosyasında bulunan ağ arayüzleri aranıyor. *
| Ayarlama Tamamlandı | Arama Başarısız | Ağ arayüzlerinin bağlantıları onaylanamıyor. Ağ arayüzlerinin açık olduğundan veya başarılı şekilde yeniden başlatıldığından emin olun. *
* Sadece Ayar Bilgilerini Göster seçildiğinde. Üst ## IP Adresini Manuel Olarak Atama Her bir ağ arayüzüne IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini atayabilirsiniz. ### Ayar değerlerini içeren dosyayı oluşturma
| Elektronik tablo yazılımını başlatın.
| İlk satıra ayarlar öğesi adları olarak “TCPIP_IPAddressAuto”, “TCPIP_IPAddress”, “TCPIP_SubnetMask” ve “TCPIP_Gateway” yazın.
Not:
Ayar öğesi adını aşağıda açıklanan şekilde girin; aksi halde EpsonNet Config ayar öğelerini tanıyamaz.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
| Her bir sütuna değerleri girin.
TCPIP_IPAddressAuto, IP adresini atamak için ayar yöntemini belirtir. Ayar değeri “5” ise, statik IP adresi manuel olarak atanır.
TCPIP_IPAddressAuto | TCPIP_IPAddress | TCPIP_SubnetMask | TCPIP_Gateway
5 | 192.168.100.102 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.103 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
5 | 192.168.100.104 | 255.255.255.0 | 192.168.100.101
| Dosyayı SYLK dosyası (*.slk) olarak kaydedin.
### Ayarlar dosyasını alarak ayar yapma
| EpsonNet Config'i başlatın ve ardından Grup İşleme Ayarları düğmesine tıklayın.
| Aç düğmesine tıklayın.
| Ayar değerlerini içeren SYLK dosyası (*.slk) seçin ve ardından Aç düğmesine tıklayın.
| Durum olarak Kurulmamış ve İşlem Durumu olarak boş gösteren ağ arayüzlerini seçin.
| Araçlar menüsünden Manuel Ata seçeneğini seçin.
| Atamak istediğiniz IP adresini seçin ve ardından Tamam düğmesine tıklayın.
| Hedef ağ arayüzlerinin Durum olarak Kurulmamış ve İşlem Durumu olarak Atama Başarılı gösterdiğinden emin olun.
| İletim düğmesine tıklayın.
Üst |