| > 홈 > 사용 방법 # 메뉴 모음 파일 메뉴: 열기 설정값이 포함된 SYLK 파일(*.slk)을 가져옵니다. 닫기 현재 열린 파일을 닫습니다. 덮어쓰기 및 저장 설정 정보를 덮어쓰고 저장합니다. 다른 이름으로 저장 설정 정보를 SYLK 파일(*.slk)로 저장합니다. 템플릿 파일 저장 설정을 템플릿으로 저장합니다. 구성 전송 결과를 파일에 저장 구성 전송 결과를 CSV 파일로 저장합니다(*.csv). 끝내기 일괄 설정 화면을 닫습니다. 표시 메뉴: 새로 고침 사용 가능한 장치를 다시 검색하여 최신 정보로 업데이트합니다. 장치 표시 장치의 현재 설정값을 표시합니다. 설정 정보 표시 가져온 설정 파일의 설정값 또는 설정 정보 편집 대화 상자에 입력한 설정값을 표시합니다. 도구 메뉴: 전송 가져온 설정 파일의 설정값 또는 설정 정보 편집 대화 상자에 입력한 설정값을 전송합니다. 세부 정보 표시 하나의 장치를 선택하면 세부 정보 표시 대화 상자가 열립니다. 장치의 세부 설정값이 표시됩니다. 자동 지정 가져온 설정 파일의 정보가 자동으로 지정됩니다. 사용할 키는 장치를 식별하는 데 사용됩니다. 도구 메뉴에서 옵션을 선택한 다음 자동 지정을 선택하여 사용할 키를 편집할 수 있습니다. 수동 지정 설정 정보를 장치에 수동으로 지정할 수 있습니다. EpsonNet Config는 가져온 설정 파일의 정보가 선택한 장치와 일치하는지 여부를 확인하지 않습니다. 지정 해제 선택한 장치의 지정된 설정을 취소할 수 있습니다. 옵션 일괄 설정의 옵션을 설정할 수 있습니다. 도움말 메뉴: 도움말 보기 EpsonNet Config 도움말을 엽니다. |