| > Accueil > Comment # Paramètres de recherche Rechercher avec l'adresse IP Recherche dans une plage d’adresses IP Rechercher avec l'adresse réseau Rechercher avec le port COM (Windows uniquement) Vous pouvez rechercher des interfaces réseau ou des périphériques sur le réseau en spécifiant une adresse IP, une plage d'adresses IP, une adresse réseau ou un port COM comme clé de recherche. ## Rechercher avec l'adresse IP
Élément | Explication
Activer la recherche de l'adresse IP indiquée | Sélectionnez cette option pour rechercher des interfaces réseau ou des périphériques sur le réseau à l'aide de l'adresse IP spécifiée.
Adresse IP | Affiche les adresses IP enregistrées.
Bouton Ajouter | Affiche la boîte de dialogue Ajouter une adresse IP. Saisissez l'adresse IP, puis cliquez sur OK. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 adresses IP.
Bouton Supprimer | Supprime une adresse IP de la liste.
Bouton Haut | Déplace l'élément sélectionné vers le haut.
Bouton Bas | Déplace l'élément sélectionné vers le bas.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Ajouter une adresse IP
Élément | Explication
Adresse IP | Saisissez l’adresse IP (de 0 à 255) de l’interface réseau ou du périphérique que vous souhaitez trouver. Saisissez 0 pour l’adresse de l'hôte.
En cas de détection d'un périphérique, l'enregistrer sous Mon périphérique. | Sélectionnez pour enregistrer l'interface réseau ou le périphérique trouvé dans un groupe spécifié sous Mon périphérique.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Remarque :
si vous essayez d'ajouter une adresse IP incorrecte, le message Adresse IP non valable. s'affiche. Vérifiez l'adresse réseau correcte et saisissez-la de nouveau. Si vous essayez d'ajouter la même adresse IP, le message L'adresse IP saisie est déjà utilisée. s'affiche. Ce message indique que l'adresse ne peut être ajoutée.
Haut ## Recherche dans une plage d’adresses IP
Élément | Explication
Activer la recherche dans la plage d’adresses IP définie | Sélectionnez cette option pour rechercher des périphériques sur le réseau à l'aide de la plage d'adresses IP spécifiée.
Plage de recherche des adresses IP | Affiche la plage d'adresses IP utilisée pour la recherche.
Bouton Ajouter | Entrez les adresses IP de début et de fin utilisées pour la recherche. Vous pouvez enregistrer un maximum de 20 plages d’adresses IP.
Bouton Modifier | Modifiez la plage d'adresses IP enregistrée.
Bouton Supprimer | Supprimez la plage d'adresses IP enregistrée.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Rétablit les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Définissez la plage d’adresses IP
Élément | Explication
Adresse de début | Entrez l'adresse de début à utiliser lors de la recherche entre 0 et 255.
Adresse de fin | Entrez l'adresse de fin à utiliser lors de la recherche entre 0 et 255.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Remarque :
Vous ne pouvez pas utiliser une plage d'adresses IP enregistrée et une plage d'adresses IP dupliquée lors de la recherche. Vous pouvez saisir jusqu'à 65 535 adresses pour la plage d'adresses IP.
Haut ## Rechercher avec l'adresse réseau
Élément | Explication
Autoriser la recherche à l'aide du paquet de multidiffusion | Permet de procéder à une recherche multidiffusion.
Autoriser la recherche d'une interface réseau située sur un réseau physique au-delà du routeur. | Permet de rechercher une interface réseau ou un périphérique sur un réseau externe.
Adresse de recherche | Les adresses réseau et les masques de sous-réseau enregistrés sont affichés.
Adresse réseau | Les adresses réseau enregistrées sont affichées.
Masque de sous-réseau | Les masques de sous-réseau enregistrés sont affichés.
Bouton Ajouter | La boîte de dialogue Ajouter une adresse réseau s’affiche. Saisissez l’adresse réseau et le masque de sous-réseau et cliquez ensuite sur OK pour enregistrer les adresses réseau (20 adresses au maximum). N’ajoutez aucune adresse réseau ne se trouvant pas dans le même segment.
Bouton Supprimer | Supprime une adresse réseau et son masque de sous-réseau de la liste.
TTL multidiffusion (1-15) | Lors de la recherche multidiffusion, entrez le nombre de routeurs qu’un paquet peut traverser avant d’être supprimé ou renvoyé (entre 1 et 15). Cet élément n'est activé que lorsque les cases Autoriser la recherche à l'aide du paquet de multidiffusion et Autoriser la recherche d'une interface réseau située sur un réseau physique au-delà du routeur. sont sélectionnées et qu'une ou plusieurs adresses réseau sont enregistrées.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Remarque :
Pour procéder à une recherche multidiffusion, activez les cases à cocher Autoriser la recherche à l'aide du paquet de multidiffusion et Autoriser la recherche d'une interface réseau située sur un réseau physique au-delà du routeur. et ajoutez plusieurs adresses réseau à la zone de liste.
### Ajouter une adresse réseau
Élément | Explication
Adresse réseau | Saisissez l’adresse réseau (de 0 à 255) de l’interface réseau que vous souhaitez trouver. Saisissez 0 pour l’adresse de l'hôte.
Masque de sous-réseau | Saisissez le masque de sous-réseau de l’adresse réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Remarque :
Si vous essayez d’ajouter une adresse réseau incorrecte, le message suivant s’affiche : « L’adresse réseau XXX.XXX.XXX.XXX saisie sera ajoutée à la liste en tant que XXX.XXX.XXX.X. ». Vérifiez que l’adresse réseau est correcte, puis cliquez sur OK pour l’ajouter. Si vous essayez d'ajouter une adresse réseau incorrecte, le message Adresse IP non valable. s'affiche. Vérifiez l'adresse réseau correcte et saisissez-la de nouveau. Si vous essayez d'ajouter la même adresse réseau, le message L'adresse IP saisie est déjà utilisée. s'affiche. Ce message indique que l'adresse ne peut être ajoutée.
Haut ## Rechercher avec le port COM (Windows uniquement)
Élément | Explication
Activer la recherche avec COM | Sélectionnez cette option pour rechercher des périphériques à l'aide du port COM spécifié.
Port | Sélectionnez le port COM dans la liste déroulante.
Débit de transmission | Sélectionnez le débit de transmission dans la liste déroulante.
Parité | Sélectionnez la parité dans la liste déroulante.
Contrôle du débit | Sélectionnez la méthode de contrôle du débit matériel dans la liste déroulante.
Bouton Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres par défaut de l'interface réseau.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut |