| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Ağ Bilgi Kablolu LAN Wi-Fi Güvenlik Wi-Fi (Ayrıntılar) TCP/IP Windows Vista NetWare MS Ağı AppleTalk SNMP LDAP sunucusu AirPrint Tarih / Saat Erişim Kontrolü Zaman aşımı Güvenlik Çevrimiçi Hizmetler ## Bilgi Bilgi menüsü, aşağıda açıklanan şekilde çeşitli aygıt parametrelerini belirtir. ### Temel
Parametre | Açıklama
MAC Adresi | Aygıtın MAC Adresi görüntülenir. MAC Adresi durum sayfasından kontrol edilebilir.
Donanım Sürümü | Aygıtın donanım sürümü görüntülenir.
Model Adı | Aygıtın ürün adı.
Yazılım Bilgisi düğmesi | Aygıtın ayrıntılı yazılım bilgilerini görüntüler.
Konum | Aygıtın konumunu girin. Not: Konumu Yönetim Bilgisi ekranında belirtirseniz, bu ayarın üzerine yazılır.
Model Adı | Yazıcı modeli adını görüntüler.
Yazıcı No | Yazıcı numarasını görüntüler.
Yazıcı Tipi | Yazıcı tipini görüntüler.
ROM Sürümü | Aygıtın ROM sürümünü görüntüler.
Yazılım sürümü | Aygıtın yazılım sürümünü görüntüler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Yönetim Bilgisi Yazıcı tarafından desteklenen tüm protokoller için aygıt adını ve yazıcı konumunu tek bir işlemde belirtebilirsiniz. Not:
Bu ekran, bir işlemde aygıt adı veya konumu için yazıcı en az bir protokolü desteklediğinde görüntülenir. Bir işlemde aygıt adının ayarlanabileceği protokoller, yazıcı modeline bağlı olarak değişiklik gösterir.
Parametre | Açıklama
Aygıt Adı | Aygıt adını girin. Bu ayar, bu kutu altında listelenen her bir protokoldeki aygıt adı ayarlarının tamamına uygulanır. TCP/IP menüsünde DNS ekranında Sunucu adını otomatik al seçeneğini seçerseniz, aygıt adı otomatik olarak ayarlanır ve bu öğe gri görünür.
Konum | Yazıcının fiziksel konumunun adını girin. Bu ayar, bu kutu altında listelenen her bir protokoldeki konum ayarlarının tamamına uygulanır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Yazıcı Bilgileri
Parametre | Açıklama
Yazıcı Durumu | Yazıcı durumunu gösterir.
Düzey | 15 yazıcı hatası ve hata seviyesini görüntüler.
Uyarı | 15 yazıcı hatası ve hata bilgisini görüntüler.
Siyah (K) Toner | Toner seviyelerini ve sarf ürünlerinin kalan servis ömrünü gösterir.
Fuser Ünitesi Ömrü
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Kablosuz
Parametre | Açıklama
İletişim Standardı | Kablosuz LAN için iletişim standardı
İletişim Modu | Kablosuz ağ modu
Güvenlik Seviyesi | Kablosuz LAN için mevcut güvenlik seviyesini görüntüler.
Ayrıntılı... | Ayrıntılı Bilgi iletişim kutusunu açar. Ayrıntılar için bkz. Ayrıntılı Bilgi. Bu öğe sadece güvenlik seviyesi “WPA-Enterprise” olarak ayarlandığında etkindir.
SSID | Erişim noktası veya kablosuz LAN için SSID
Kanal | Kablosuz iletişim için kullanılan kanal
İletim Hızı | İletişim hızı
Gönderim İletim Hızı
Alım İletim Hızı
Erişim Noktası (MAC Adresi) | Altyapı modunda kablosuz LAN için kullanılan Erişim Noktası Geçici modda bu öğe görülmez.
Sinyal Koşulu | Aşağıdaki şekilde radyo dalgası durumu: Üç anten: Mükemmel İki anten: İyi Bir anten: Zayıf Yok: Bağlantı yok Soru işareti: Bilinmiyor
Müşteriye bağlanılıyor(MAC Adresi) | Kablosuz LAN ile bağlı olan istemci bilgisayarlarının listesini görüntüler.
Yenile düğmesi | En son kablosuz bilgilerine günceller.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Ayrıntılı Bilgi
Parametre | Açıklama
Yetkilendirme Metodu | WPA-Enterprise için geçerli yetkilendirme metodunu görüntüler.
Kullanıcı Adı | İstemci yetkilendirme için kullanıcı adını görüntüler.
Anonim ad kullanın | İstemci yetkilendirme için anonim yetkilendirmenin etkin olup olmadığını görüntüler. Bu öğe sadece PEAP-TLS veya PEAP-MSCHAPv2 Yetkilendirme Metodu olarak seçildiğinde görüntülenir.
Anonim Ad | İstemci yetkilendirme için anonim adı görüntüler. Bu öğe sadece PEAP-TLS veya PEAP-MSCHAPv2 Yetkilendirme Metodu olarak seçildiğinde görüntülenir.
Sertifika | İstemci yetkilendirme için kullanılan CA imzalı sertifika adını görüntüler.
Sunucu Yetkilendirmesi | WPA-Enterprise için sunucu yetkilendirmesinin etkin olup olmadığını görüntüler.
Bir sunucu adı belirtin | Sunucu yetkilendirmesi için bir sunucu adı belirtilip belirtilmediğini görüntüler.
Sunucu Adı | Sunucu yetkilendirme için kullanılan sunucu adını görüntüler.
Sertifika | Sunucu yetkilendirme için kullanılan CA sertifikası adını görüntüler.
Kendinden İmzalı Sertifika | WPA-Enterprise için kullanılan kendinden imzalı sertifikanın mevcut durumunu görüntüler.
Şifreleme Gücü | WPA-Enterprise için mevcut şifreleme gücünü görüntüler.
Ayrıntılı Bilgi... düğmesi | Her bir sertifika için ayrıntılı bilgi gösterir.
Tamam düğmesi | İletişim kutusunu kapatır.
Üst ## Kablolu LAN Kablolu LAN aygıtı için bilgileri belirler. Not:
Modele bağlı olarak Temel (Kablolu) ekranı görüntülenir.
Öğe | Açıklama
Bağlantı Hızı & Çift yönlü Modu | Uygun bir kablolu LAN hızı ve çift yönlü ayarı seçin. Normalde, Otomatik seçilebilir. Otomatik dışında bir ayar seçerseniz, ayarların kullandığınız hub türüne uygun olduğundan emin olun.
Bağlantı Noktası Türü | Uygun bağlantı noktası türünü seçin. Hangi bağlantı noktasını seçeceğinizi bilmiyorsanız, listeden Otomatik seçeneğini seçin.
IEEE 802.3az kullan | Enerji tasarruflu bir Ethernet standardı olan IEEE 802.3az'yi etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Bu öğe sadece Bağlantı Hızı & Çift yönlü olarak Otomatik seçildiğinde etkindir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Wi-Fi Kablosuz LAN aygıtı için bilgileri belirler. Not:
Modele bağlı olarak Temel (Kablosuz) ekranı görüntülenir.
Öğe | Açıklama
Kablosuz LAN'ı etkinleştir | Aygıtın kablosuz ağ fonksiyonunu etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Onay kutusu seçilmese bile, aygıt için kablosuz ağın temel ayarlarını ve güvenlik ayarlarını belirtebilirsiniz.
İletişim Modu | Açılır listeden bir kablosuz LAN modu seçin. Mevcut seçenekler şunlardır: Altyapı, Geçici, Basit AP modu veya Wi-Fi Direct. Modele göre sadece Altyapı seçebilirsiniz. İletişim Modu değiştirildiğinde, bir uyarı onay kutusu görüntülenir ve aşağıdaki öğeler varsayılan ayarlarına döner. SSID (Varsayılan değer boştur.) Güvenlik Tipi (“Standart” varsayılandır.) Güvenlik Seviyesi (“Yok” varsayılandır.)
Kablosuz Mod | Listeden kablosuz modunu seçin.
SSID | Erişim modu veya kablosuz LAN için SSID (veyaESSID) girin veya seçin (en fazla 32 karakter).
Yenile düğmesi | SSID'lerin listesini yeniler.
Kanal | Mod Geçici olduğunda, aygıtta kullanılan kanalı seçin. Mod Altyapı ise bu öğe gri olur.
İletim hızı | İletişim hızı
Gönderim İletim Hızı
Alım İletim Hızı
Ayrıntılı düğmesi | Ayrıntılı Ayarlar iletişim kutusunu görüntülemek ve ardından Roaming işlevini etkinleştir ve AP Yoğunluğu ayarlarını belirtin. Roaming işlevini etkinleştir: Roaming işlevini etkinleştir onay kutusu seçildiğinde, roaming işlevi etkinleştirilir. AP Yoğunluğu: Aynı erişim noktası bağlantısını sürdürmek için Düşük seçeneğini seçin. Yüksek seçeneği seçildiğinde, erişim noktaları arasında gezinme kolaylaşır. Aygıt, daha iyi bir radyo dalgası durumu varsa başka bir erişim noktasına geçer.
Aygıt Adı | WPS fonksiyonu için aygıt adını girin (en fazla 32 karakter). Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
Güvenlik | Güvenlik ayarlarıyla ilgili ayrıntı için bkz. Güvenlik.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Güvenlik Kablosuz LAN aygıtı için güvenlik ayarlarını belirler.
Öğe | Açıklama
Güvenlik Tipi | Standart veya Yüksek Güvenlik'ten güvenlik tipini seçin.
Güvenlik Seviyesi | Güvenlik Tipi olarak Standart seçilmişse, listeden güvenlik seviyesini seçin. İstenilen güvenlik seviyesi seçildiğinde sırasıyla WEP, WPA-PSK veya WPA-Enterprise Ayarları alanları görüntülenir. Güvenlik Tipi olarak Yüksek Güvenlik seçilirse, otomatik olarak LEAP seçilir ve LEAP Ayarları alanı görüntülenir. Not: Geçici modunda, güvenlik seviyesi olarak WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK(AES), WPA-Enterprise(TKIP) veya WPA-Enterprise(AES) kullanamazsanız.
Ayrıntılı... düğmesi | Ayrıntılı Güvenlik Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için bu düğmeye tıklayın ve ardından Sistemi Açın, Paylaşımlı Anahtar veya Otomatik arasından AP yetkilendirme metodunu seçin. Yöntem sadece Güvenlik Seviyesi için WEP-64bit (40bit) veya WEP-128bit (104bit) seçildiğinde etkindir. Modele göre sadece Otomatik seçebilirsiniz.
WEP Ayarları (WEP-64bit (40bit) veya WEP-128bit (104bit) güvenlik seviyesi için görülür)
Hex kullanarak giriş | WEP Anahtarı'nı heksadesimale ayarlamak için bu onay kutusunu seçin.
WEP Anahtarı | Uzunluk için WEP-64bit (40bit)'i seçtiğinizde, 4 WEP Anahtarı ayarlayabilirsiniz. WEP-128bit (104bit)'i seçtiğinizde, sadece bir WEP Anahtarı ayarlayabilirsiniz. 64bit ve ASCII için 5 karakter girin. 64bit ve Hex için 10 haneli değer girin. 128bit ve ASCII için 13 karakter girin. 128bit ve Hex için 26 haneli değer girin. Not: Aygıt yapılandırıldıktan sonra WEP Anahtarı kaybolur. Ayarladığınız WEP Anahtarı'nı unutmayın.
WEP Anahtarı (1 ila 4)
Anahtar İndeksi | Şifreleme kullanımını etkinleştirmeden önce aktif anahtar olarak bir WEP Anahtarı seçin.
Aktif WEP Anahtarı
WPA Ayarları (WPA-PSK (TKIP) , WPA-PSK(AES) veya WPA2-PSK güvenlik seviyesi için görülür)
PSK (Ön paylaşımlı Anahtar) | WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK(AES) veya WPA2-PSK yetkilendirmesi için parolayı girin (8 ila 63 karakter).
PSK'yı yen. gir (Ön payl. Anahtar) | Parolayı tekrar girin.
WPA-Enterprise Ayarları (WPA-Enterprise(TKIP) veya WPA-Enterprise(AES) güvenlik seviyesi için görülür)
Yetkilendirme Metodu | WPA-Enterprise için yetkilendirme metodunu seçer.
Ayar... | Ayrıntılı yetkilendirme ayarları ekranını açar. Ayrıntılar için bkz. Ayrıntılı yetkilendirme ayarları (EAP-TLS/PEAP-TLS/PEAP-MSCHAPv2).
WPA2-Enterprise Ayarları (WPA2-Enterprise güvenlik seviyesi için görülür)
IEEE802.1X Ayarları | WPA2-Enterprise için kimlik doğrulama ayarlarını belirtir.
Ayar... | Ayrıntılı IEEE802.1X ayarları ekranını açar. Ayrıntılar için bkz. IEEE802.1X Ayarları.
LEAP Ayarları (LEAP güvenlik seviyesi için görülür)
EAP Hesabı | Radius sunucusu yetkilendirme için EAP Hesabı girin (1 ila 32 karakter).
EAP Parolası | Radius sunucusu yetkilendirme için EAP parolası girin (1 ila 32 karakter). Parola ekranda yıldız (*) olarak görüntülenir.
EAP Par. Yeniden Gir | Parolayı tekrar girin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Sertifika Seçimi
Parametre | Açıklama
Sertifika Listesi | Cihazda yüklü olan sertifikaların listesini görüntüler.
Ayrıntılı Bilgi... düğmesi | Listede seçilen sertifika için ayrıntılı bilgi görüntüler.
Yenile düğmesi | Listeyi sertifikalara ait en güncel bilgilerle yeniler.
Bir Sertifika Al düğmesi | Web tabanlı yapılandırma aracını başlatır ve ilgili menü ekranını açar. Bir sertifikayı cihaza almak için ekrandaki talimatları izleyin.
Bir Sertifikayı sil düğmesi | Web tabanlı yapılandırma aracını başlatır ve ilgili menü ekranını açar. Cihazdan sertifikaları silmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### IEEE802.1X Ayarları
Parametre | Açıklama
EAP Tipi | Yazıcı ile RADIUS sunucusu arasında yetkilendirme metodu için bir seçenek seçin.
Kullanıcı kimliği | RADIUS sunucusu yetkilendirmesi için kullanılmak üzere bir kimlik yapılandırın.
Parola: Ayar... düğmesi | Yazıcı kimlik doğrulaması için bir parola yapılandırın. Ayarlar ekranını görüntülemek için Ayarlar... öğesine tıklayın.
İstemci Sertifikası | İstemci sertifikası için kullanılmak üzere CA tarafından imzalanan sertifikayı belirtin. Diğer özellikler için alınan sertifikayı belirtebilirsiniz.
Sunucu ID | RADIUS sunucusu ile yetkilendirmek için bir Sunucu ID'si yapılandırın.
Anonim Ad | RADIUS sunucusuyla yetkilendirmek için kullanıcı kimliği yerine anonim ad yapılandırabilirsiniz.
CA Sertifikası | Sunucu yetkilendirmesi için kullanılacak CA sertifikasını belirtin.
Sertifika Geçerlemesi | Rudius sunucusu ve aygıt arasında güvenli bağlantı olduğunu doğrulama amaçlı yetkilendirme için kullanılan sertifika doğrulamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Şifreleme Gücü | Yetkilendirme için kullanılacak şifreleme gücünü belirtir.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Parola
Öğe | Açıklama
Yeni Parola | Yetkilendirme parolasını girin. Yetkilendirme Metodu olarak PEAP/MSCHAPv2'yi seçerseniz, yeni bir parola girin.
Yeni Parolayı Tekrar Gir | Yeni yetkilendirme parolasının doğru olduğunu teyit etmek için parolayı tekrar girin.
Üst ## Wi-Fi (Ayrıntılar) Aygıt için ayrıntılı kablosuz LAN ayarlarını belirler. Not:
Modele bağlı olarak Ayrıntılı (Kablosuz) ekranı görüntülenir.
Öğe | Açıklama
Güç yönetimi işlevini etkinleştir | Aygıtta kablosuz LAN çipi için güç tasarrufu fonksiyonunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
RTS/CTS el titreme kontrolünü ayarla | RTS/CTS akış kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
RTS/CTS Eşiği | RTS/CTS eşiğini 0 ile 2347 bayt arasında girin. Not: Bu öğe sadece RTS/CTS el titreme kontrolünü ayarla seçildiğinde etkindir. Belirtebileceğiniz değerler, aygıt modeline bağlı olarak değişir.
Roaming işlevini etkinleştir | Roaming işlevini etkinleştir onay kutusu seçildiğinde, roaming işlevi etkinleştirilir.
AP Yoğunluğu | Aynı erişim noktası bağlantısını sürdürmek için Düşük seçeneğini seçin. Yüksek seçeneği seçildiğinde, erişim noktaları arasında gezinme kolaylaşır. Aygıt, daha iyi bir radyo dalgası durumu varsa başka bir erişim noktasına geçer.
Parçacık eşiğini ayarla | Parçacık eşiğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Parçacık Eşiği | Parçacık eşiğini 256 ile 2346 bayt arasında girin. Not: Bu öğe sadece Parçacık eşiğini ayarla seçildiğinde etkindir. Belirtebileceğiniz değerler, aygıt modeline bağlı olarak değişir.
Aygıt Adı | WPS fonksiyonu için aygıt adını girin (en fazla 32 karakter). Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
Wi-Fi Multimedya İşlevini Etkinleştir | Wi-Fi Multimedya (WMM) işlevini etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.
2,4 GHz/5 GHz | Kullanmak istediğiniz bant genişliğini listeden seçin.
Paneldeki Wi-Fi Direct işlevini devre dışı bırak | Yazıcının kontrol panelinden Wi-Fi Direct ayarlarını iptal etmeyi seçin.
Bağlantı Modu | Wi-Fi Direct bağlantı modunu seçin.
Kayıtlı kablosuz aygıt bilgisini silin | Yazıcıya bağlanan bir kablosuz aygıtın Wi-Fi Direct bağlantısı için kayıtlı bilgileri siler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## TCP/IP Aygıtı TCP/IP ortamı, aygıtı TCP/IP ekranını kullanarak yapılandırır. Aygıt tarafından desteklenmeyen öğeler ekranda görülmez. ### Temel
Öğe | Açıklama
IP Adresi Belirleme Yöntemi | Bir IP adresini belirtme yöntemini seçin. Otomatik seçeneğini seçtiğinizde, bir IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak atanır. Not: Dinamik DNS işlevi desteklenmiyorsa, Manuel ayarını seçmenizi ve ardından bir IP adresi girmenizi öneririz. Çünkü Otomatik seçeneğini seçerseniz, aygıtın IP adresi aygıtı her açtığınızda değişir ve buna bağlı olarak bağlantı noktası ayarını değiştirmeniz gerekir.
BOOTP kullanarak ayarla | BOOTP ayarlarını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı belirtir.
RARP kullanarak ayarla | RARP ayarlarını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı belirtir.
Otomatik Özel IP Adreslemesini kullanarak ayarlayın (APIPA) | Ağınızda DHCP sunucusu olmadığında bile özel bir IP adresini otomatik olarak atar. Bu fonksiyon desteklenmiyorsa gri olur.
PING kullanarak ayarla | Bir IP adresini ping komutunu kullanarak ayarlarken bu onay kutusunu seçin. Ping komutunu kullanmadığınızda, bu onay kutusunu temizleyin.
IP Adresi | Aygıt için bir IP adresi girin. IP adresinin benzersiz olduğundan ve ağdaki başka herhangi bir aygıtla çakışmadığından emin olun.
Alt Ağ Maskesi | IP adresinin alt ağ maskesini girin.
Varsayılan Ağ Geçidi | Ağ geçidi adresini girin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Temel (IPv6) 1
Öğe | Açıklama
IPv6 Adresini Etkinleştir | IPv6 adresini etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.
Gizlilik Uzantısını Etkinleştir | Gizlilik uzantısı işlevini etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. MAC adresine dayalı olarak oluşturulan bağlantı-yerel adresi, kırılamaması için rastgele rakamlar içeren bir adrese dönüştürülür.
DHCPv6 İstemcisini etkinleştir | DHCPv6 sunucusundan bir IPv6 adresi almak için bu onay kutusunu seçin.
Manuel IPv6 Adres Ayarlarını Etkinleştir | IPv6 adresini manuel olarak etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.
IPv6 Adresi | Manuel olarak kaydedilen IPv6 adreslerini görüntüler. Aygıtınız çok sayıda IPv6 adresini destekliyorsa, adresleri ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Yeni bir IPv6 adresi girmek için, Ekle düğmesine tıklayın. IPv6 adresini düzenlemek veya silmek için, adresi seçin ve ardından Düzenle veya Sil düğmesine tıklayın. Bu öğe sadece Manuel IPv6 Adres Ayarlarını Etkinleştir onay kutusu seçildiğinde kullanılabilir.
Varsayılan Ağ Geçidi | Manuel olarak kaydedilen varsayılan ağ geçidi adreslerini görüntüler. Yeni bir ağ geçidi adresi girmek için, Ekle düğmesine tıklayın. Ağ geçidi adresini düzenlemek veya silmek için, adresi seçin ve ardından Düzenle veya Sil düğmesine tıklayın. Bu öğe sadece Manuel IPv6 Adres Ayarlarını Etkinleştir onay kutusu seçildiğinde kullanılabilir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Temel (IPv6) 2
Öğe | Açıklama
Bağlantı-Yerel Adresi | Aygıta atanan bağlantı-yerel adresi görüntüler.
İfadesiz Adres | Aygıt için ifadesiz adresleri görüntüler. Aygıtın MAC adresine ve router tarafından sağlanan ağ bilgisine dayalı olarak ifadesiz adres otomatik olarak oluşturulur.
Durum Denetlemeli Adres | Aygıt için ifadeli adresleri görüntüler. Durum denetimli adres, DHCPv6 sunucusu tarafından sağlanır.
Varsayılan Ağ Geçidi | Aygıt için varsayılan ağ geçidi adresleri görüntüler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### DNS
Öğe | Açıklama
DNS sunucu adresini otomatik al | DHCP sunucusunu kullanarak DNS sunucu adresini almak isterseniz bu onay kutusunu seçin. DNS sunucu adresini girmek için bu onay kutusunu silin.
DNS Sunucu Adresleri (kullanım sırası) | DNS sunucu adresini görüntüler. DNS sunucu adresini girmek için Ekle düğmesine tıklayın. DNS sunucusu adresini sadece DNS sunucu adresini otomatik al onay kutusu seçili olmadığında düzenleyebilirsiniz. DNS sunucu adresini düzenlemek veya silmek için, adresi seçin ve ardından Düzenle veya Sil düğmesine tıklayın.
Durum | Sunucu ve etki alanı adlarının ayar durumunu gösterir.
Sunucu adını ve alan adını otomatik al | Sunucu adını ve alan adını DHCP sunucusundan almak istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Sunucu adını ve alan adını manuel olarak girmek için bu onay kutusunu kaldırın. Bu onay kutusu sadece IP Adresi Belirleme Yöntemi için Otomatik veya DHCP seçeneğini seçtiğinizde kullanılabilir.
Sunucu adını otomatik al | DHCP sunucusundan bir sunucu adı almak isterseniz bu onay kutusunu seçin. Sunucu adını manuel olarak girmek için bu onay kutusunu silin. Bu öğe sadece IP Adresi Belirleme Yöntemi için Otomatik veya DHCP seçeneğini seçtiğinizde kullanılabilir.
Sunucu Adı | Dinamik DNS tarafından desteklenen sunucu adını girin (2 ile 63 karakter arası). Sunucu adı ve alan adının toplam karakter sayısı 251'i aşmamalıdır.
Alan adını otomatik al | DHCP sunucusundan bir alan adını almak isterseniz bu onay kutusunu seçin. Alan adını manuel olarak girmek için bu onay kutusunu silin. Bu öğe sadece IP Adresi Belirleme Yöntemi için Otomatik veya DHCP seçeneğini seçtiğinizde kullanılabilir.
Alan Adı | Boş bırakın veya Dinamik DNS tarafından desteklenen alan adının iki veya daha fazla karakterini girin. Sunucu adı ve alan adının toplam karakter sayısı 251'i aşmamalıdır. Yalnızca Sunucu adını ve alan adını otomatik al otomatik onay kutusu seçili olmadığında bir alan adı seçebilirsiniz.
Ağ arayüzünün adresini DNS sunucuya kaydet | Sunucu adını ve alan adını, Dinamik DNS'i destekleyen bir DHCP sunucusu vasıtasıyla DNS sunucusuna kaydetmek istediğinizde bu onay kutusunu seçin. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için DNS sunucu adresi, sunucu adı ve alan adı ayarlanmalıdır.
Doğrudan DNS sunucuya kaydet | Sunucu adını ve alan adını doğrudan DNS sunucusuna kaydetmek isterseniz bu onay kutusunu seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### DNS (IPv6)
Öğe | Açıklama
DNS Sunucu Adresleri (kullanım sırası) | DNS sunucu adresini görüntüler. DNS sunucu adresini girmek için Ekle düğmesine tıklayın. DNS sunucusu adresini sadece DNS sunucu adresini otomatik al onay kutusu seçili olmadığında düzenleyebilirsiniz. DNS sunucu adresini düzenlemek veya silmek için, adresi seçin ve ardından Düzenle veya Sil düğmesine tıklayın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### ICMPv6
Öğe | Açıklama
ICMP Yen. yönl. kullan | ICMPv6 yeniden yönlendirme mesajlarını etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Bonjour
Öğe | Açıklama
Bonjour Kullan | Bonjour işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Bonjour Adı | Bonjour adını girin (2 ile 53 karakter arası).
Yazıcı Adı | Bonjour için yazıcı adını girin (1 ile 41 karakter arası). Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
Bonjour Servis Adı | Bonjour için yazıcı/tarayıcı adını girin (1 ile 41 karakter arası). Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
Konum | Yazıcının fiziksel konumunun adını girin. Not: Konumu Yönetim Bilgisi ekranında belirtirseniz, bu ayarın üzerine yazılır.
En Yüksek Öncelik Protokolü | Bonjour ile yazdırma için açılır listeden birinci öncelik olarak IPP veya Port 9100'ü seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### UPnP
Öğe | Açıklama
Evrensel Tak ve Oynat'ı Etkinleştir | Evrensel Tak ve Oynat'ı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Aygıt Adı | Evrensel Tak ve Oynat için aygıt adı girin (2 ile 63 karakter arası). Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
Konum | Yazıcının fiziksel konumunun adını girin. Not: Konumu Yönetim Bilgisi ekranında belirtirseniz, bu ayarın üzerine yazılır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### IPP
Öğe | Açıklama
IPP URL | İnternet Yazdırma için yazıcı URL'sini görüntüler: Format: http://aygıtın IP adresi:631/aşağıda ayarlanan yazıcı adı Örnek: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer
Yazıcı Adı | İnternet'ten Yazdırma için kullanılacak yazıcı adını girin (en fazla 127 bayt). Örnek: EPSON_IPP_Printer
Konum | Yazıcının fiziksel konumunun adını girin. Not: Konumu Yönetim Bilgisi ekranında belirtirseniz, bu ayarın üzerine yazılır.
Güvenli olmayan iletişimi izin ver | Yazıcı IPP protokolü kullanırken güvenli olmayan iletişime izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Konum
Öğe | Açıklama
Konum | Yazıcının fiziksel konumunun adını girin. Not: Konumu Yönetim Bilgisi ekranında belirtirseniz, bu ayarın üzerine yazılır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### SLP Not:
Bu fonksiyon sadece Japonya dışındaki ülke ve bölgelerde satın alınan ürünler için kullanılabilir.
Öğe | Açıklama
SLP'yi etkinleştir | SLP işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Servis Reklamını Etkinleştir | Servis Reklamı Protokolünün kullanımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu öğe sadece SLP'yi etkinleştir onay kutusu seçildiğinde etkindir.
TTL(1-15) | Servis Reklamı Protokolünü kullanırken, atılmadan veya geri çevrilmeden önce bir paketin içinden geçebileceği router sayısını seçin. Bu öğe sadece hem SLP'yi etkinleştir hem de Servis Reklamını Etkinleştir onay kutuları seçildiğinde etkindir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### İnternet
Öğe | Açıklama
Proxy sunucu kullan | Bir proxy sunucusu kullanmak için bu onay kutusunu seçin.
Adres | Kullanılacak proxy sunucusunun DNS adı veya IP adresini girin. Proxy sunucu kullan onay kutusu seçilmezse gri olur.
Bağlantı noktası | Kullanılacak proxy sunucusunun bağlantı noktasını numarasını (0 ile 65535 arasında) girin. Proxy sunucu kullan onay kutusu seçilmezse gri olur.
Tarayıcı bilgisinden al. | Web tarayıcısı olarak Microsoft Internet Explorer'ı kullanıyorsanız, bu düğmeye tıklayarak Internet Explorer'da belirttiğiniz proxy sunucusu ayarlarını kullanabilirsiniz. Proxy sunucu kullan onay kutusu seçilmezse gri olur.
Yetkilendirme Adı | Proxy sunucu için bir yetkilendirme kullanıcı adı girin (en fazla 255 karakter).
Parola: Değiştir düğmesi | Parolayı değiştirmek isterseniz, Parola iletişim kutusunu görüntülemek için bu düğmeye tıklayın ve ardından yeni bir parola girin (en fazla 256 karakter).
İnternet bağlantısını periyodik olarak onayla. | Aygıtın kablosuz bağlantı durumunu kontrol etmek için bu onay kutusunu seçin. Not: Aygıtı internete bağlandığı için, kullandığınız bağlantı türüne bağlı olarak ücretlendirilebilirsiniz.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### WSD/LLTD WSD ve LLTD işlevlerinin ayrıntıları için bkz. Windows Vista. ### LLMNR
Öğe | Açıklama
LLMNR'yi Etkinleştir | LLMNR (Bağlantı-Yerel Multicast Adı Çözünürlüğü) işlevini etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Windows Vista Windows Vista tarafından varsayılan ayar olarak desteklenen WSD veya LLTD işlevlerini kullanmak için, aygıtı Windows Vista ekranını kullanarak yapılandırın. ### Temel
Öğe | Açıklama
WSD'yi etkinleştir | WSD (Aygıtlarda Web Hizmetleri) işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Aygıt Adı | WPS işlevi için aygıt adını girin (en fazla 127 karakter). Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
Konum | Yazıcının fiziksel konumunun adını girin. Not: Konumu Yönetim Bilgisi ekranında belirtirseniz, bu ayarın üzerine yazılır.
LLTD'yi etkinleştir | LLTD (Bağlantı Katmanı Topolojisi Keşif) fonksiyonunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Aygıt Adı | LLTD fonksiyonu için aygıt adını girin (en fazla 32 karakter). Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## NetWare Cihazı NetWare ortamında kullanmak için, aygıtı NetWare ekranını kullanarak yapılandırın. Aygıtı Yazdırma Sunucusu/Bindery modunda, Yazdırma Sunucusu/NDS modunda veya Uzak Yazıcı modunda yapılandırabilirsiniz. Not:
NetWare kullanmadığınızda, Bekleme modunu seçtiğinizden emin olun.
### Temel
Öğe | Açıklama
NetWare'i kullan | NetWare'i kullanırken bu onay kutusunu işaretleyin. Aygıtı sadece NetWare ortamında kullandığınızda, otomatik olarak açılır.
Mod | Bir mod seçin; Bekleme, Yazdırma Sunucusu/Bindery, Yazdırma Sunucusu/NDS veya Uzak Yazıcı. Seçilen aygıt için NetWare'i kullan onay kutusu seçilmediğinde bu öğe gri olur.
Çerçeve Tipi | Varsayılan çerçeve tipini olduğu gibi bırakın. Seçilen aygıt için NetWare'i kullan onay kutusu seçilmediğinde bu öğe gri olur.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## MS Ağı Aygıtı Microsoft ağı ortamında kullanmak için aygıtı, MS Ağı ekranını kullanarak yapılandırın. ### Temel
Öğe | Açıklama
Microsoft ağ paylaşımını kullan | Microsoft Paylaşımlı Ağ yazdırmayı kullanırken bu onay kutusunu seçin. Aygıt bilgisi NetBEUI protokolünden alındığında bu onay kutusu seçili ancak gri olur.
Sunucu Adı | Sunucu adını girin (en fazla 15 bayt). Ağdaki başka bir aygıtla çakışmayacak benzersiz bir ad verdiğinizden emin olun. Not: Yönetim Bilgisi ekranında aygıt adını belirtirseniz, yazıcı modeline bağlı olarak bu ayarın üzerine yazılabilir.
Çalışma Grubu Adı | Windows ağ ortamı için kullanılan çalışma grubu adı veya alan adını girin (en fazla 15 bayt).
Kullanıcı Yetkilendirmesini Etkinleştir | Kullanıcı yetkilendirmesini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Kullanıcı Adı | Kullanıcıyı yetkilendirmek için kullanılan kullanıcı adını girin (127 karaktere kadar).
Parola | Kullanıcıyı yetkilendirmek için kullanılan parolayı girin (64 karaktere kadar).
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Yazıcı
Öğe | Açıklama
Paylaşılan Ad | Yazıcının ağda paylaşılan adını girin (en fazla 12 bayt). LPT1, LPT2, LPT3 veya COM kullanmayın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Dosya
Öğe | Açıklama
Dosya paylaşımını etkinleştir | Dosya paylaşımı işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Erişim Özniteliği | Yazıcıya bağlı USB bellekler veya hafıza kartları gibi harici depolama cihazları için erişim özniteliği olarak Salt Okunur veya Okuma/Yazma seçeneğini seçin. Bu ayar, yazıcıya bağlı olan tüm harici depolama cihazlarına uygulanır. Bu öğe sadece erişim özniteliği değiştirilebileceği zaman kullanılabilir.
Paylaşılan Ad | Ağdaki harici depolama aygıtları için kullanmak istediğiniz paylaşımlı adı girin (en fazla 12 bayt). LPT1, LPT2, LPT3 veya COM kullanmayın.
Paylaşılan Ad(USB Host) | Ağdaki USB aygıtları için kullanmak istediğiniz paylaşımlı adı girin (en fazla 12 bayt). LPT1, LPT2, LPT3 veya COM kullanmayın.
Paylaşılan Ad(Bellek Kartı) | Ağdaki bellek kartları için kullanmak istediğiniz paylaşımlı adı girin (en fazla 12 bayt). LPT1, LPT2, LPT3 veya COM kullanmayın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## AppleTalk Aygıtı AppleTalk ortamında kullanmak için ağı, AppleTalk ekranını kullanarak aygıtı yapılandırın. Not:
AppleTalk ayarlarını EpsonNet Config'i kullanarak yapılandırmak için, aşağıdaki koşullar korunmalıdır; Aygıta geçerli bir IP adresi atanmalıdır. NetWare sunucusuna veya NDS bağlamına yönetici yetkisiyle oturum açmalısınız. Paylaşımlı hizmet bilgisayarda kurulu olmalıdır.
### Temel
Öğe | Açıklama
AppleTalk Kullan | AppleTalk'u kullanırken bu onay kutusunu seçin.
Yazıcı Adı | Yazıcı adını girin (en fazla 32 karakter). AppleTalk Kullan onay kutusu seçilmediğinde bu öğe gridir ve boş görüntülenir.
Bölge Adı | Ağ bölge adını girin (en fazla 32 bayt). Bölge adının otomatik olarak seçilmesini sağlamak için, ağ numarasını belirtmek için Otomatik seçeneğini seçin ve bu metin kutusuna bir yıldız (*) girin. Bu öğe sadece AppleTalk Kullan onay kutusu seçildiğinde etkindir.
Varlık Tipi | Yazıcının varlık tipini görüntüler. Varlık tipini “epson” görülmedikçe değiştirmeyin. Eğer “epson” görülürse, bir varlık tipi girin veya bir varlık tipi seçin. Bu öğe sadece AppleTalk Kullan onay kutusu seçildiğinde etkindir. Not: Yazıcıya bağlı olarak belirli bir varlık tipi belirtmelisiniz. Uygun bir varlık tipi belirtmek için ürününüzle birlikte gelen kılavuzu okuyun.
Ağ Numarasını Alma Yöntemi | Ağ numarasını almak için bir yöntem seçin. Otomatik genellikle tercih edilendir. Bu öğe sadece AppleTalk Kullan onay kutusu seçildiğinde etkindir.
Manuel Mod için Ağ Numarası | Manuel'i seçtiyseniz, ağ numarasını belirtmek için 0 il 65534 arasında bir değer girin. Bu öğe sadece AppleTalk Kullan onay kutusu seçildiğinde ve Ağ Numarasını Alma Yöntemi için Manuel seçildiğinde etkindir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## SNMP SNMP ekranını kullanarak SNMP ayarlarını yapabilirsiniz. ### Temel
Öğe | Açıklama
Salt Okunur | Her zaman “genel” kelimesi görüntülenir. Bazı aygıt modelleri için bir topluluk adı girebilirsiniz (en fazla 32 karakter).
Okuma/Yazma | Okuma/Yazma topluluk adını girin (en fazla 32 karakter).
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### IP Tuzağı
Öğe | Açıklama
IP Tuzağını Etkinleştir 1, 2, 3 veya 4 | IP tuzağını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Adres | Tuzağın iletildiği sunucunun IP adresini girin.
Topluluk | Topluluk adını girin (en fazla 32 karakter).
Bağlantı Noktası Numarası | Tuzağı alan sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### IPX Tuzağı
Öğe | Açıklama
IPX Tuzağını Etkinleştir 1, 2, 3 veya 4 | IPX tuzağını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Adres | Tuzağın iletildiği sunucunun Ağ Adresi ve Düğüm Numarasını (MAC Adresi) girin. Format: Ağ Adresi: Düğüm Numarası Ağ Adresinin A7E00BB0 (heksadesimal) ve Düğüm Numarasının 000048930000 (heksadesimal) olduğunu varsayın. Bu durumda adres A7E00BB0:000048930000'dır.
Topluluk | Topluluk adını girin (en fazla 32 karakter).
Soket Numarası | Tuzağı alan sunucunun soket numarasını (hex olarak) girin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## LDAP sunucusu LDAP ekranını kullanarak LDAP sunucusu ayarlarını yapabilirsiniz. ### Ayarlar
Öğe | Açıklama
LDAP Sunucusu Kullan | LDAP sunucusunu kullanarak adresleri almak için seçin.
Arama Zaman aşımı | LDAP sunucusunu kullanarak arama yaparken zaman aşımı uzunluğunu belirtir.
LDAP Sunucu Adresi | IPv4 adresi, IPv6 adresi, sunucu adı veya FQDN adını kullanarak LDAP sunucusu adresini girin. Giriş biçimi, modele bağlı olarak değişir.
Bağlantı Noktası Numarası | LDAP sunucusu için bağlantı noktası numarasını belirtin.
Güvenli İletişim | LDAP sunucusu ile güvenli bir şekilde iletişim kurmak için SSL iletişimini ayarlar.
Sertifika Geçerlemesi | SSL ile iletişim sırasında gönderilen sertifika doğrulamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yetkilendirme Metodu | LDAP sunucusu yetkilendirme yöntemini seçin. Anonim, basit veya Kerberos yöntemlerinden birini seçerseniz, ayar değerleri görüntüler.
Arama Nitelikleri: Ayar... düğmesi | Arama adını belirtebileceğiniz ekranı açar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Yetkilendirme Metodu Basit Kimlik Doğrulama
Öğe | Açıklama
Kullanıcı Adı | Basit yetkilendirme için kullanıcı adını girin.
Parola: Ayar... düğmesi | Parola giriş ekranını açar.
Kerberos Kimlik Doğrulama
Öğe | Açıklama
Kullanıcı Adı | Kerberos yetkilendirme için kullanıcı adını girin.
Parola: Ayar... düğmesi | Parola giriş ekranını açar.
KDC Adresi | IPv4 adresi, IPv6 adresi, sunucu adı veya FQDN adını kullanarak Kerberos sunucusu adresini girin. Giriş biçimi, modele bağlı olarak değişir.
Bağlantı Noktası Numarası (Kerberos) | Kerberos sunucusu için bağlantı noktası numarasını girin.
Erişim Alanı (Etki Alanı) | Kerberos sunucusu için alan adını girin. Kerberos Ayarları ekranı olan modellerde, Kerberos Ayarları ekranında kayıtlı sunucuyu seçin.
### Parola
Öğe | Açıklama
Yeni Parola | Yetkilendirme parolasını girin.
Yeni Parolayı Tekrar Gir | Yeni yetkilendirme parolasının doğru olduğunu teyit etmek için parolayı tekrar girin.
### Arama Nitelikleri
Öğe | Açıklama
Alan Adı | LDAP sunucusunun arama için kullanılacak alan adını girin.
Arama girişi türü | LDAP sunucusunu kullanarak arama yaparken görüntülenecek arama girişi sayısını girin.
Arama Adı | Arama için kullanılacak alan adını girin.
Gösterim Adı | Arama sonuçlarında gösterilen görüntüleme adını girin.
Posta Adresi | E-posta adresini girin.
Faks Numarası | Faks numarasını girin.
İsteğe Bağlı Nitelik 1 - 4 | Keyfi özellikleri girin.
### Bağlantı Testi
Öğe | Açıklama
Uygula düğmesi | LDAP sunucusuna bir bağlantı testi uygulayın. Teyit ekranını görüntülemek için bu düğmeye basın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## AirPrint AirPrint ekranını kullanarak AirPrint ayarlarını yapabilirsiniz. ### Temel
Öğe | Açıklama
Taramayı etkinleştir | Seçildiğinde AirPrint tarama işlevini etkinleştirir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Tarih / Saat Tarih / Saat ekranını kullanarak tarih ve saat ayarlarını değiştirebilirsiniz. Not:
Modele bağlı olarak Saat ekranı görüntülenir.
### Temel
Öğe | Açıklama
Tarih | Tarihi görüntüler.
Saat | Saati görüntüler.
Zaman Dilimi | Şehir adını listeler. Yaşadığınız şehir veya en yakın şehri seçin.
Zaman Sunucusunu Kullan | Zaman sunucusunu kullanmak için onay kutusunu seçin.
Zaman Sunucusu | Zaman sunucusunun DNS adı (en fazla 252 karakter) veya IP adresini girin.
Güncelleme Aralığı | Güncelleme aralığını girin (1 ile 10080 bayt arası).
Zaman Sunucusu Durumu | Zaman sunucusu durumunu görüntüler.
Varsayılan Zaman (YYYY-AA-GG ss:dd:ss) | Aygıt başlatıldığında varsayılan zamanı belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Erişim Kontrolü Yazdırmayı kontrol etmek için aygıtı Erişim Kontrolü ekranını kullanarak yapılandırın. IP adreslerine ve yazdırma bağlantı noktalarına dayalı olarak yazdırmayı kontrol edebilirsiniz. ### Yazdırma Kontrolü
Öğe | Açıklama
Yazdırma Kontrolünü Etkinleştir | IP adreslerini belirterek yazdırmayı kontrol etmek için onay kutusunu seçin.
Yazıcı Erişim Kontrolü | İzin ver veya Reddet seçeneğini seçin. İzin ver seçildiğinde, yazıcı erişim kontrol listesinde kayıtlı IP adreslerinden yazdırmaya izin verilir. Reddet seçildiğinde ise, yazıcı erişim kontrol listesinde kayıtlı IP adreslerinden yazdırma kısıtlanır.
Yazıcı Erişim Kontrolü Listesi | Kayıtlı IP adresi aralıklarını görüntüler. En fazla 16 IP adresi aralığı kaydedebilirsiniz.
Ekle düğmesi | IP Adresi Aralığı iletişim kutusu görülür. Başlangıç veya bitiş IP adresini girin ve ardından yazıcı erişim kontrol listesine IP adresi aralığını kaydetmek için Tamam düğmesine tıklayın.
Düzenle düğmesi | IP Adresi Aralığı iletişim kutusu görülür. IP adresi aralığını belirtin ve ardından Tamam düğmesine tıklayın.
Sil düğmesi | Seçilen IP adresi aralığını, yazıcı erişim kontrol listesinden kaldırır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Bağlantı Noktası Kontrolü
Öğe | Açıklama
LPR Bağlantı Noktası Yazdırmaya İzin Ver | LPR bağlantı noktasından yazdırmaya izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
RAW (Bağl. Nok. 9100) yazdırmaya ve dağıtımlı yazdırmaya izin ver | RAW bağlantı noktasından (Bağlantı noktası 9100) yazdırmak izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
RAW (Bağl. Nok. 2501) yazdırmaya ve dağıtımlı yazdırmaya izin ver | RAW bağlantı noktasından (Bağlantı noktası 2501) yazdırmak izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
FYP Bağl. Nok. Yazd. İzin Ver | FYP bağlantı noktasından yazdırmaya izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
IPP Bağl. Nok. Yazd. İzin Ver | IPP bağlantı noktasından yazdırmaya izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Zaman aşımı Aygıtın yazdırma zaman aşımı ve tarama zaman aşımını değiştirmek için, Zaman aşımı ekranını kullanın. ### Temel Yazdırma Zaman Aşımı
Öğe | Açıklama
LPR | LPR için zaman aşımı oluşmadan önceki süre uzunluğunu ayarlayın. Zaman aşımı uygulamamak için 0 girin. Aygıt LPR'yi desteklemiyorsa bu öğe görüntülenmez.
RAW (Bağlantı noktası 9100) | RAW (Bağlantı noktası 9100) için zaman aşımı oluşmadan önceki süreyi ayarlayın. Zaman aşımı uygulamamak için 0 girin. Aygıt RAW (Bağlantı noktası 9100) desteklemiyorsa bu öğe görüntülenmez.
IPP | IPP için zaman aşımı oluşmadan önceki süre uzunluğunu ayarlayın. Aygıt IPP'yi desteklemiyorsa bu öğe görüntülenmez.
FTP | FTP için zaman aşımı oluşmadan önceki süre uzunluğunu ayarlayın. Aygıt FTP'yi desteklemiyorsa bu öğe görüntülenmez.
WSD | WSD için zaman aşımı gerçekleşmeden önceki süreyi belirleyin (3 ile 3600 saniye arası). Aygıt WSD'yi desteklemiyorsa bu öğe görüntülenmez.
Değiştir düğmesi | Zaman aşımını değiştirmek için iletişim kutusu görüntülenir. Zaman aşımı değerini girin ve Tamam düğmesine tıklayın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Tarama Zaman Aşımı
Öğe | Açıklama
WSD | WSD için zaman aşımı gerçekleşmeden önceki süreyi belirleyin (3 ile 3600 saniye arası). Aygıt WSD'yi desteklemiyorsa bu öğe görüntülenmez.
Değiştir düğmesi | Zaman aşımını değiştirmek için iletişim kutusu görüntülenir. Zaman aşımı değerini girin ve Tamam düğmesine tıklayın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Güvenlik Aşağıdaki bilgiler sertifikalar ve güvenlikle ilgilidir. ### Sertifika Kablosuz ağ ortamı için güvenlik seviyesi olarak WPA-Enterprise seçtiğinizde, yetkilendirme için gereken sertifikaları aşağıda belirtilen şekilde yönetebilirsiniz. WPA-Enterprise seçeneğini seçerseniz bu ekran görüntülenmeyebilir.
Parametre | Açıklama
Sertifika Listesi | Cihazda yüklü olan sertifikaların listesini görüntüler.
Ayrıntılı Bilgi... düğmesi | Listede seçilen sertifika için ayrıntılı bilgi görüntüler.
Yenile düğmesi | Listeyi sertifikalara ait en güncel bilgilerle yeniler.
Sertifika Yönetimi (İnternet) Bu menü, aygıt ağa bağlandığında görüntülenir.
Bir Sertifika Al düğmesi | Web tabanlı yapılandırma aracını başlatır ve ilgili menü ekranını açar. Bir sertifikayı cihaza almak için ekrandaki talimatları izleyin.
Bir Sertifikayı sil düğmesi | Web tabanlı yapılandırma aracını başlatır ve ilgili menü ekranını açar. Cihazdan sertifikaları silmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Kendinden İmzalı Sertifika oluştur düğmesi | Web tabanlı yapılandırma aracını başlatır ve ilgili menü ekranını açar. Kendinden imzalı bir sertifika oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin.
Sertifika Yönetimi Bu menü, aygıt bir USB kablosu kullanarak bağlandığında görüntülenir.
Bir Sertifika Al düğmesi | Bir Sertifika Al ekranını açar.
Sertifikayı Sil düğmesi | Sertifikayı silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntüler. Sertifikayı silmek için Tamam düğmesine tıklayın.
Kendinden İmzalı Sertifikayı Güncelle düğmesi | Kendinden İmzalı Sertifikayı Güncelle ekranını açar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Bir Sertifika Al
Öğe | Açıklama
Dosya Formatı | Almak istediğiniz sertifika türünü seçin.
Dosya Adı | Gözat'a tıklayın ve ardından almak istediğiniz sertifikayı seçin.
Parola | Sertifika türü parola gerektirdiğinde bir parola belirtin.
Al düğmesi | Sertifikayı alır.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Kendinden İmzalı Sertifikayı Güncelle
Öğe | Açıklama
Anahtar Uzunluğu | Kendinden imzalı sertifikanın anahtar uzunluğunu görüntüler.
CommonName (Ortak Ad) | Kendinden imzalı sertifikanın ortak adını görüntüler.
Organizasyon | Kendinden imzalı sertifikanın organizasyonunu görüntüler.
Geçerlememe Başlangıcı (YYYY-MM-DD) | Kendinden imzalı sertifikanın bitiş süresinin başlangıç tarihini belirtir.
Geçerlilik süresi | Kendinden imzalı sertifikanın bitiş tarihini belirtin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### SSL/TLS
Parametre | Açıklama
Sunucu Sertifikası | Yetkilendirme için kullanılacak sunucu adını seçin.
Şifreleme Gücü | Yetkilendirme için kullanılacak şifreleme gücünü seçin.
HTTP'yi HTTPS'ye yönlendir | HTTP'yi HTTPS'ye yönlendirme fonksiyonu etkinleştirme veya devre dışı bırakmayı seçin.
SSL Oturum Önbelleği | SSL oturumu önbelleğini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Ayrıntılı yetkilendirme ayarları (EAP-TLS/PEAP-TLS/PEAP-MSCHAPv2)
Parametre | Açıklama
Kullanıcı Adı | İstemci yetkilendirme için kullanılan kullanıcı adını girin (128 karaktere kadar).
Anonim ad kullanın | İstemci yetkinlendirme için anonim yetkilendirmenin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtin. Bu öğe sadece PEAP-TLS veya PEAP-MSCHAPv2 Yetkilendirme Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Anonim Ad | İstemci yetkilendirme için kullanılan anonim adı girin (128 karaktere kadar). Bu öğe sadece PEAP-TLS veya PEAP-MSCHAPv2 Yetkilendirme Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Parola | İstemci yetkilendirme için bir parola girin (en fazla 128 karakter). Bu öğe sadece PEAP-MSCHAPv2 Yetkilendirme Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Sertifika | İstemci yetkilendirme için kullanılan CA imzalı sertifika adını görüntüler. Bu öğe sadece EAP-TLS veya PEAP-TLS Yetkilendirme Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Sunucu Yetkilendirmesi | WPA-Enterprise için sunucu yetkilendirme etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
Bir sunucu adı belirtin | Sunucu yetkilendirme için bir sunucu adı belirtilip belirtilmeyeceğini seçin.
Sunucu Adı | Sunucu yetkilendirme için kullanılan sunucu adını girin (128 karaktere kadar).
Sertifika | Sunucu yetkilendirme için kullanılan CA sertifikası adını görüntüler.
Şifreleme Gücü | WPA-Enterprise için mevcut şifreleme gücünü görüntüler.
Değiştir düğmesi | Sertifika Seçimi iletişim kutusunu açar. Ayrıntılar için bkz. Sertifika Seçimi.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Sertifika Seçimi
Parametre | Açıklama
Sertifika Listesi | Cihazda yüklü olan sertifikaların listesini görüntüler.
Ayrıntılı Bilgi... düğmesi | Listede seçilen sertifika için ayrıntılı bilgi görüntüler.
Yenile düğmesi | Listeyi sertifikalara ait en güncel bilgilerle yeniler.
Bir Sertifika Al düğmesi | Web tabanlı yapılandırma aracını başlatır ve ilgili menü ekranını açar. Bir sertifikayı cihaza almak için ekrandaki talimatları izleyin.
Bir Sertifikayı sil düğmesi | Web tabanlı yapılandırma aracını başlatır ve ilgili menü ekranını açar. Cihazdan sertifikaları silmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Kerberos Ayarları
Öğe | Açıklama
Erişim Alanı (Etki Alanı) | Kerberos sunucusu için alan adını girin.
KDC Adresi | IPv4 adresi, IPv6 adresi, sunucu adı veya FQDN adını kullanarak Kerberos sunucusu adresini girin. Giriş biçimi, modele bağlı olarak değişir.
Bağlantı Noktası Numarası (Kerberos) | Kerberos sunucusu için bağlantı noktası numarasını girin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### IPsec/IP Filtreleme Trafiği filtrelemek için, varsayılan ilke ve grup ilkesini ayarlamanız gerekir. IP paketleri 1 - 10 grup ilkelerini sırasıyla ve ardından varsayılan ilke ile doğrulanır. Her öğe için ayar değerleri modellere bağlıdır.
Parametre | Açıklama
IPsec/IP Filtreleme Etkinleştir | IPsec/IP Filtrelemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Sertifika Ayarları
Parametre | Açıklama
İstemci Sertifikası | İstemci sertifikası için kullanılmak üzere CA tarafından imzalanan sertifikayı belirtin. Diğer özellikler için alınan sertifikayı belirtebilirsiniz.
CA Sertifikası | Sunucu yetkilendirmesi için kullanılacak CA sertifikasını belirtin.
Varsayılan İlke
Parametre | Açıklama
Erişim Kontrolü | IP paketleri trafiği için bir kontrol yöntemi yapılandırın.
IKE Sürümü | Ana değiştirme protokolünün sürümünü seçin.
Yerel Kimlik Doğrulama Yöntemi | IPsec kullanırken geçerli olacak yerel kimlik doğrulama metodunu seçin. Sertifika'yı seçmek için, önceden bir CA imzalı sertifika almanız ve içe aktarmanız gerekir.
Yerel Kimlik Türü | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimlik türünü seçebilmenizi sağlar.
Yerel Kimlik | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimliği yapılandırabilmenizi sağlar.
Ön Paylaşımlı Anahtar | Yetkilendirme Metodu için Ön Paylaşımlı Anahtar'ı seçerseniz, bir ön paylaşımlı anahtar girin.
Uzak Kimlik Doğrulama Yöntemi | IPsec kullanırken geçerli olacak uzak kimlik doğrulama metodunu seçin. Sertifika'yı seçmek için, önceden bir CA imzalı sertifika almanız ve içe aktarmanız gerekir.
Uzak Kimlik Türü | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimlik türünü seçebilmenizi sağlar.
Uzak Kimlik | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimliği yapılandırabilmenizi sağlar.
Ön Paylaşımlı Anahtar | Yetkilendirme Metodu için Ön Paylaşımlı Anahtar'ı seçerseniz, bir ön paylaşımlı anahtar girin.
Kapsülleme | Erişim Kontrolü için IPsec'i seçerseniz, bir kapsülleme modu yapılandırmanız gerekir.
Uzak Ağ Geçidi Adresi | Kapsülleme için Tünel Modu'nu seçerseniz, en fazla 39 karakterden oluşan bir ağ geçidi girin.
Güvenlik Protokolü | Erişim Kontrolü için IPsec'i seçerseniz bir seçenek seçin.
Algoritma Ayarları: Ayar... düğmesi | IPsec bağlantısı için algoritmayı ayarlayın. Ayarlar ekranını görüntülemek için Ayar... öğesine tıklayın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Algoritma Ayarları
Parametre | Açıklama
Şifreleme (IKEv1) | Bir IKEv1 bağlantısı için şifreleme algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (IKEv1) | Bir IKEv1 bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
Anahtar Değişimi (IKEv1) | Bir IKEv1 bağlantısı için anahtar değişimi algoritmasını seçin.
Şifreleme (IKEv2) | Bir IKEv2 bağlantısı için şifreleme algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (IKEv2) | Bir IKEv2 bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
Anahtar Değişimi (IKEv2) | Bir IKEv2 bağlantısı için anahtar değişimi algoritmasını seçin.
Şifreleme (ESP) | Bir ESP bağlantısı için şifreleme algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (ESP) | Bir ESP bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (AH) | Bir AH bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
Grup İlkesi
Parametre | Açıklama
Grup İlkesi Ayarları: Ayar... düğmesi | Yapılandırmak istediğiniz grup ilkesini seçip, ayarlar ekranını görüntülemek için Ayar... öğesine tıklayın.
#### Grup İlkesi Ayarları
Parametre | Açıklama
Grup İlkesini Etkinleştir | Grup ilkesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Erişim Kontrolü | IP paketleri trafiği için bir kontrol yöntemi yapılandırın.
IKE Sürümü | Ana değiştirme protokolünün sürümünü seçin.
Yerel Adres (Aygıt) | Cihazın IP adresini girin.
Uzak Adres (Sunucu) | Erişimi kontrol etmek için cihazın IP adresini girin. IP adreslerini ön ek uzunluğunda girebilirsiniz.
Bağlantı Noktası Seçim Metodu | Portları kontrol etmek için bir yöntem seçin.
Servis Ayarları: Ayar... düğmesi | Bağlantı Noktası Seçim Metodu olarak Servis Ayarları seçimini yapıp, ayarlar ekranını görüntülemek için Ayar... öğesine tıklayın.
Bağlantı Noktası Numarası Ayarları: Ayar... düğmesi | Bağlantı Noktası Seçim Metodu olarak Bağlantı Noktası Numarası seçimini yapıp, ayarlar ekranını görüntülemek için Ayar... öğesine tıklayın.
Yerel Kimlik Doğrulama Yöntemi | IPsec kullanırken geçerli olacak yerel kimlik doğrulama metodunu seçin. Sertifika'yı seçmek için, önceden bir CA imzalı sertifika almanız ve içe aktarmanız gerekir.
Yerel Kimlik Türü | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimlik türünü seçebilmenizi sağlar.
Yerel Kimlik | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimliği yapılandırabilmenizi sağlar.
Ön Paylaşımlı Anahtar | Yetkilendirme Metodu için Ön Paylaşımlı Anahtar'ı seçerseniz, bir ön paylaşımlı anahtar girin.
Uzak Kimlik Doğrulama Yöntemi | IPsec kullanırken geçerli olacak uzak kimlik doğrulama metodunu seçin. Sertifika'yı seçmek için, önceden bir CA imzalı sertifika almanız ve içe aktarmanız gerekir.
Uzak Kimlik Türü | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimlik türünü seçebilmenizi sağlar.
Uzak Kimlik | Önceden paylaşılan anahtarda kimlik doğrulama için kullanılan kimliği yapılandırabilmenizi sağlar.
Ön Paylaşımlı Anahtar | Yetkilendirme Metodu için Ön Paylaşımlı Anahtar'ı seçerseniz, bir ön paylaşımlı anahtar girin.
Kapsülleme | Erişim Kontrolü için IPsec'i seçerseniz bir seçenek seçin.
Uzak Ağ Geçidi Adresi | Kapsülleme için Tünel Modu'nu seçerseniz, en fazla 39 karakterden oluşan bir ağ geçidi girin.
Güvenlik Protokolü | Erişim Kontrolü için IPsec'i seçerseniz bir seçenek seçin.
Algoritma Ayarları: Ayar... düğmesi | IPsec bağlantısı için algoritmayı ayarlayın. Ayarlar ekranını görüntülemek için Ayar... öğesine tıklayın.
Servis Ayarları
Parametre | Açıklama
Servis Adı | Bağlantı Noktası Seçim Metodu için Servis Ayarları seçimini yaparsanız bir seçenek belirleyin.
Bağlantı Noktası Numarası Ayarları
Parametre | Açıklama
Aktarım Protokolü | Bağlantı Noktası Seçim Metodu için Bağlantı Noktası Numarası Ayarları'nı seçerseniz, bir seçenek seçin.
Yerel Bağlantı Noktası | Alımı kontrol etmek için kullanılan bağlantı noktası numaralarını girin. Çok sayıda numara girmek için her bir sayıyı virgüllerle ayırın. Bağlantı Noktası Seçim Metodu için Servis Adı'nı seçerseniz, bir seçenek seçin.
Uzaktan Bağlantı Noktası | Alımı kontrol etmek için kullanılan bağlantı noktası numaralarını girin. Çok sayıda numara girmek için her bir sayıyı virgüllerle ayırın. Bağlantı Noktası Seçim Metodu için Servis Adı'nı seçerseniz, bir seçenek seçin.
Algoritma Ayarları
Parametre | Açıklama
Şifreleme (IKEv1) | Bir IKEv1 bağlantısı için şifreleme algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (IKEv1) | Bir IKEv1 bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
Anahtar Değişimi (IKEv1) | Bir IKEv1 bağlantısı için anahtar değişimi algoritmasını seçin.
Şifreleme (IKEv2) | Bir IKEv2 bağlantısı için şifreleme algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (IKEv2) | Bir IKEv2 bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
Anahtar Değişimi (IKEv2) | Bir IKEv2 bağlantısı için anahtar değişimi algoritmasını seçin.
Şifreleme (ESP) | Bir ESP bağlantısı için şifreleme algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (ESP) | Bir ESP bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
Yetkilendirme (AH) | Bir AH bağlantısı için kimlik doğrulama algoritmasını seçin.
### IEEE802.1X IEEE802.1X ile doğrulanması gereken ayarları yapılandırın. Her öğe için ayar değerleri modellere bağlıdır. Kablolu LAN
Parametre | Açıklama
IEEE802.1X(Kablolu LAN) etkinleştir | Kablolu LAN kullanırken IEEE802.1X ağ özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yetkilendirme Ayarları
Parametre | Açıklama
EAP Tipi | Yazıcı ile RADIUS sunucusu arasında yetkilendirme metodu için bir seçenek seçin.
Kullanıcı kimliği | RADIUS sunucusu yetkilendirmesi için kullanılmak üzere bir kimlik yapılandırın.
Parola: Ayar... düğmesi | Yazıcı kimlik doğrulaması için bir parola yapılandırın. Ayarlar ekranını görüntülemek için Ayarlar... öğesine tıklayın.
İstemci Sertifikası | İstemci sertifikası için kullanılmak üzere CA tarafından imzalanan sertifikayı belirtin. Diğer özellikler için alınan sertifikayı belirtebilirsiniz.
Sunucu ID | RADIUS sunucusu ile yetkilendirmek için bir Sunucu ID'si yapılandırın.
Anonim Ad | RADIUS sunucusuyla yetkilendirmek için kullanıcı kimliği yerine anonim ad yapılandırabilirsiniz.
CA Sertifikası | Sunucu yetkilendirmesi için kullanılacak CA sertifikasını belirtin.
Sertifika Geçerlemesi | Rudius sunucusu ve aygıt arasında güvenli bağlantı olduğunu doğrulama amaçlı yetkilendirme için kullanılan sertifika doğrulamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Şifreleme Gücü | Yetkilendirme için kullanılacak şifreleme gücünü belirtir.
#### Şifre
Öğe | Açıklama
Yeni Parola | Yetkilendirme parolasını girin. Yetkilendirme Metodu olarak PEAP/MSCHAPv2'yi seçerseniz, yeni bir parola girin.
Yeni Parolayı Tekrar Gir | Yeni yetkilendirme parolasının doğru olduğunu teyit etmek için parolayı tekrar girin.
Üst ## Çevrimiçi Hizmetler Aşağıdaki bilgiler kayıtla ilgilidir. ### Epson Connect
Parametre | Açıklama
Kayıt Durumu | Epson Connect'te yazıcının kayıt durumunu görüntüler.
Bağlantı Durumu | Epson Connect'te yazıcının bağlantı durumunu görüntüler.
E-Posta Adresi | Epson Connect uyumlu yazıcıya atanan e-posta adresini görüntüler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Google Cloud Print
Parametre | Açıklama
Kayıt Durumu | Google Cloud Print'de yazıcının kayıt durumunu görüntüler.
Bağlantı Durumu | Google Bulut Yazdır'da yazıcının bağlantı durumunu görüntüler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst |