| > 主页 > 如何 # 选项 显示 自动分配 通信 ## 显示
项目 | 说明
显示可显示的项目 | 在列表浏览中不显示的项目。
显示项目及其顺序 | 在列表浏览中显示的项目及其显示顺序。
显示按钮 | 移动选择的项目至显示项目及其顺序。
不显示按钮 | 移动选择的项目至不能显示的项目。
上移按钮 | 向上移动选择的项目。
下移按钮 | 向下移动选择的项目。
恢复到缺省设置按钮 | 重置网络接口至出厂缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 自动分配
项目 | 说明
可用密钥 | 此密钥不能用于指定网络接口。
要使用的密钥 | 此密钥可用于指定网络接口。
添加按钮 | 从可用密钥中移动选择的项目至要使用的密钥。 此项目被添加到列出的按钮。
移除按钮 | 从要使用的密钥中移动选择的项目至可用密钥。
恢复到缺省设置按钮 | 重置网络接口至出厂缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 ## 通信 ### 超时
项目 | 说明
搜索之前的等待时间(30-150) | 在超时发生之前设置搜索的时间长度（30至150之间）。
恢复到缺省设置按钮 | 重置网络接口至出厂缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
### 详细设置
项目 | 说明
停止传输至发生错误的设备并跳到下一个设备。 | 跳过发生错误的设备并继续传输设置至下面的设备。
每次检查传输是否可以继续。 | 在每次发生错误时讯速询问您是否继续传输设置到下面的设置。
重新启动确认 | 当传输设置到多个网络接口时，指定是否等待直到确认重新启动。
恢复到缺省设置按钮 | 重置网络接口至出厂缺省设置。
确定按钮 | 保存设置。
取消按钮 | 取消所有更改。
回到顶部 |