| > Accueil > Comment # Numériser Numérisation réseau Document Capture Pro Paramètres de messagerie Dossier cible Affiche les paramètres de numérisation comme indiqué ci-dessous. Remarque :
Ce menu peut ne pas s'afficher suivant le périphérique.
## Numérisation réseau Remarque :
L'écran De base s'affiche en fonction du modèle.
Paramètre | Explication
Utiliser la numérisation réseau | Active ou désactive la fonction de numérisation réseau.
Paramètres de numérisation réseau | Active ou désactive la fonction de numérisation réseau.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Document Capture Pro Remarque :
L'écran Mode de numérisation s'affiche en fonction du modèle.
Paramètre | Explication
Mode de numérisation | Sélectionnez Client pour numériser à partir d'un ordinateur client du réseau. Sélectionnez Serveur pour numériser à partir d'un serveur de numérisation connecté au réseau.
Numéro du groupe | Spécifie la clé de recherche pour les ordinateurs client du réseau. Sélectionnez Automatique pour rechercher tous les ordinateurs client du réseau. Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez Client comme Mode de numérisation.
Informations du serveur | Spécifie les adresses IPv4 et IPv6, le nom d'hôte ou le nom de domaine complet (FQDN) du serveur de numérisation (252 caractères maximum). Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez Serveur comme Mode de numérisation.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Paramètres de messagerie ### Carnet d'adresses
Paramètre | Explication
Taille maximale des fichiers joints | Spécifie la taille maximale de l'image numérisée jointe à un message électronique.
Groupe d'affichage | Si vous sélectionnez un groupe, seules les adresses électroniques incluses dans le groupe sélectionné apparaissent dans la liste.
Ne pas afficher les lignes vides. | Lorsque cette case est sélectionnée, uniquement les informations enregistrées sont affichées.
Bouton Modifier l'adresse | Ouvre la boîte de dialogue Modifier les adresses électroniques.
Bouton Modifier le groupe | Ouvre la boîte de dialogue Modifier le groupe.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées de la liste.
Bouton Copier | Copie les informations enregistrées.
Bouton Coller | Colle les informations copiées.
Bouton Importer | Importe le fichier contenant les informations relatives à l'adresse électronique.
Bouton Exporter | Enregistre les informations enregistrées dans un Fichier SYLK (*.slk).
Bouton Supprimer la liste des adresses | Supprime toutes les adresses électroniques enregistrées dans le carnet d'adresses.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
#### Modifier les adresses électroniques
Paramètre | Explication
Numéro | Le numéro de l'élément sélectionné s'affiche.
Nom | Saisissez le nom de l'adresse électronique (20 caractères maximum).
Index | Saisissez l'index de l'adresse électronique (20 caractères maximum).
Adresse électronique | Saisissez l'adresse électronique (64 caractères maximum).
Groupe pouvant être enregistré | Affiche les groupes d'adresses électroniques pouvant être enregistrés.
Groupe enregistré | Affiche les groupes d'adresses électroniques auxquels cette adresse électronique appartient.
Bouton Ajouter | Dans Groupe pouvant être enregistré, sélectionnez un groupe d'adresses électroniques auquel vous voulez ajouter cette adresse électronique, puis cliquez sur ce bouton.
Bouton Supprimer | Dans Groupe enregistré, sélectionnez un groupe d'adresses électroniques duquel vous voulez supprimer cette adresse électronique, puis cliquez sur ce bouton.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
#### Modifier le groupe
Paramètre | Explication
Numéro | Le numéro de l'élément sélectionné s'affiche.
Nom du groupe | Saisissez le nom du groupe d'adresses électroniques (20 caractères maximum).
Index | Saisissez l'index du groupe d'adresses électroniques (20 caractères maximum).
Adresse pouvant être enregistrée | Affiche les adresses électroniques et groupes pouvant être enregistrés.
Adresse enregistrée | Affiche les adresses électroniques appartenant à ce groupe d'adresses électroniques.
Bouton Ajouter | Dans Adresse pouvant être enregistrée, sélectionnez une adresse électronique ou un groupe à associer à ce groupe d'adresses électroniques, puis cliquez sur ce bouton. Si vous sélectionnez un groupe dans Adresse pouvant être enregistrée, les adresses électroniques incluses dans le groupe sélectionné sont ajoutées.
Bouton Supprimer | Dans Adresse enregistrée, sélectionnez une adresse électronique que vous voulez supprimer de ce groupe d'adresses électroniques, puis cliquez sur ce bouton.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut ## Dossier cible
Paramètre | Explication
Ne pas afficher les lignes vides. | Lorsque cette case est sélectionnée, uniquement les informations enregistrées sont affichées.
Bouton Modifier | Ouvre la boîte de dialogue Modifier le dossier cible.
Bouton Supprimer | Supprime les informations enregistrées sélectionnées de la liste.
Bouton Importer | Importe le fichier contenant les informations relatives au dossier cible.
Bouton Exporter | Enregistre les informations enregistrées dans un fichier SYLK.
Bouton Supprimer tous les paramètres de destination | Supprime tous les dossiers cibles enregistrés dans le périphérique.
Bouton Transmettre | Envoie les paramètres au périphérique.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
### Modifier le dossier cible
Paramètre | Explication
Numéro | Le numéro de l'élément sélectionné s'affiche.
Nom | Saisissez le nom du dossier cible (20 caractères maximum).
Index | Saisissez l'index du dossier cible (20 caractères maximum).
Méthode de partage des fichiers | Sélectionnez le protocole de communication utilisé pour envoyer les données numérisées vers le dossier cible à partir de Réseau MS (PME) ou FTP.
Nom d'hôte | Saisissez le nom du serveur FTP où réside le dossier cible au format suivant (entre 1 et 107 caractères) : //“nom d'hôte”/“chemin d'accès au dossier” Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Chemin du dossier | Pour Réseau MS (PME) : saisissez le chemin d'accès au dossier cible (entre 1 et 107 caractères). Pour FTP : saisissez le chemin d'accès au dossier cible au format suivant (entre 1 et 107 caractères) : //“nom d'hôte”/“chemin d'accès au dossier” Remarque : le chemin d'accès au dossier est facultatif.
Nom anonyme | Sélectionnez cette option pour envoyer les données numérisées vers le dossier cible qui utilise un protocole FTP anonyme. Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Nom d'authentification | Saisissez un nom pour l'authentification (30 caractères maximum).
Mot de passe d'authentification | Saisissez un mot de passe pour l'authentification (20 caractères maximum).
Numéro de port | Saisissez le numéro de port FTP (compris entre 1 et 65535). Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Utiliser le mode passif | Sélectionnez cette option pour utiliser le mode passif pour FTP. Cet élément est seulement disponible lorsque vous sélectionnez FTP comme Méthode de partage des fichiers.
Bouton OK | Enregistre les paramètres.
Bouton Annuler | Annule les modifications effectuées.
Haut |