| > Ana Sayfa > Sorun giderme # Sorun giderme Ağ arayüzü yapılandırılamıyor veya ağdan yazdırılamıyor. IP adresini bilgisayara ve yazıcıya atasanız bile yazdırmıyor. Tarayıcıyı Başlat düğmesi devre dışı. Model Adı ve IP Adresi, EpsonNet Config iletişim kutusunda görülmüyor. IP adresi beklenmeyen şekilde değişiyor. Girilen WEP Anahtarı alanda görülmüyor. Ağ arayüzü, EpsonNet Config liste görünümünde görülmüyor. Kablosuz işletişim hızı çok yavaş. ## Ağ arayüzü yapılandırılamıyor veya ağdan yazdırılamıyor.
Nedeni | Ne yapmalısınız
Yazıcı ayarları veya ağ ayarları yanlış olabilir. | Bir konfigürasyon durumu sayfası yazdırın ve ağ ayarlarını kontrol edin. Ortamınız için doğru bir HUB kullandığınızdan emin olun.
(Kablosuz LAN kullanıcıları için) Aşağıdakileri kontrol edin. Ağ arayüzünüz veya erişim noktanız/router'ınız açık olmalıdır. Bilgisayarınız erişim noktası/router ile doğru iletişim kuruyor olmalıdır. Ağ arayüzünü, erişim noktası/router'a yaklaştırın.
Üst ## IP adresini bilgisayara ve yazıcıya atasanız bile yazdırmıyor.
Nedeni | Ne yapmalısınız
Bir IP adresini bilgisayara manuel olarak atadınız ancak IP adresini yazıcıya Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) ile atadınız. | Yazıcının IP adresini, aynı bilgisayar segmentine ait olacak şekilde atayın. EpsonNet Config veya yazıcının kontrol panelini kullanın.
Üst ## Tarayıcıyı Başlat düğmesi devre dışı.
Nedeni | Ne yapmalısınız
Ağ arayüzü için IP adresini ayarlamadınız. | Ağ arayüzü için IP adresini EpsonNet Config, yazıcının kontrol paneli veya arp/ping komutlarını kullanarak ayarlayın. IP adresini bir durum sayfasında kontrol edilebilir.
Ağ arayüzünüz veya aygıtınız kapalı. | Aygıtım'da kayıtlı olan ağ arayüzleri, kapalı olsa bile Liste görünümünde görüntülenir. Ancak EpsonNet Config'i kullanarak yapılandırmak için ağ arayüzlerini açmanız gerekir.
Üst ## Model Adı ve IP Adresi, EpsonNet Config iletişim kutusunda görülmüyor.
Nedeni | Ne yapmalısınız
Geçerli IP adresi ayarlanmadıysa, yukarıda belirtilen iletişim kutusundaki öğeler görülmeyebilir. | Geçerli bir IP adresi ayarlayın. Göster menüsünden Yenile seçeneğini seçerek durumu yenileyin. Zaman aşımı oluşmadan önceki süre uzunluğunu arttırın. Bunun için, Araçlar menüsünden Seçenekler'i ve ardından Zaman aşımı'nı seçin. Bu işlemin EpsonNet Config'in daha yavaş çalışmasına neden olabileceğini unutmayın.
Üst ## IP adresi beklenmeyen şekilde değişiyor.
Nedeni | Ne yapmalısınız
TCP/IP menüsünde, PING kullanarak ayarla onay kutusu seçilidir. | IP adresini belirleme yöntemi için Manuel seçeneğini seçin ve TCP/IP menüsündeki onay kutusunda PING kullanarak ayarla onay kutusu işaretini kaldırın.
Üst ## Girilen WEP Anahtarı alanda görülmüyor.
Nedeni | Ne yapmalısınız
Ağ arayüzü yapılandırıldıktan sonra WEP Anahtarı kaybolur. | Ayarladığınız WEP Anahtarını (1'den 4'e) unutmayın.
Üst ## Ağ arayüzü, EpsonNet Config liste görünümünde görülmüyor.
Nedeni | Ne yapmalısınız
Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Sağda açıklananları kontrol edin. | Aygıtın ve ağ arayüzünün açık olduğundan emin olun. Ağ arayüzü modu, WEP anahtarı, SSID, yetkilendirme metodu ve kanalın (Geçici mod için) ve kablosuz LAN'ın aynı olduğundan emin olun. Soruna neden olan radyo paraziti olmadığından emin olun. Ağ arayüzünün bağlantı aralığını kontrol edin.
Üst ## Kablosuz işletişim hızı çok yavaş.
Nedeni | Ne yapmalısınız
Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Sağda açıklananları kontrol edin. | Erişim noktası konumu ve yönünü ayarlayın. Parazit oluşursa başka bir kanala geçin. Başka cihazlar parazite neden oluyor olabilir. Bulursanız “gürültülü” aygıtların yerini değiştirin.
Bir IP adresi nasıl alınır. IP adresinizi almak için ülkenizdeki NIC'e (Ağ Bilgi Merkezi) başvurmanız gerekir.
Üst |