| > Anfang > Vorgehensweisen # Scannen Netzwerk-Scannen Document Capture Pro E-Mail-Einstellungen Zielordner Zeigt die Scan-Einstellungen wie unten beschrieben. Hinweis:
Bei einigen Geräten wird dieses Menü nicht angezeigt.
## Netzwerk-Scannen Hinweis:
Der Grundeinstellung-Bildschirm wird je nach Modell angezeigt.
Parameter | Erklärung
Netzwerk-Scannen verwenden | Aktiviert oder deaktiviert die Funktion zum Netzwerk-Scannen.
Einstellungen für das Netzwerk-Scannen | Schaltet die Funktion zum Netzwerk-Scannen ein oder aus.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Document Capture Pro Hinweis:
Der Scanmodus-Bildschirm wird je nach Modell angezeigt.
Parameter | Erklärung
Scanmodus | Wählen Sie Client, um von einem Client-Computer im Netzwerk aus zu scannen. Wählen Sie Server, um mithilfe eines mit dem Netzwerk verbundenen Scan-Servers zu scannen.
Gruppennummer | Gibt den Suchschlüssel für Client-Computer im Netzwerk an. Wählen Sie Automatisch, um nach allen Client-Computern im Netzwerk zu suchen. Dieses Element ist nur verfügbar, wenn Sie Client als Scanmodus auswählen.
Serverdaten | Gibt die IPv4-Adresse, die IPv6-Adresse, den Host-Namen oder den vollständigen Domänennamen (FQDN) für den Scan-Server an (bis zu 252 Zeichen). Dieses Element ist nur verfügbar, wenn Sie Server als Scanmodus auswählen.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## E-Mail-Einstellungen ### Adressbuch
Parameter | Erklärung
Maximale Größe für Dateianhänge | Gibt die maximale Größe eines gescannten Bildes an, das als E-Mail-Anhang versendet werden kann.
Gruppe anzeigen | Wenn Sie eine Gruppe auswählen, werden nur die in der ausgewählten Gruppe enthaltenen E-Mail-Adressen in der Liste angezeigt.
Leere Zeilen nicht anzeigen | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden ausschließlich die registrierten Informationen angezeigt.
Schaltfläche Adresse bearbeiten | Öffnet das Dialogfeld E-Mail-Adressen bearbeiten.
Schaltfläche Gruppe bearbeiten | Öffnet das Dialogfeld Gruppe bearbeiten.
Schaltfläche Löschen | Entfernt die ausgewählten registrierten Informationen aus der Liste.
Schaltfläche Kopieren | Kopiert die registrierten Informationen.
Schaltfläche Einfügen | Fügt die kopierten Informationen ein.
Schaltfläche Importieren | Importiert die Datei mit den Informationen zur E-Mail-Adresse.
Schaltfläche Exportieren | Speichert die registrierten Informationen als SYLK-Datei (*.slk).
Schaltfläche Adressenliste löschen | Löscht alle im Adressbuch registrierten E-Mail-Adressen.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
#### E-Mail-Adressen bearbeiten
Parameter | Erklärung
Nummer | Zeigt die Nummer zum ausgewählten Element an.
Name | Geben Sie den Namen der E-Mail-Adresse ein (bis zu 20 Zeichen).
Index | Geben Sie den Index für die E-Mail-Adresse ein (bis zu 20 Zeichen).
E-Mail-Adresse | Geben Sie die E-Mail-Adresse ein (bis zu 64 Zeichen).
Registrierbare Gruppe | Zeigt die E-Mail-Adressengruppen an, die registriert werden können.
Registrierte Gruppe | Zeigt die E-Mail-Adressengruppen an, zu denen diese E-Mail-Adresse gehört.
Schaltfläche Hinzufügen | Wählen Sie unter Registrierbare Gruppe eine E-Mail-Adressengruppe aus, der Sie diese E-Mail-Adresse hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf diese Schaltfläche.
Schaltfläche Entfernen | Wählen Sie unter Registrierte Gruppe eine E-Mail-Adressengruppe aus, aus der Sie diese E-Mail-Adresse entfernen möchten, und klicken Sie dann auf diese Schaltfläche.
Schaltfläche OK | Speichert die Einstellungen.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
#### Gruppe bearbeiten
Parameter | Erklärung
Nummer | Zeigt die Nummer zum ausgewählten Element an.
Gruppenname | Geben Sie den Namen der E-Mail-Adressengruppe ein (bis zu 20 Zeichen).
Index | Geben Sie den Index für die E-Mail-Adressengruppe ein (bis zu 20 Zeichen).
Registrierbare Adresse | Zeigt die E-Mail-Adressen und Gruppen an, die registriert werden können.
Registrierte Adresse | Zeigt die E-Mail-Adressen an, die zu dieser E-Mail-Adressengruppe gehören.
Schaltfläche Hinzufügen | Wählen Sie unter Registrierbare Adresse eine E-Mail-Adresse oder Gruppe aus, die Sie dieser E-Mail-Adressengruppe hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf diese Schaltfläche. Wenn Sie eine E-Mail-Adressengruppe aus Registrierbare Adresse wählen, werden die in der ausgewählten Gruppe enthaltenen E-Mail-Adressen hinzugefügt.
Schaltfläche Entfernen | Wählen Sie unter Registrierte Adresse eine E-Mail-Adresse aus, die Sie aus dieser E-Mail-Adressengruppe entfernen möchten, und klicken Sie dann auf diese Schaltfläche.
Schaltfläche OK | Speichert die Einstellungen.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben ## Zielordner
Parameter | Erklärung
Leere Zeilen nicht anzeigen | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden ausschließlich die registrierten Informationen angezeigt.
Schaltfläche Bearbeiten | Öffnet das Dialogfeld Zielordner bearbeiten.
Schaltfläche Löschen | Entfernt die ausgewählten registrierten Informationen aus der Liste.
Schaltfläche Importieren | Importiert die Datei mit den Zielordnerinformationen.
Schaltfläche Exportieren | Speichert die registrierten Informationen als SYLK-Datei.
Schaltfläche Alle Zieleinstellungen löschen | Löscht alle im Gerät registrierten Zielordner.
Schaltfläche Senden | Sendet die Einstellungen an das Gerät.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
### Zielordner bearbeiten
Parameter | Erklärung
Nummer | Zeigt die Nummer zum ausgewählten Element an.
Name | Geben Sie den Namen des Zielordners ein (bis zu 20 Zeichen).
Index | Geben Sie den Index für den Zielordner ein (bis zu 20 Zeichen).
Dateifreigabe-Methode | Wählen Sie unter MS-Netzwerk (SMB) oder FTP das zum Senden der gescannten Daten an den Zielordner verwendete Kommunikationsprotokoll.
Host-Name | Geben Sie den Namen des FTP-Servers, auf dem der Zielordner liegt, im folgenden Format ein (zwischen 1 und 107 Zeichen): //„Host-Name“/„Ordnerpfad“ Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie FTP als Dateifreigabe-Methode wählen.
Ordnerpfad | Für MS-Netzwerk (SMB): Geben Sie den Pfad des Zielordners ein (zwischen 1 und 107 Zeichen). Für FTP: Geben Sie den Pfad des Zielordners im folgenden Format ein (zwischen 1 und 107 Zeichen): //„Host-Name“/„Ordnerpfad“ Hinweis: Der „Ordnerpfad“ kann weggelassen werden.
Anonymer Name | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die gescannten Daten mithilfe von anonymem FTP an den Zielordner zu senden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie FTP als Dateifreigabe-Methode wählen.
Authentifizierungsname | Geben Sie einen Namen für die Authentifizierung ein (bis zu 30 Zeichen).
Authentifizierungskennwort | Geben Sie ein Kennwort für die Authentifizierung ein (bis zu 20 Zeichen).
Anschlussnummer | Geben Sie die Anschlussnummer für FTP ein (zwischen 1 und 65535). Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie FTP als Dateifreigabe-Methode wählen.
Passivmodus verwenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Passivmodus für FTP zu verwenden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie FTP als Dateifreigabe-Methode wählen.
Schaltfläche OK | Speichert die Einstellungen.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.
Oben |