| > 홈 > 사용 방법 # 초기 화면 EpsonNet Config를 실행하면 EpsonNet Config 화면이 나타납니다.
항목 | 설명
메뉴 모음 | 메뉴 모음에는 장치, 표시, 도구, 도움말 메뉴가 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 모음을 참조하십시오.
새로 고침 버튼 | 사용 가능한 네트워크 인터페이스를 다시 검색하여 최신 정보로 업데이트합니다.
환경 설정 버튼 | 목록 보기에서 구성하려는 네트워크 인터페이스를 선택한 다음, 환경 설정 버튼을 클릭하여 장치 속성 화면을 엽니다.
브라우저 실행 버튼 | 목록 보기에서 구성하려는 네트워크 인터페이스를 선택하고 브라우저 실행 버튼을 클릭합니다. 웹 기반 환경 설정 화면이 열립니다.
필터 | 드롭 다운 목록에서 연결 방법을 선택하여 목록 보기에 표시하려는 네트워크 인터페이스를 지정합니다. 모두, 네트워크로 연결된 장치, USB로 연결된 장치, COM으로 연결된 장치, 내 장치에 등록된 장치 이름을 선택할 수 있습니다.
항목 | 모델 이름, MAC 주소, IP 주소, MS 공유 이름, 위치, 본체 버전, Bonjour 이름, 네트워크 버전, 프린터 ID 또는 경로 등 선택한 항목이 오름차순 또는 내림차순으로 목록에 정렬됩니다. 각 항목에 대한 표시 너비는 머리말의 오른쪽 가장자리로 끌어 조절할 수 있습니다.
목록 보기 | 네트워크 인터페이스의 정보를 표시합니다. 네트워크 인터페이스를 검색할 수 없더라도 내 장치에 등록된 네트워크 인터페이스는 항상 표시됩니다. 목록에서 구성할 네트워크 인터페이스를 선택한 다음, 환경 설정 버튼을 클릭하여 장치 속성 화면을 엽니다. 또한 네트워크 인터페이스를 더블 클릭하여 장치 속성 화면을 열 수도 있습니다. 장치에 대한 메뉴를 열려면 네트워크 인터페이스를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
목록 보기의 아이콘 색상은 다음 표에 나와 있는 것처럼 네트워크 인터페이스 또는 장치의 상태를 나타냅니다.
| 네트워크 인터페이스가 내 장치에 등록되지 않았고 네트워크 설정도 아직 구성되지 않았습니다.
| 네트워크 인터페이스가 내 장치에 등록되었지만 네트워크 설정이 아직 구성되지 않았습니다.
| 네트워크 인터페이스가 내 장치에 등록되지 않았지만 네트워크 설정은 적절하게 구성되었습니다. 네트워크에서 프린터를 사용할 수 있습니다.
| 네트워크 인터페이스가 내 장치에 등록되었고 네트워크 설정은 적절하게 구성되었습니다. 네트워크에서 프린터를 사용할 수 있습니다.
| 네트워크 인터페이스가 내 장치에 등록되지 않았고 네트워크 인터페이스와의 통신을 설정할 수 없습니다.
| 네트워크 인터페이스가 내 장치에 등록되었지만 네트워크 인터페이스와의 통신을 설정할 수 없습니다.