| > Página Inicial > Como # Tempo limite Permite definir um período de tempo antes de terminar o intervalo de espera. Se este período de tempo for excedido, ocorre um erro. Se definir valores altos, a procura de interfaces de rede demora mais tempo. Seleccione Actualizar no menu Mostrar ou reinicie o EpsonNet Config para activar as definições.
Item | Explicação
Tempo antes declarar erro comum. qd adquirir infor. (2-900) | Defina o período de tempo antes de terminar o tempo limite (entre 2 e 900 segundos). O valor predefinido é de 25 segundos.
Tempo antes declarar erro comum. qd transmit defin. (2-900) | Defina o período de tempo antes de terminar o tempo limite (entre 2 e 900 segundos). O valor predefinido é de 25 segundos.
Tempo a aguardar antes de reiniciar (60-900) | Defina o período de tempo antes de terminar o tempo limite (entre 60 e 900 segundos). O valor predefinido é de 300 segundos.
Tecla Repor as predefinições | Repõe as predefinições de fábrica da interface de rede.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.