| > Anfang > Vorgehensweisen # Zeitüberschreitung Sie können die Zeitdauer bis zum Eintreten einer Zeitüberschreitung einstellen. Wenn diese Zeit überschritten wird, tritt ein Fehler auf. Wenn Sie höhere Werte einstellen, dauert die Suche nach den Netzwerkschnittstellen länger. Wählen Sie Aktualisieren im Menü Anzeigen oder starten Sie EpsonNet Config neu, um die Einstellungen zu aktivieren.
Element | Erklärung
Zeit bis Deklaration von Komm.fehler Datenübernahme (2-900) | Stellt die Zeitdauer bis zum Eintreten einer Zeitüberschreitung ein (zwischen 2 und 900 Sekunden). Die Standardeinstellung ist 25 Sekunden.
Zeit bis Deklaration von Komm.fehler Einst.sendung (2-900) | Stellt die Zeitdauer bis zum Eintreten einer Zeitüberschreitung ein (zwischen 2 und 900 Sekunden). Die Standardeinstellung ist 25 Sekunden.
Verzögerungszeit bis zum Neustart (60-900) | Stellt die Zeitdauer bis zum Eintreten einer Zeitüberschreitung ein (zwischen 60 und 900 Sekunden). Die Standardeinstellung ist 300 Sekunden.
Schaltfläche Standardeinstellungen wiederherstellen | Setzt die Netzwerkschnittstelle auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
Schaltfläche OK | Speichert die Einstellungen.
Schaltfläche Abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen.