| > 홈 > 사용 방법 # 초기 화면
항목 | 설명
메뉴 모음 | 메뉴 모음에는 파일, 표시, 도구, 도움말 메뉴가 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 모음을 참조하십시오.
열기 버튼 | 설정값이 포함된 SYLK 파일(*.slk)을 가져옵니다.
덮어쓰기 및 저장 버튼 | 설정값이 포함된 SYLK 파일(*.slk)을 저장합니다.
장치 표시 버튼 | 정차의 현재 설정값을 표시합니다.
설정 정보 표시 버튼 | 가져온 설정 파일의 설정값 또는 설정 정보 편집 대화 상자에 입력한 설정값을 표시합니다.
새로 고침 버튼 | 사용 가능한 장치를 다시 검색하여 최신 정보로 업데이트합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
항목 | MAC 주소, IP 주소 또는 상태 등 선택한 항목이 오름차순 또는 내림차순으로 목록에 정렬됩니다. 각 항목에 대한 표시 너비는 머리말의 오른쪽 가장자리로 끌어 조절할 수 있습니다.
목록 보기 | 장치의 정보가 표시됩니다.
항목 | 상태 | 프로세스 상태 | 설명
| 설정 값 일치 | 지정 성공 | 가져온 설정값이 현재 설정값과 동일합니다.
| 현재 설정 값 획득 | 지정 성공 | 현재 설정값은 각 장치에서 얻어집니다.
| 지정 안 됨 |  | 가져온 설정값이 있는 정보를 전송할 수 없습니다.
| 지정 안 됨 | 지정 실패 | 정보를 지정할 수 없습니다. *1
| 설정 안 됨 | 지정 성공 | 설정 파일을 성공적으로 가져왔고 전송 준비가 되었습니다.
| 설정 안 됨 | 지정 실패 | 정보를 전송할 수 없습니다.
| 설정 안 됨 | 검색 중 | 설정 파일에 포함된 장치를 검색하는 중입니다. *2
| 설정 안 됨 | 검색 실패 | 장치를 찾을 수 없습니다. 장치가 켜졌는지 확인하십시오. *2
| 설정 안 됨 | 설정 실패 | 장치를 설정할 수 없습니다. 설정 파일을 확인하십시오.
| 설정할 수 없음 | 올바르지 않은 검사 결과 | 설정 파일에 오류가 있습니다. 설정 파일을 확인하십시오.
| 설정 완료 | 설정 성공 | 설정이 성공적으로 완료되었습니다.
| 설정 완료 | 다시 부팅 | 설정을 전송한 후 장치를 다시 부팅해야 합니다. 장치에 연결되었는지 확인하십시오.
| 설정 완료 | 재부팅 실패 | 장치의 연결 상태를 확인할 수 없습니다. 장치가 켜져 있는지 혹은 성공적으로 재부팅 되었는지 확인하십시오.
| 설정 완료 | 검색 중 | 설정 파일에 포함된 장치를 검색하는 중입니다. *2
| 설정 완료 | 검색 실패 | 장치의 연결 상태를 확인할 수 없습니다. 장치가 켜져 있는지 혹은 성공적으로 재부팅 되었는지 확인하십시오. *2
*1 장치 표시가 선택된 경우에만 해당합니다. *2 설정 정보 표시가 선택된 경우에만 해당합니다. |