| > Inicio > Cómo # Escanear Escaneado por red Document Capture Pro Ajustes del correo Carpeta de destino Muestra los ajustes de escaneado descritos a continuación. Nota:
Este menú no aparece dependiendo del dispositivo.
## Escaneado por red Nota:
Aparece la pantalla Básicos en función del modelo.
Parámetro | Explicación
Usar escaneado por red | Activa o desactiva la función de escaneado por red.
Ajustes del escaneado por red | Activa o desactiva la función de escaneado por red.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Document Capture Pro Nota:
Aparece la pantalla Modo Escaneado en función del modelo.
Parámetro | Explicación
Modo Escaneado | Seleccione Cliente para escanear el ordenador de un cliente de la red. Seleccione Servidor para escanear usando un servidor de escaneado conectado a la red.
Número de grupo | Especifica la clave de búsqueda para ordenadores de clientes que estén en la red. Seleccione Automática para buscar todos los clientes de la red. Este elemento sólo está habilitado cuando se ha seleccionado Cliente como Modo Escaneado.
Datos del servidor | Especifica la dirección IPv4, la dirección IPv6, el nombre de host o el nombre FQDN del servidor de escaneado (hasta 252 caracteres). Este elemento sólo está habilitado cuando se ha seleccionado Servidor como Modo Escaneado.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Ajustes del correo ### Agenda de direcciones
Parámetro | Explicación
Tamaño máximo de los archivos adjuntos | Especifica el tamaño máximo de la imagen escaneada adjunta a un correo electrónico.
Mostrar grupo | Cuando selecciona un grupo, únicamente se muestran en la lista las direcciones de correo electrónico incluidas en el grupo seleccionado.
No mostrar líneas vacías. | Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, muestra sólo la información registrada.
Botón Editar dirección | Abre el cuadro de diálogo Editar direcciones de correo electrónico.
Botón Editar grupo | Abre el cuadro de diálogo Editar grupo.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada de la lista.
Botón Copiar | Copia la información registrada.
Botón Pegar | Pega la información copiada.
Botón Importar | Importa el archivo que contiene información sobre la dirección de correo electrónico.
Botón Exportar | Guarda la información registrada como Archivo SYLK (*.slk).
Botón Borrar lista de direcciones | Elimina todas las direcciones de correo electrónico registradas en la agenda de direcciones.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
#### Editar direcciones de correo electrónico
Parámetro | Explicación
Número | Se muestra el número del elemento seleccionado.
Nombre | Escriba el nombre de la dirección de correo electrónico (hasta 20 caracteres).
Índice | Escriba el índice de la dirección de correo electrónico (hasta 20 caracteres).
Dirección de correo electrónico | Escriba la dirección de correo electrónico (hasta 64 caracteres).
Grupo registrable | Muestra los grupos de direcciones de correo electrónico que pueden registrarse.
Grupo registrado | Muestra los grupos de direcciones de correo electrónico a los que pertenece esta dirección de correo electrónico.
Botón Añadir | Seleccione un grupo de direcciones de correo electrónico del Grupo registrable al que desea añadir esta dirección de correo electrónico; a continuación, haga clic en este botón.
Botón Quitar | Seleccione un grupo de direcciones de correo electrónico del Grupo registrado del que desea quitar esta dirección de correo electrónico; a continuación, haga clic en este botón.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
#### Editar grupo
Parámetro | Explicación
Número | Se muestra el número del elemento seleccionado.
Nombre de grupo | Escriba el nombre del grupo de direcciones de correo electrónico (hasta 20 caracteres).
Índice | Escriba el índice del grupo de direcciones de correo electrónico (hasta 20 caracteres).
Dirección registrable | Muestra las direcciones y los grupos de direcciones de correo electrónico que pueden registrarse.
Dirección registrada | Muestra las direcciones de correo electrónico que pertenecen a este grupo de direcciones de correo electrónico.
Botón Añadir | Seleccione una dirección o un grupo de direcciones de correo electrónico de la Dirección registrable que desea añadir a este grupo de direcciones de correo electrónico; a continuación, haga clic en este botón. Si selecciona un grupo de direcciones de correo electrónico de la Dirección registrable, se añaden las direcciones de correo electrónico incluidas en el grupo seleccionado.
Botón Quitar | Seleccione la dirección de correo electrónico de la Dirección registrada que desea quitar de este grupo de direcciones de correo electrónico; a continuación, haga clic en este botón.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Carpeta de destino
Parámetro | Explicación
No mostrar líneas vacías. | Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, muestra sólo la información registrada.
Botón Editar | Abre el cuadro de diálogo Editar la carpeta de destino.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada de la lista.
Botón Importar | Importa el archivo que contiene información sobre la carpeta de destino.
Botón Exportar | Guarda la información registrada como archivo SYLK.
Botón Borrar todos los ajustes de destino | Elimina todas las carpetas de destino registradas en el dispositivo.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Editar la carpeta de destino
Parámetro | Explicación
Número | Se muestra el número del elemento seleccionado.
Nombre | Escriba el nombre de la carpeta de destino (hasta 20 caracteres).
Índice | Escriba el índice de la carpeta de destino (hasta 20 caracteres).
Método de uso compartido de archivos | Seleccione el protocolo de comunicación utilizado para enviar los datos escaneados a la carpeta de destino desde la Red MSN (SMB) o FTP.
Nombre del host | Escriba el nombre del servidor FTP en el que se encuentra la carpeta de destino en el siguiente formato (entre 1 y 107 caracteres): //“nombre del host”/“ruta de carpeta” Este elemento sólo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Ruta carpeta | Para Red MSN (SMB): Escriba la ruta de la carpeta de destino (entre 1 y 107 caracteres). Para FTP: Escriba la ruta de la carpeta de destino en el siguiente formato (entre 1 y 107 caracteres): //“nombre del host”/“ruta de carpeta” Nota: la “ruta de carpeta” se puede omitir.
Nombre anónimo | Seleccione esta casilla para enviar los datos escaneados a la carpeta de destino utilizando un FTP anónimo. Este elemento sólo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Nombre de autenticación | Escriba un nombre para la autenticación (hasta 30 caracteres).
Contraseña de autenticación | Escriba una contraseña para la autenticación (hasta 20 caracteres).
Número de puerto | Escriba el número de puerto para el FTP (entre 1 y 65535). Este elemento sólo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Usar modo pasivo | Seleccione esta casilla para utilizar el modo pasivo para el FTP. Este elemento sólo está habilitado cuando se ha seleccionado FTP en Método de uso compartido de archivos.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio |