| > 홈 > 사용 방법 # 상태 제품 정보 활성화 정보 프린터 정보 프린터 정보 1 프린터 정보 2 인쇄 보고서 스캐너 정보 고요 모드(저소음 모드) 아래의 설명과 같이 시스템 정보를 표시합니다. 참고:
이 메뉴는 장치에 따라 표시되지 않을 수 있습니다. 시스템 정보 화면은 모델에 따라 다르게 표시됩니다.
## 제품 정보 참고:
시스템 정보 화면은 모델에 따라 다르게 표시됩니다.
항목 | 설명
일련 번호 | 장치의 일련 번호를 표시합니다.
메모리 | 장치에 설치된 메모리 양을 표시합니다.
위치 | 장치의 위치 정보를 표시합니다.
소프트웨어 정보 | 장치의 세부 소프트웨어 정보를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 활성화 정보
항목 | 설명
전원 활성화 횟수 | 장치를 켠 횟수를 표시합니다.
에너지 절약 모드에서 복구 횟수 | 장치가 에너지 절약 모드에서 복구되는 횟수를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 프린터 정보 ### 상태
항목 | 설명
상태 | 프린터의 상태를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
### 교체 부품 정보
항목 | 설명
청록(C) | 토너 양과 소모품의 남은 수명을 표시합니다.
진홍(M)
노랑(Y)
검정(K) 검정(BK)
유지보수 박스 서비스 수명
용지 급지(용지 잔량)
부품 번호 | 프린터에 설치된 소모품(토너, 잉크, 유지보수 박스)의 번호를 표시합니다.
교체 날짜 | 교체 날짜(토너 및 잉크용)를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
### 급지 장치
항목 | 설명
급지 용량(mm) | 카세트의 급지 가능한 수준을 표시합니다.
롤러를 통한 총 매수 | 롤러를 지나간 총 매수를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
### 인쇄 내역
항목 | 설명
첫 번째 인쇄 | 인쇄 카운팅을 시작하기 위해 사용되는 첫 번째 인쇄 날짜를 표시합니다.
총 페이지 수 | 인쇄 카운팅을 시작한 후 총 페이지 수를 표시합니다.
인쇄 내역 | 용지 크기, 명령 언어, 급지 장치, 기능 등 선택한 정보를 표시합니다.
크기별 정렬 | 각 매수를 용지 크기별로 정렬하여 단면 흑백, 단면 컬러, 양면 흑백, 양면 컬러로 표시합니다.
인쇄 언어별 정렬 | 각 매수를 명령 언어별로 정렬하여 표시합니다.
기능별 정렬 | 각 매수를 기능별로 정렬하여 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 프린터 정보 1
항목 | 설명
청록(C) 토너 | 토너 양과 소모품의 남은 수명을 표시합니다. E******F (100 ~ 84%) E***** F (83 ~ 67%) E**** F (66 ~ 51%) E*** F (50 ~ 34%) E** F (33 ~ 17%) E* F (16 ~ 1%) E F (0%)
진홍(M) 토너
노랑(Y) 토너
검정(K) 토너
청록(C) 포토컨덕터 수명
진홍(M) 포토컨덕터 수명
노랑(Y) 포토컨덕터 수명
검정(K) 포토컨덕터 수명
포토컨덕터 수명
폐토너통
청록(C) 현상 장치 수명
진홍(M) 현상 장치 수명
노랑(Y) 현상 장치 수명
검정(K) 현상 장치 수명
전송 장치 수명
2차 전송 장치 수명
정착 장치 수명
유지보수 장치 수명
ADF 유지보수 장치 수명*
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
* 이 항목은 장치에 따라 표시되지 않을 수 있습니다. 맨위로 ## 프린터 정보 2
항목 | 설명
전송 장치 수명 | 토너 양과 소모품의 남은 수명을 표시합니다. E******F (100 ~ 84%) E***** F (83 ~ 67%) E**** F (66 ~ 51%) E*** F (50 ~ 34%) E** F (33 ~ 17%) E* F (16 ~ 1%) E F (0%)
2차 전송 장치 수명
정착 장치 수명
유지보수 장치 수명
ADF 유지보수 장치 수명*
MP 트레이 급지 롤러 수명 | 소모품의 남은 수명을 표시합니다.
카세트 X 급지 롤러 수명
총 페이지 수 | 프린터에서 인쇄된 총 페이지 수를 표시합니다.
컬러 페이지 수 | 프린터에서 컬러로 인쇄된 총 페이지 수를 표시합니다.
흑백 인쇄 매수 | 프린터에서 흑백으로 인쇄된 총 페이지 수를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 인쇄 보고서
항목 | 설명
상태 시트: 인쇄 버튼 | 현재 프린터 설정을 보여주는 시트를 인쇄합니다.
환경설정 상태 시트: 인쇄 버튼 | 현재 프린터 정보를 보여주는 시트를 인쇄합니다.
소모품 상태 시트: 인쇄 버튼 | 소모품 정보를 보여주는 시트를 인쇄합니다.
사용 내역 시트: 인쇄 버튼 | 프린터의 인쇄 내역을 보여주는 시트를 인쇄합니다.
네트워크 상태 시트: 인쇄 버튼 | 현재 네트워크 설정을 보여주는 시트를 인쇄합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 스캐너 정보 ### 스캔 횟수
항목 | 설명
평판에서 스캔된 페이지 수: 컬러 | 평판에서 스캔된 페이지 수를 컬러로 표시합니다.
평판에서 스캔된 페이지 수: 흑백 | 평판에서 스캔된 페이지 수를 흑백으로 표시합니다.
ADF로 스캔된 페이지 수: 컬러 | ADF(자동 문서 공급 장치)로 스캔된 페이지 수를 컬러로 표시합니다.
ADF로 스캔된 페이지 수: 흑백 | ADF(자동 문서 공급 장치)로 스캔된 페이지 수를 흑백으로 표시합니다.
ADF에서 스캔된 총 매수 | ADF(자동 문서 공급 장치)로 스캔된 총 페이지 수를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 ## 고요 모드(저소음 모드)
항목 | 설명
고요 모드(저소음 모드) | 저소음 모드 기능의 상태를 표시합니다.
전송 버튼 | 설정을 장치로 전송합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.
맨위로 |