| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Ortak Aygıt Ayarları1 Aygıt Ayarları2 Enerji Tasarrufu USB Host Ayarları USB Ayarları E-posta Sunucusu Yazıcıyı Sıfırla Görüntüleme Dili Tarih/Saat Kontrol Paneli Zaman aşımı Harici Arabirim Enerji Tasarrufu Bağlantılar Aşağıda açıklanan şekilde aygıtın ortak ayarlarını gösterir. Not:
Aygıta bağlı olarak bu menü görüntülenmez.
## Aygıt Ayarları1
Parametre | Açıklama
Uyku Zamanlayıcısı/Uyku Zamanı | Yazıcı, uyku moduna girene kadar uyku uzunluğunu belirtir.
I/F Zaman aşımı | Zaman aşımından önce süre uzunluğunu saniye olarak belirtir. Bir zaman aşımı oluşmadan önceki süre, veri alımının kesintiye uğradığı noktadan veri alımının sürdürüldüğü noktaya kadar geçen süre uzunluğudur.
Kağıt Kaynağı | Yazıcıya kağıdın MP tepsisi mi MP kaseti mi yoksa alt kağıt kaseti ünitesinden mi besleneceğini belirtir. Otomatik seçeneğini seçerseniz, kağıt kaynağından kağıt boyutu ayarınıza uygun kağıdı içeren kağıt beslenir.
MP Kaset Önceliği | Bu ayar, yazıcı sürücüsünde Kağıt Kaynağı ayarı olarak Otomatik seçildiğinde, MP kasetinin en yüksek önceliğe mi en düşük önceliğe mi sahip olduğunu belirler.
Çift Yönlü Yazdırma | Çift yönlü yazdırmayı açar veya kapatır.
Cilt Yönü | Yazdırma cilt yönünü belirtir.
Kağıt Türü | Yazdırma için kullanılan kağıt türünü belirtir.
Yan Sayfa | Kağıdın her iki tarafına manuel yazdırma yaparken kağıdın hangi tarafına yazdırma yapılacağını belirtir.
Boş Sayfaları Atla | Yazdırma sırasında boş sayfaları atlamanıza imkan tanır.
Oto. Kağıt Çıkartma | Kağıdın otomatik olarak çıkartılıp çıkartılmayacağını belirtir.
Boyutu Yoksay | Bir kağıt boyutu hatasını yoksaymak isterseniz, Açık seçeneğini seçin.
Otomatik Devam Et | Bu ayarı açtığınızda, Kağıt Ayarı, Baskı Miktarı Aşımı veya Bellek Aşımı gibi bir hata oluştuğunda belirli bir süre sonra yazıcı otomatik olarak yazdırmaya devam eder. Bu seçenek kapalı olduğunda, yazdırmayı sürdürmek için Başlat/Durdur düğmesine basmanız gerekir.
Sayfa Hatasını Engelle | Karmaşık verileri (çok fazla metin ve grafik içeren verileri) yazdırırken, yazdırma hızının görüntü işleme hızından daha yüksek olmasından dolayı bir sayfa hatası oluşabilir. Sayfa hatasını önlemek için, Sayfa Hatasını Engelle seçeneğini Açık yapın.
A4/LT Oto. Geçiş | Belirtilen kağıt yazıcıya yüklenmemişse yazıcının otomatik olarak geçtiği kağıt boyutunu belirtir.
Monokroma Çevir | Renkli toner bittiğinde siyah-beyaz yazdırmanızı sağlar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Aygıt Ayarları2
Parametre | Açıklama
LCD Kontrastı (0 ila 15) | LCD panelinin kontrastını ayarlar. Kontrastı 0 (en düşük kontrast) ile 15 (en yüksek kontrast) arasında ayarlayın.
Ters çevrilmiş S/B Görüntü | LCD panelde görüntülenen siyah ve beyaz renkleri ters çevirir.
LCD Arka ışık | LCD panelde arka ışığı yapılandırmanızı sağlar.
İşlem Onay Sesi | Kontrol panelinde bir düğmeye basıldığında aygıtın ses çıkartıp çıkartmayacağını belirtir.
Çıkış Sesi | İşlem tamamlandığında aygıtın bir ses çıkartıp çıkartmayacağını belirtir.
Uyarı Sesi | Bir hata oluştuğunda aygıtın ses çıkartıp çıkartmayacağını belirtir.
RAM Disk | Yazdırma sırasında parola fonksiyonu için kullanılabilir RAM Disk boyutunu belirtir.
Kapalı | Parola fonksiyonu kullanılamaz.
Normal | Ek RAM diski kapasitesinin yüzde 50'si kullanılabilir.
Maksimum | Ek RAM diski kapasitesinin tamamı kullanılabilir.
Tek yüze çevir | Çift yönlü yazdırma sırasında belgenin son sayfası tek sayı ise, son sayfanın fotoiletken veya toner tüketimini azaltması için yazdırma tek yönlü yazdırmaya geçer.
Ortam Türünü Onayla | Sürücüde belirtilen kağıt türü ile kağıt kaynağı için belirlenen kağıt türü uyumlu olmadığında, bir hata mesajı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Hata mesajını görüntülemek ve yazdırmayı durdurmak için Açık seçeneğini seçin. Sürücü ayarlarını kullanarak yazdırmaya devam etmek için Kapalı seçeneğini seçin.
Tarih | Aygıtta kullanılan tarihi görüntüler. Ayarı değiştirmek için Değiştir düğmesine tıklayın.
Saat | Aygıtta kullanılan saati görüntüler. Ayarı değiştirmek için Değiştir düğmesine tıklayın.
Zaman Dilimi | Aygıtta kullanılan zaman dilimini görüntüler. Ayarı değiştirmek için Değiştir düğmesine tıklayın.
Saat Farkı | Aygıtta kullanılan saat farkını görüntüler. Ayarı değiştirmek için Değiştir düğmesine tıklayın.
Tarih Formatı | Saat ayarı için görüntüleme biçimini belirtir. GG, AA ve YY harfleri sırasıyla gün, ay ve yılı belirtir.
İş Bilgileri | Yazıcının kontrol panelinde görüntülenen yazdırma işi bilgileri şeklini belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Enerji Tasarrufu
Parametre | Açıklama
Ön Isıtma Modunu Etkinleştir | Ön ısıtma modunu etkinleştirir.
Ön Isıtma Modu Süresi | Ön ısıtma moduna girmeden önce geçen süreyi belirtir.
Derin Uyku Modunu Etkinleştir | Uyku moduna geçerken derin uyku modunu etkinleştirir.
Uyku Modu Süresi | Uyku moduna girmeden önce geçen süreyi belirtir.
Kapanma Zamanlayıcısını Etkinleştir | Kapanma zamanlayıcısını etkinleştirir.
Kapanma Süresi/Kapanma Zamanlayıcısı (Etkin Değilse Kapat) | Yazıcının kapanmasına kalan süreyi belirtir.
Bağlantı kesilirse Kapat işlevini etkinleştir | Harici arayüzden çıkarken cihazı otomatik kapatır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
Zamanlayıcı Ayarını Etkinleştir | Cihazın çalışma süresi ayarlarını etkinleştirir. Bu ayar etkinleştirildiğinde, kapanma zamanlayıcısı devre dışı bırakılır.
Başlat | Aygıt işlemleri için başlangıç zamanını belirtir.
Durdur | Aygıt işlemleri için bitiş zamanını belirtir.
Gün | Aygıt işlemleri için günü belirtir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## USB Host Ayarları
Parametre | Açıklama
USB I/F | USB host arayüzünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## USB Ayarları
Parametre | Açıklama
USB I/F | USB arayüzünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## E-posta Sunucusu Not:
Modele bağlı olarak Posta Sunucusu Ayarları ekranı görüntülenir.
Parametre | Açıklama
Yetkilendirme Metodu | Posta sunucusuna bağlanmak için yetkilendirme yöntemini belirtir.
Yetkilendirme Hesabı | Posta sunucusu kimlik doğrulaması için hesap bilgilerini girin. En fazla 30 veya 255 alfasayısal karakter girin. Girebileceğiniz karakter sayısı aygıttan aygıta farklılık gösterir.
Yetkilendirme Parolası | Posta sunucusu yetkilendirme parolasını girin (en fazla 20 karakter).
Gönderen Adresi | Gönderenin E-Posta adresini girin (en fazla 64 karakter).
SMTP Sunucu Adresi | SMTP sunucu adresini girin (en fazla 50 karakter).
SMTP Sunucu Bağl. Nok. Numarası | SMTP sunucusu için bağlantı noktasını numarasını (1 ile 65535 arasında) girin.
SMTP Güvenli Bağlantısı | SMTP bağlantısı için şifreleme yöntemi seçin.
Sertifika Geçerlemesi | Posta sunucusu ve aygıt arasında güvenli bağlantı olduğunu doğrulama amaçlı kimlik doğrulama işlemi için kullanılan sertifika doğrulamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
POP3 Sunucu Adresi | POP3 sunucu adresini girin (en fazla 50 karakter).
POP3 Sunucu Bağl. Nok. Numarası | POP3 sunucusu için bağlantı noktasını numarasını (1 ile 65535 arasında) girin. Bu öğe sadece, Yetkilendirme Metodu için SMTP öncesi POP seçildiğinde etkindir.
Bağlantı Testi | Posta sunucusu bağlantısını kontrol eder.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Yazıcıyı Sıfırla
Parametre | Açıklama
Uyarıyı Sil: Uygula düğmesi | Sarf ürünlerinden veya zorunlu değiştirilen parçalardan dolayı oluşanlar hariç olmak üzere hata gösteren uyarı mesajlarını siler.
Sıfırla: Uygula düğmesi | Yazdırmayı durdurur ve aktif arayüzden alınan mevcut işi siler. Yazdırma işinin kendiside bir sorun olduğunda ve yazıcı başarılı bir şekilde yazdırma yapamadığında yazıcıyı sıfırlamak isteyebilirsiniz.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Görüntüleme Dili
Parametre | Açıklama
Görüntüleme Dili | LCD paneldeki görüntüleme dilini belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Tarih/Saat Not:
Modele bağlı olarak Saat ekranı görüntülenir.
Parametre | Açıklama
Tarih | Aygıt için ayarlanan tarihi görüntüler.
Saat | Aygıt için ayarlanan saati görüntüler.
Tarih Formatı | Tarih formatını [yyyy.aa.gg], [aa.gg.yyyy] veya [gg.aa.yyyy] arasından seçer. Değiştir düğmesine tıklayın ve ardından formatı ayarlayın.
Saat Formatı | Saat formatını [12s] veya [24s] olarak seçer. Değiştir düğmesine tıklayın ve ardından formatı ayarlayın.
Yaz Saati | Gün ışığından yararlanma saatini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Değiştir düğmesine tıklayın ve ardından formatı ayarlayın.
Değiştir düğmesi | Ayarları değiştirebileceğiniz bir ekran açar.
Zaman Sunucusu Ayarları | Zaman sunucusu ayarlarını etkinleştirmek için seçin.
Zaman Sunucusu Adresi | Zaman sunucusu adresini ayarlar. Bir IPv4 adresi, IPv6 adresi, sunucu adı veya FQDN adı (2 ile 252 bayt arası) girebilirsiniz.
Saat Farkı | Zaman sunucusundan zaman farkını ayarlar. +/-, saat ve dakika değerlerini seçin.
Güncelleme Aralığı | Aygıta geçici olarak kaydedilmiş yazdırma verilerini sıralı olarak silme işlevini etkinleştirir.
Zaman Sunucusu Durumu | Zaman sunucusunun durum bilgisini görüntüler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Kontrol Paneli
Parametre | Açıklama
Dil | Aygıt paneli için bir dil ayarlar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Zaman aşımı
Parametre | Açıklama
Arabirim Zaman aşımı | İş zaman aşımı süresini ayarlar. Modele bağlı olarak ayarlar değişebilir. Değiştir düğmesine tıklayın ve iletişim kutusunda değerleri ayarlayın. Modele göre doğrudan zamanı girebilirsiniz.
Değiştir düğmesi | Ayarları değiştirebileceğiniz bir ekran açmak için tıklayın.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Harici Arabirim Not:
Modele bağlı olarak USB ekranı görüntülenir.
Parametre | Açıklama
USB Cihazı Arabirimi | USB aygıt arayüzünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.
USB Host Arabirimi | USB host arayüzünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.
NFC | NFC'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Enerji Tasarrufu
Parametre | Açıklama
Uyku | Aygıt uyku (enerji tasarrufu) moduna girmeden önce bir süre uzunluğu seçin. Kapalı'yı seçerseniz, aygıt uyku moduna girmez.
Kapanma Zamanlayıcısı | Aygıt otomatik olarak kapanmadan önce bir süre seçimi yapın. Kapanma zamanlayıcını devre dışı bırakmak için Kapalı'yı seçin.
Kapanma Zamanlayıcısı/Kapanma Zamanlayıcısı (Etkin Değilse Kapat) | Aygıt otomatik olarak kapanmadan önce bir süre seçimi yapın. Ayar süresi aygıta göre değişir.
Bağlantı kesilirse Kapat işlevini etkinleştir | Harici arayüzden çıkarken cihazı otomatik kapatır.
Enerji Tasarrufu Modu Zamanlayıcısı | Aygıt otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girmeden önce bir süre uzunluğu seçin. Ayar süresi aygıta göre değişir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Bağlantılar
Parametre | Açıklama
Göster düğmesi | Kayıtlı hedeflerin listesini görüntüler. Listeyi filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz.
Düzenle düğmesi | İletişim bilgilerini değiştirebileceğiniz ekranı açar.
Tümünü Sil düğmesi | Tüm hedefleri siler.
Gözat düğmesi | İçe aktarmak istediğiniz dosyayı seçebileceğiniz ekranı görüntüler.
Parola | Dışa aktarım sırasında dosya için belirlenen parolayı ayarlar. Öğeleri dışa aktar kısmından Tüm Öğeleri Dışa Aktar öğesini seçmeniz halinde parolayı girmeniz gerekecektir.
Al düğmesi | Bir irtibatlar dosyasını içe aktarır.
Öğeleri dışa aktar | Öğeleri dışa aktarmak için seçin.
Parola düğmesi | Dışa aktarmak istediğiniz dosya için parolayı belirleyebileceğiniz ekranı görüntüler. Öğeleri dışa aktar kısmından Tüm Öğeleri Dışa Aktar öğesini seçmeniz halinde parolayı girmeniz gerekecektir.
Gönder düğmesi | Kişiler listesi dosyasını dışa aktarır.
### Kişiler (Görüntüle)
Parametre | Açıklama
Filtre | Kişileri Tür veya Grup gibi kriterlere göre filtreler. İlk görünümü görüntülemek için Temizle öğesine tıklayın.
Bul | Ad ve Adres gibi kriterlere göre kişilerden hedef araması yapar. İlk görünümü görüntülemek için Temizle öğesine tıklayın.
Bağlantılar | Filtre ve Bul kriterleriyle eşleşen hedefleri görüntüler. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden bir öğeye çift tıklayın. Sütun bilgisine göre sıralamak için kişiler sütunun üstüne tıklayın.
Tamam düğmesi | Ekranı kapatır.
### Kişiler (Düzenle)
Parametre | Açıklama
Kişilerdeki Öğe Sayısı | Kişiler listesinde görüntülenen hedef adres sayısını seçin. Bu ayar değiştirilemez.
Bağlantılar | Düzenlediğiniz kişiler listesini görüntüler. Kişiler listesi, Kişilerdeki Öğe Sayısı değerine bağlı olarak birden fazla sayfa içerebilir. Kişiler listesinde hedefi bulamazsanız, <<, <, > veya >> düğmelerine tıklayın ya da sayfayı değiştirmek için n/m kısmındaki değeri değiştirin.
Adresi Düzenle | Hedefi değiştirebileceğiniz ekranı açar.
Grubu Düzenle düğmesi | Grup değiştirebileceğiniz bir ekran açar.
Sil düğmesi | Seçilen hedef veya grubu siler.
<< düğmesi | Sizi kişilerin ilk sayfasına yönlendirir.
< düğmesi | Sizi kişilerin önceki sayfasına yönlendirir.
> düğmesi | Sizi kişilerin sonraki sayfasına yönlendirir.
>> düğmesi | Sizi kişilerin son sayfasına yönlendirir.
n/m | n kişiler listesinin ilk sayfasını, m de kişiler listesindeki sayfa sayısını ifade eder.Sayfayı değiştirmek için n değerini değiştirin.
Tamam düğmesi | Ekranı kapatır.
### Adres Bilgisi Düzenle
Parametre | Açıklama
Numara | Düzenlediğiniz hedef için kayıtlı numarayı gösterir.
Dizin Sözcüğü | Arama sırasında kullanmak istediğiniz dizin sözcüğünü girin.
Tür | Düzenlemek istediğiniz hedef türünü seçin. Posta, Klasör veya Faks öğelerinden birini seçebilirsiniz.
Tür olarak Posta seçildiğinde
Parametre | Açıklama
E-Posta Adresi | E-posta adresini girin.
Bu Adresi İçeren Gruplar | Bu hedefi içeren grupların listesini görüntüler.
Düzenle düğmesi | Bu hedefi içeren grubu belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Tür olarak Klasör seçildiğinde
Parametre | Açıklama
Dosya Paylaşım Metodu | Hedefe gönderim için kullanılan iletişim protokolünü belirler.
Klasör Yolu (SMB) | Hedef için yolu girin.
Klasör Yolu (FTP) | Hedef için yolu girin.
Yetkilendirme Adı | Hedef yetkilendirmesi için kullanılan yetkilendirme adını girin.
Anonim ad | İstemci yetkilendirmesi için anonim ad kullanmak amacıyla bunu seçin.
Kimliği Doğrulanmış Şifre | Hedef yetkilendirmesi için kullanılan yetkilendirme parolasını girin.
Bağlantı Noktası Numarası | FTP için bağlantı noktası numarasını girin.
Bağlantı Modu | FTP için bağlantı modunu seçin.
Tür olarak Faks seçildiğinde
Parametre | Açıklama
Faks Numarası | Faks numarasını girin.
Faks Hızı | Faks iletişim modunu seçin.
Alt Adres | Aygıt (faks) için kimlik bilgilerini belirler.
Alt Adres Şifresi | Alt Adres yetkilendirmesi için kullanılan parolayı girin.
Bu Adresi İçeren Gruplar | Bu hedefi içeren grupların listesini görüntüler.
Düzenle düğmesi | Bu hedefi içeren grubu belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Bu adresi "Sık Kullanılan" kısmına ekle | Kayıt sonrasında kolaylıkla bulabilmek amacıyla bu hedefi Sık Kullanılan Adres bölümüne eklemek için bunu seçin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Grubu Düzenle
Parametre | Açıklama
Numara | Düzenlediğiniz grup için kayıtlı numarayı gösterir.
Dizin Sözcüğü | Arama sırasında kullanmak istediğiniz dizin sözcüğünü girin.
Tür | Düzenlemek istediğiniz hedef türünü seçin. Grup(E-Posta) veya Grup(Faks) öğesini seçebilirsiniz.
Adres | Bu gruba dahil edilen hedeflerin listesini görüntüler.
Düzenle düğmesi | Gruba dahil edilmek üzere hedef belirleyebileceğiniz ekranı görüntüler.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Dosya Doğrulama Sonuçları
Parametre | Açıklama
Ayrıntılar düğmesi | Dosya yüklenirken ortaya çıkan hata için ayrıntılı bilgileri görüntüler.
İçe Aktarılan Bilgiler | Dosyaya kaydedilen bilgileri görüntüler.
Yüklenen Bilgileri Düzenle düğmesi | Düzenleme ekranını görüntüler.
Daha fazla dosya yükle düğmesi | Başka bir dosya yükleyebileceğiniz ekranı açar. Yüklediğiniz dosyadaki bilgiler kullanılarak İçe Aktarılan Bilgilerin üzerine yazılır.
Al düğmesi | İçe Aktarılan Bilgiler kısmındaki bilgiler kullanılarak içe aktarma işlemi gerçekleştirir.
İptal düğmesi | İçe aktarma işlemini iptal eder.
Üst |