| > Beginpagina > Uitleg # Status Productinformatie Activeringsgegevens Printergegevens Printergegevens 1 Printergegevens 2 Afdrukrapport Scannergegevens Stille modus Toont de systeeminformatie zoals hieronder wordt beschreven. Opmerking:
Bij sommige apparaten wordt dit menu niet weergegeven. Het scherm Systeeminformatie wordt weergegeven volgens het model.
## Productinformatie Opmerking:
Het scherm Systeeminformatie wordt weergegeven volgens het model.
Parameter | Uitleg
Serienummer | Het serienummer van het apparaat.
Geheugen | De hoeveelheid geheugen van het apparaat.
Locatie | De locatiegegevens van het apparaat.
Softwaregegevens | Gedetailleerde informatie over de software van het apparaat.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Activeringsgegevens
Parameter | Uitleg
Aantal keren ingeschakeld | Het aantal keren dat het apparaat is ingeschakeld.
Keren hersteld uit energiebesparingsmodus | Het aantal keren dat het apparaat uit de energiebesparingsmodus is hersteld.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Printergegevens ### Status
Parameter | Uitleg
Status | De status van de printer.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Gegevens over vervangingsonderdelen
Parameter | Uitleg
Cyaan (C) | De tonerniveaus en de resterende gebruiksduur van vervangbare producten.
Magenta (M)
Geel (Y)
Zwart (K) Zwart (BK)
Gebruiksduur onderhoudscassette
Papierbron (papierniveau)
Artikelnummer | De nummers van de vervangbare onderdelen die in de printer zijn geïnstalleerd (toner, inkt en onderhoudsbox).
Vervangingsdatum | De vervangingsdatum (voor toner en inkt).
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Papierbron
Parameter | Uitleg
Laadcapaciteit (mm) | Het beschikbare laadniveau van de cassette.
Totaal aantal vellen door rol | Het totaal aantal keren dat er vellen langs de rol zijn gekomen.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
### Afdrukgeschiedenis
Parameter | Uitleg
Eerste afdruk | De datum van de eerste afdruk die wordt gebruikt als startpunt voor het tellen van het aantal afdrukken.
Totaal aantal pagina's | Het totaal aantal pagina's na het starten van het tellen van afdrukken.
Afdrukoverzicht | De geselecteerde gegevens zoals papierformaat, opdrachttaal, papierbron en functie.
Sorteren op formaat | De aantallen afdrukken voor enkelzijdig zwart-wit, enkelzijdig kleur, dubbelzijdig zwart-wit en dubbelzijdig kleur, gesorteerd op papierformaat.
Sorteren op printertaal | De aantallen afdrukken gesorteerd op opdrachttaal.
Sorteren op functie | De aantallen afdrukken gesorteerd op functie.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Printergegevens 1
Parameter | Uitleg
Toner cyaan (C) | De tonerniveaus en de resterende gebruiksduur van vervangbare producten. L******V (100 tot 84%) L***** V (83 tot 67%) L**** V (66 tot 51%) L*** V (50 tot 34%) L** V (33 tot 17%) L* V (16 tot 1%) L V (0%)
Toner magenta (M)
Toner geel (Y)
Toner zwart (K)
Levensduur fotoconductor cyaan (C)
Levensduur fotoconductor magenta (M)
Levensduur fotoconductor geel (Y)
Levensduur fotoconductor zwart (K)
Levensduur fotoconductor
Afvaltonerbak
Levensduur ontwikkeleenheid cyaan (C)
Levensduur ontwikkeleenheid magenta (M)
Levensduur ontwikkeleenheid geel (Y)
Levensduur ontwikkeleenheid zwart (K)
Levensduur transfereenheid
Levensduur 2e transfereenheid
Levensduur fixeereenheid
Levensduur onderhoudseenheid
Levensduur ADF-onderhoudseenheid*
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
* Bij sommige apparaten wordt dit menu niet weergegeven. Boven ## Printergegevens 2
Parameter | Uitleg
Levensduur transfereenheid | De tonerniveaus en de resterende gebruiksduur van vervangbare producten. L******V (100 tot 84%) L***** V (83 tot 67%) L**** V (66 tot 51%) L*** V (50 tot 34%) L** V (33 tot 17%) L* V (16 tot 1%) L V (0%)
Levensduur 2e transfereenheid
Levensduur fixeereenheid
Levensduur onderhoudseenheid
Levensduur ADF-onderhoudseenheid*
Levensduur toevoerrol MP-lade | Hiermee wordt de resterende levensduur van de vervangingsonderdelen weergegeven.
Levensduur toevoerrol cassette X
Totaal pagina's | Het totaal aantal pagina's dat de printer afgedrukt heeft.
Pagina's kleur | Het totaal aantal pagina's dat de printer afgedrukt heeft in kleur.
Z/W-pag. | Het totaal aantal pagina's dat de printer afgedrukt heeft in zwart-wit.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Afdrukrapport
Parameter | Uitleg
Statuspagina: de knop Afdrukken | Drukt de huidige printerinstellingen af.
Statuspagina configuratie: de knop Afdrukken | Drukt de huidige printergegevens af.
Statuspagina verbruiksartikelen: de knop Afdrukken | Drukt informatie over verbruiksgoederen af.
Pagina gebruiksverleden: de knop Afdrukken | Drukt de afdrukgeschiedenis van de printer af.
Netwerkgegevens: de knop Afdrukken | Drukt de huidige netwerkinstellingen af.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Scannergegevens ### Aantal scans
Parameter | Uitleg
Aantal pagina's gescand op glasplaat: Kleur | Het aantal pagina's dat via de flatbedscanner in kleur is gescand.
Aantal pagina's gescand op glasplaat: Zwart-wit | Het aantal pagina's dat via de flatbedscanner in zwart-wit is gescand.
Aantal pagina's gescand met documenttoevoer: Kleur | Het aantal pagina's dat via de ADF (automatische documentinvoer) in kleur is gescand.
Aantal pagina's gescand met documenttoevoer: Zwart-wit | Het aantal pagina's dat via de ADF (automatische documentinvoer) in zwart-wit is gescand.
Totaal aantal vellen gescand via ADF | Het totaal aantal pagina's dat via de ADF (automatische documentinvoer) is gescand.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven ## Stille modus
Parameter | Uitleg
Stille modus | De status van de functie Stille modus.
Knop Verzenden | Hiermee geeft u de instellingen door aan het apparaat.
Knop Annuleren | Hiermee annuleert u eventuele wijzigingen.
Boven |