| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Faks Temel Çizgi İletim Temel Giden Kutusu Duyuru Panosu Kutusu Alım İletişim Ayrıntılar Güvenlik Faks Numarası Kullanıcı Varsayılanı Aşağıda anlatıldığı şekilde faks ayarlarını gösterir. Not:
Aygıta bağlı olarak bu menü görüntülenmez.
## Temel
Parametre | Açıklama
Çizgi Tipi | Telefon hattı tipini belirtir.
Numara Ekranı Bağlantısı | Numara ekranı bağlantısının kullanılıp kullanılmadığını belirtir.
Harici Geçilen Numara | Dış hattı kullanırken gelen arama numarasını belirtir. Bu öğe sadece, Çizgi Tipi için PBX seçildiğinde etkindir.
Arama Tipi | Arama tipini belirtir.
Ofis içi Numara (Ad) | Kendi telefon numaranızın adını girin.
Ofis içi Numara (Numara) | Kendi telefon numaranızı girin.
Hoparlör Sesi | Telefon hattını kullanırken hoparlör sesini ayarlar.
Faks Raporu Çıktı Dili | Faks raporu yazdırma için kullanılan dili belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Çizgi
Parametre | Açıklama
Çizgi Tipi | Faks hattı tipini belirtir.
Erişim Kodu | Erişim kodunu belirtir. Bu fonksiyon sadece hat tipi PBX olduğunda kullanılabilir.
ECM | ECM'yi açar veya kapatır.
Faks Hızı | Faks hızını belirtir.
Çevirme Sesi Algılama | Arama tonunu açar veya kapatır.
Çevirme Modu | Çevirme modunu belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## İletim
Parametre | Açıklama
Oto. Yeniden Arama Sıklığı | Hattın meşgul olmasından dolayı aranana bağlantı kurulamadığında toplam deneme sayısını belirtir.
Gönderen Kaydı | Bu ayar Açık olarak seçildiğinde, tarih, haftanın günü, saat, gönderenin adı, gönderenin telefon numarası ve sayfa numarası (kesir formatında) iletim verisinin üst kısmında otomatik olarak yazdırılır.
Öncelikli Belge Boyutu | Aygıt, belge boyutunu algılamadığında kullanılacak belge boyutunu belirtir. Yok seçeneğini seçerseniz, bir hata oluşabilir.
PC'den FAKS'a İşlevi | Bilgisayarda uygulama tarafından faks işlevinin kullanılıp kullanılmadığını belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Temel
Parametre | Açıklama
PC'den FAKS'a İşlevi | Bilgisayarda uygulama tarafından faks işlevinin kullanılıp kullanılmadığını belirtir.
Otomatik Dönüş | Otomatik döndür fonksiyonunu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı belirtir.
Toplu Gönder | Toplama iletim fonksiyonunu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı belirtir.
Hızlı Bellekten Gönderme | Verilerin hedefe gönderilirken aynı anda belleğe kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler.
Hata Verisini Kaydet | Gönderme başarısız olduğunda kaydetme başarısız veri fonksiyonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakmayı belirtir.
Oto. Yeniden Arama Sıklığı | Otomatik yeniden çevirme için toplam yeniden deneme sayısını belirler.
Oto. Yeniden Arama Aralığı | Otomatik yeniden arama aralığını belirtir.
Faks Başlığı | Faks başlığının adını girin.
Diğer Faks Başlıkları | Faks başlığının diğer adını girin.
Ayar düğmesi | Telefon numaranızı girebileceğiniz ekranı görüntüler.
Telefon Numaranız | Telefon numaranızı girin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Diğer Faks Başlıkları
Parametre | Açıklama
Düzenle düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri düzenleme ekranını görüntüler.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri siler.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Faks Başlığını Düzenle
Parametre | Açıklama
ID | Düzenlemekte olduğunuz gönderen adı için kayıtlı numarayı görüntüler.
Faks Başlığı | Faks başlığının adını girin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Giden Kutusu
Parametre | Açıklama
Kutu Şifresi | Giden kutusu için bir parola ayarlamak için etkinleştirin.
Değiştir düğmesi | Kutu şifresini değiştirebileceğiniz ekranı açar.
Sorgulama Giden Kutusu Şifresi | Sorgulama giden kutusu için bir parola ayarlamak için etkinleştirin.
Değiştir düğmesi | Sorgulama kutusu şifresini değiştirebileceğiniz ekranı açar.
Sorgulama Gönderildikten Sonra Otomatik Belge Temizle | Sorgulama gönderimi kullanımı sonrasında iletim verilerini otomatik olarak silme işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Sorgulama Gönderildikten Sonra Bitim Bildirimi | Sorgulama gönderimi tamamlandıktan sonra bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
E-posta bildirimi hedefi | Sorgulama tamamlandıktan sonra bildirimin gönderileceği hedefi belirler.
Ayar düğmesi | Bildirim hedefini belirleyebileceğiniz ekranı açar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Parola Ayarları
Parametre | Açıklama
Yeni Parola | Yetkilendirme parolasını girin.
Yeni Parolayı Tekrar Gir | Yeni yetkilendirme parolasının doğru olduğunu teyit etmek için parolayı tekrar girin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Adres Ayarları
Parametre | Açıklama
Görüntü Grubu | Hedefleri dahil edebileceğiniz grupları görüntüler.
"Sık Kullanılan" Adresi Görüntüle | Yalnızca Sık Kullanılan Adres kısmında belirlenen hedefleri görüntülemek için seçilir.
Seç | Hedefi seçer.
Çıkar | Hedefi temizler.
Bul düğmesi | Aramak istediğiniz öğeyi seçin, metni girin ve daha sonra arama kriterlerine uyan hedefleri görüntülemek için Bul düğmesine tıklayın.
Temizle düğmesi | Görüntülenen hedef listesini sıfırlar.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Duyuru Panosu Kutusu
Parametre | Açıklama
Düzenle düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri düzenleme ekranını görüntüler.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri siler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Duyuru Panosu Kutusunu Düzenle
Parametre | Açıklama
ID | Düzenlemekte olduğunuz duyuru panosu kutusu için kayıtlı numarayı görüntüler.
Durum | Duyuru panosu kutusunun kullanım durumunu görüntüler.
Ad | Duyuru panosu kutusunun adını belirler.
Kutu Şifresi | Duyuru panosu kutusu için bir parola ayarlamak için etkinleştirin.
Değiştir düğmesi | Duyuru panosu kutusu şifresini değiştirebileceğiniz ekranı açar.
Alt Adres | Alt Adres iletişimi için Alt Adresi belirler. Bir belge duyuru panosu kutusuna kayıtlı olduğunda, bu ayar yapılamaz.
Alt Adres Şifresi | Alt Adres iletişimi için Alt Adres şifresini girebilmenizi sağlar. Bir belge duyuru panosu kutusuna kayıtlı olduğunda, bu ayar yapılamaz.
Gönderildikten Sonra Belge Sil | Gönderim sonrasında belgenin otomatik olarak silinmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Bitim Bildirimi | Belge gönderimi tamamlandıktan sonra bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
E-posta bildirimi hedefi | Belge gönderimi tamamlandıktan sonra bildirimin gönderileceği hedefi belirler.
Ayar düğmesi | Bildirim hedefini belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Alım ### Temel #### Alım Ayarları
Parametre | Açıklama
Kağıt Kaynağı | Yazıcıya kağıdın MP Tepsi mi, standart kağıt kaseti ünitesi mi, yoksa isteğe bağlı kağıt kaseti ünitesinden mi besleneceğini belirtir. Otomatik seçeneğini seçerseniz, alınan faksın kağıt boyutuna uygun kağıt içeren kağıt kaynağından kağıt beslenir.
Çift Yönlü Yazdırma | Alınan faks için çift yönlü yazdırmayı açar ya da kapatır.
Alım Modu | Alım modunu belirtir.
Oto. Geçiş | Bağlı telefondan arama alınır ve Bağlı Telefon Zaman Aşımı ayarı tarafından belirtilen belli bir süre çaldıktan sonra aygıt telefonu otomatik olarak cevaplar.
Sadece Faks | Aygıt, faksı otomatik olarak cevaplar ve faksı alır.
Sadece Telefon | Arama, bağlı telefon tarafından alınır. Faks alımı yapılmaz.
TAM | Bağlı bir telefon, gelen bir aramayı alırken bir faks/telefon sinyali tespit ederse, aygıt otomatik olarak faksı alır.
Bağlı Telefon Zaman Aşımı | Ürün otomatik olarak cevapladığında zaman aşımı gerçekleşmeden önceki çalma süresini belirler.
Yanıt için Zil Sayısı (Telefon) | Ürün otomatik olarak cevapladığında zaman aşımı gerçekleşmeden önceki çalma sayısını belirler.
Oto. Azalt | Bu ayar Açık olarak seçildiğinde, yazdırılabilir alandan taşan yazdırma verisini küçültür. Kapalı konumunu seçerseniz, yazdırma verisi küçültülmez ve verinin bir kısmı kesilebilir.
Alınan Faks Çıktısı Hedefi | Alınan faks için çıktı hedefini belirler.
Yazdır | Veriyi yazdırır.
Klasör | Veriyi belirtilen klasöre kaydeder.
E-Posta | Veriyi ekli bir dosya olarak e-postayla gönderir.
Yönlendir | Faksı belirtilen numaraya yönlendirir.
Faks Numarasını yönlendir | Faksları yönlendirme için kullanılacak faks numarasını belirtir.
Bellek Alımını Etkinleştir | Bu kutu seçildiğinde, faks verisini belleğe kaydeder ve yazdırmaz.
Bellek Alımı Başlangıç Zamanı | Bellek Alımı'nın etkinleştirileceği zaman aralığını belirtir.
Bellek Alımı Bitiş Zamanı
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Bellek Alımı
Parametre | Açıklama
Bellek Alımını Etkinleştir | Bu kutu seçildiğinde, faks verisini belleğe kaydeder ve yazdırmaz.
Bellek Alımı Başlangıç Zamanı | Bellek Alımı'nın etkinleştirileceği zaman aralığını belirtir.
Bellek Alımı Bitiş Zamanı
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Klasöre FAKSLA
Parametre | Açıklama
Ad | Faks verisini kaydetmek için hedef klasör adını girin.
Kana | Kana adını girin.
Klasör Yolunu Belirle | Alınan verinin kaydedileceği yeri belirtin(/:,;*?<>│hariç 254 karaktere kadar).
Klasör Giriş Kullanıcı Adı | Klasör için Giriş Kullanıcı Adını girin (en fazla 254 karakter).
Klasör Giriş Kullanıcı Parolası | Klasör için Giriş Kullanıcı Parolasını girin (en fazla 30 karakter).
Bağlantı Testi: Test düğmesi | Klasöre bağlantıyı kontrol eder.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Klasöre FAKSLA
Parametre | Açıklama
Boş satırları gösterme. | Bu onay kutusu seçildiğinde, sadece kayıtlı bilgileri görüntüler.
Düzenle düğmesi | E-Posta Adreslerini Düzenle iletişim kutusu açılır. Ad, Kana ve E-Posta Adresi'ni belirleyin ve sonra Tamam'a tıklayın.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgiyi listeden siler.
Al düğmesi | Hedef klasör bilgisini içeren dosyayı alır.
Gönder düğmesi | Kayıtlı bilgileri SYLK dosyası olarak kaydeder.
Bağlantı Testi: Test düğmesi | Posta sunucusu bağlantısını kontrol eder.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Hedef Klasörü Düzenle
Parametre | Açıklama
Numara | Seçilen öğenin numarası görüntülenir.
Ad | Hedef klasör adını girin (en fazla 20 karakter).
Dizin | Hedef klasör dizinini girin (en fazla 20 karakter).
Dosya Paylaşım Metodu | Taranan verileri hedef klasöre göndermek için kullanılan iletişim protokolünü MS Ağı (SMB) veya FTP arasından seçin.
Sunucu Adı | Hedef klasörün bulunduğu FTP sunucusu adını aşağıdaki biçimde girin (1 ila 107 karakter arasında): //“sunucu adı”/“klasör adı” Bu öğe sadece FTP Dosya Paylaşım Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Klasör Yolu | MS Ağı (SMB) için: Hedef klasör yolunu girin (1 ila 107 karakter arası). FTP için: Aşağıdaki biçimde hedef klasör yolunu girin (1 ila 107 karakter arası): //“sunucu adı”/“klasör adı” Not: “Klasör yolu” çıkarılabilir.
Anonim ad | Anonim FTP kullanarak taranan verileri hedef klasöre göndermek için bu onay kutusunu seçin. Bu öğe sadece FTP Dosya Paylaşım Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Yetkilendirme Adı | Yetkilendirme için bir ad girin (en fazla 30 karakter).
Yetkilendirme Parolası | Yetkilendirme için bir parola girin (en fazla 20 karakter).
Bağlantı Noktası Numarası | FTP için (1 ile 65535 arasında) bağlantı noktası numarasını girin. Bu öğe sadece FTP Dosya Paylaşım Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Pasif Mod Kullan | FTP için pasif modu kullanmak için bu onay kutusunu seçin. Bu öğe sadece FTP Dosya Paylaşım Metodu olarak seçildiğinde etkindir.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### E-Posta #### E-posta Ayarları
Parametre | Açıklama
Ekteki Dosyalar için Maksimum Boyut | E-postaya ekli alınan faks verisinin maksimum boyutunu belirtir.
Konu | E-Posta'nın konusunu belirtir (en fazla 63 karakter).
Bağlantı Testi: Test düğmesi | Posta sunucusu bağlantısını kontrol eder.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### E-Posta Adresi
Parametre | Açıklama
Ekteki Dosyalar için Maksimum Boyut | E-postaya ekli alınan faks verisinin maksimum boyutunu belirtir.
Konu | E-Postanın konusunu belirtir (en fazla 63 karakter).
Bağlantı Testi: Test düğmesi | Posta sunucusu bağlantısını kontrol eder.
Boş satırları gösterme. | Bu onay kutusu seçildiğinde, sadece kayıtlı bilgileri görüntüler.
Düzenle düğmesi | E-Posta Adreslerini Düzenle iletişim kutusu açılır. Ad, Kana ve E-Posta Adresi'ni belirleyin ve sonra Tamam'a tıklayın.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgiyi listeden siler.
Kopya düğmesi | Kayıtlı bilgileri kopyalar.
Yapıştır düğmesi | Kopyalanan bilgileri yapıştırır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
##### E-Posta Adreslerini Düzenle
Parametre | Açıklama
Numara | Seçilen öğenin numarası görüntülenir.
Ad | E-Posta adresi adını girin.
Kana | Kana'da adı girin.
E-Posta Adresi | E-Posta adresini girin.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Temel
Parametre | Açıklama
Alım Modu | Alma modunu seçer.
Uzak Alma | Uzak alma fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin.
Başlangıç Kodu | Uzaktan alma işlevi etkinleştirilirken bir başlangıç kodu girebilmenizi sağlar.
Yanıt için Zil Sayısı (Telefon) | Alma sırasında cevaplamadan önce çalma sayısını belirtir.
DRD | DRD'yi belirtir.
FAKS Numarası gösterimi | Faks numarasını görüntülemeyi belirtir.
Yanıt İçin Zil Sayısı | Otomatik geçiş modunda cevaplama öncesi çalma sayısını belirler.
Kâğıt Boyutunu Al | Kağıt kaseti ayarlarından bağımsız olarak alınabilecek kağıt boyutunu belirler. Otomatik olarak ayarladığınızda, belgeyi kağıt kaseti ayarlarında belirlenen kağıt boyutunda alabilirsiniz.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Faks Çıktısı
Parametre | Açıklama
Gelen Kutusuna Kaydet | Alınan faksları gelen kutusuna kaydetmek için etkinleştirin.
Bellek Alımı Başlangıç Zamanı | Almayı başlatma zamanını belirtir.
Bellek Alımı Bitiş Zamanı | Almayı bitirme zamanını belirtir.
Bellek Aygıtına Kaydet | Alınan faksları harici belleğe kaydetmek için etkinleştirin.
Bilgisayara Kaydet | PC-FAX kullanılarak faks alma işlevini etkinleştirir.
Yönlendir | Alınan faksları iletmek için etkinleştirin.
Yönlendirilecek yer | İrtibatlarda kayıtlı adreslerden alınan faks için iletme adresi/numarasını belirtir.
Ayar düğmesi | İletme adresini/numarasını belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Yönlendirilme Yapılamadığında Sunulan Seçenekler | Alınan faksı iletme başarısız olduğunda hedefi belirlemenizi sağlar.
Yönlendirmek için e-posta konusu | E-posta konusunu belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Bitim Bildirimi | Al | Alım tamamlandıktan sonra bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yazdır | Alınan faksın yazdırılması tamamlandıktan sonra bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Bellek Aygıtına Kaydet | Harici belleğe kayıt tamamlandıktan sonra bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yönlendir | Alınan faksların iletilmesi tamamlandıktan sonra bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
E-posta bildirimi hedefi | Bildirimin gönderileceği hedefi belirler.
Ayar düğmesi | Bildirim hedefini belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Yazdır | Yazdırma Ayarları | Alınan faks için yazdırma ayarlarını gerçekleştirmek için etkinleştirin.
Ayar düğmesi | Yazdırma ayarları ekranını açar.
#### Yazdırma Ayarları
Parametre | Açıklama
Otomatik Azaltma | Oto. azalt fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Otomatik Dönüş | Oto. döndür fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Çıktı işleniyor | Alınan belge boyutu ile eşleşen çıktı kağıt türleri bulunmadığında kağıt boyutları arasında geçiş yapılması ile yazdırma işlevini etkinleştirir.
Çakışan Yazdırma | Çakışan yazdırma fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Çakışan Değer | Kağıt çakışma alanı için değeri belirler.
Yazdırmayı Yok Say | Yazdırma iptal etme işlevini belirler.
Eşik Değeri | Yazdırma işleminin iptal edileceği eşiği girmenizi sağlar.
Alınan Bilgiyi Yazdır | Alınan fakslar yazdırılırken alınan bilgilerin yazdırılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Harmanlama Yığını | Normal sıralamada yazdırma işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Çift Yönlü Yazdırma | Çift yönlü yazdırmayı açar veya kapatır.
2 Taraflı Ciltleme Konumu | Yazdırma cilt yönünü belirtir.
Yazdırma Başlangıç Zamanlaması | Alınan faksın yazdırılmaya başlanacağı zamanı belirler.
Yazdırma Bekletme Süresi | Askıya alınan yazdırma fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Durma Zamanı | Duraklatılmış yazdırmayı başlatma zamanını belirtir.
Yeniden Başlama Zamanı | Duraklatılmış yazdırmayı durdurma zamanını belirtir.
Sessiz Modu | Sessiz modu fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Koşullu Çıktı
Parametre | Açıklama
Düzenle düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri düzenleme ekranını görüntüler.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri siler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Koşulu Düzenle
Parametre | Açıklama
Koşullu çıktı ayarlarını etkinleştir | Koşul çıktı ayarlarını etkinleştirmek için seçin.
ID | Düzenlediğiniz koşul için kayıtlı numarayı gösterir.
Ad | Koşulun adını ayarlar.
Koşul Ayarları | Koşulu ayarlamak için etkinleştirin.
Ayar düğmesi | Koşul ayarları ekranını açar.
Çıktı Ayarı | Çıktıyı ayarlamak için etkinleştirin.
Ayar düğmesi | Çıktı ayarları ekranını açar.
Bitim Bildirimi | Çıktı tamamlandıktan sonra bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Ayar düğmesi | Çıktı tamamlandığında e-posta bildirimi yapılmasını seçebileceğiniz ekranı görüntüler.
Koşullu Çıktı Sonucu Raporu | Koşul çıktı sonucu raporunun çıktısını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
##### Koşul Ayarları
Parametre | Açıklama
Numara Eşleme | Kontrol Yöntemi | Numara eşleme kontrol yöntemini belirler.
Numara | Kontrol edilecek telefon numarasını girin.
Alt Adres Eşleme | Kontrol Yöntemi | Alt Adres eşleme kontrol yöntemini belirler.
Alt Adres | Kontrol edilecek Alt Adresi girin.
Alt Adres Şifresi Eşleme | Kontrol Yöntemi | Alt Adres şifresi eşleme kontrol yöntemini belirler.
Alt Adres | Kontrol edilecek Alt Adres şifresini girin.
Koşullar uygulanabilir zaman ayarları | Koşul uygulama zamanını ayarlamayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Uygulama Başlama Zamanı | Koşulun uygulamaya başlanacağı zamanı belirtir.
Uygulama Bitiş Zamanı | Koşulun uygulanmasının bitirileceği zamanı belirtir.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
##### Çıktı Ayarı
Parametre | Açıklama
Kutuya Kaydet | Kutuya kaydetme işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Kaydetme yeri | Kutu hedefini belirler.
Bellek Aygıtına Kaydet | Harici belleğe kaydetme işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yönlendir | İletme işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yönlendirilecek yer | İletim hedefini belirler.
Ayar düğmesi | İletim hedefini belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Yazdır | Yazdırma işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Koşullu Çıktı Başarısız Olduğunda | Çıktı başarısız olduğunda yapılacak eylemi seçer.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
##### Bitim Bildirimi
Parametre | Açıklama
Al | Alımın tamamlandığına dair bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Bellek Aygıtına Kaydet | Harici belleğe kaydın tamamlandığına dair bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yönlendir | İletimin tamamlandığına dair bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yazdır | Yazdırma işleminin tamamlandığına dair bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
E-posta bildirimi hedefi | Bildirimin gönderileceği hedefi belirler.
Ayar düğmesi | Bildirim hedefini belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### İstenmeyen Faks Engelleme
Parametre | Açıklama
Arama Reddet | Numara Reddetme Listesi | Reddedilecek numaralar listesindeki numaralardan gelen aramaların reddedilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Bildirim dışı | Kimliği görüntülenmeyen kişilerden gelen aramaları reddetmeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Faks Reddet | Numara Reddetme Listesi | Reddedilecek numaralar listesindeki numaralardan gelen faksların reddedilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Bildirim dışı | Kimliği görüntülenmeyen kişilerden gelen faksları reddetmeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Kayıtlı olmayan adres | Kişilerinize kayıtlı olmayan numaralardan gelen faksların reddedilmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Düzenle düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri düzenleme ekranını görüntüler.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri siler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Numara Reddetme Listesi
Parametre | Açıklama
ID | Düzenlediğiniz engelli numara listesi için kayıtlı numarayı gösterir.
Faks Numarası | Reddetmek istediğiniz faks numarasını girin.
TAMAM düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Gelen Kutusu
Parametre | Açıklama
Kutu Şifresi | Gelen kutusu şifresi işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Kutu Şifresi | Gelen kutusu için bir parola ayarlamak için etkinleştirin.
Değiştir düğmesi | Gelen kutusu şifresini değiştirebileceğiniz ekranı açar.
Gelen Kutusu Dolduğunda | Gelen kutusu dolduğunda yapılacak işlemi seçmenizi sağlar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Gizli Kutu
Parametre | Açıklama
Düzenle düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri düzenleme ekranını görüntüler.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri siler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
#### Gizli Kutuyu Düzenle
Parametre | Açıklama
ID | Düzenlediğiniz gizli kutu için kayıtlı numarayı gösterir.
Durum | Gizli kutunun kullanım durumunu görüntüler.
Ad | Gizli kutunun adını ayarlar.
Kutu Şifresi | Gizli kutu için bir parola ayarlamak için etkinleştirin.
Değiştir düğmesi | Gizli kutu şifresini değiştirebileceğiniz ekranı açar.
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Rapor
Parametre | Açıklama
Yönlendirme Raporu | İletim sonucu rapor ayarlarını belirtir.
Belge Yedekleme Hatası Raporu | Bir belge yedekleme hatası oluştuğunda rapor yazdırılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Görüntüyü Rapora Ekle | Bir rapora faks küçük resmi ekleme işlevini etkinleştirir.
Rapor Biçimi | Rapor biçimini seçebilmenizi sağlar.
Rapor Çıktısı Hedefi | Rapor çıktısının nereye iletileceğini belirler.
Rapor Çıktısı Yönlendirme Hedefi | Rapor Çıktısı Hedefi yöntemi olarak Yönlendir seçildiğinde hedefi belirler.
Ayar düğmesi | Rapor çıktı hedefini belirleyebileceğiniz ekranı açar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## İletişim
Parametre | Açıklama
İletişim Raporu | Bu rapor, iletim ve alım bilgisini içerir. Her 50 iletimi otomatik olarak yazdırıp yazdırmamayı belirleyebilirsiniz.
İletim Raporu | Bu rapor, iletim bilgisini içerir. İletim tamamlandığında yazdırıp yazdırmamayı belirleyebilirsiniz.
Çoklu Aktarım Raporu | Bu rapor, çoklu iletimler için iletim bilgisini içerir. İletim tamamlandığında yazdırıp yazdırmamayı belirleyebilirsiniz.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Ayrıntılar
Parametre | Açıklama
Duraklama Süresi | Duraklama işareti “—” faks numarası olarak girildiğinde, duraklama süresini belirler. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
Çizgi Özellikleri | Aygıta bağlı telefon hattının voltaj özelliklerini belirtir. Bağlı telefonun meşgul olduğunu gösteren hata mesajı görüntülendiğinde, ayarı değiştirmek sorunu çözebilir. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
Ton Süresi | Arama Tipi için Ton seçildiğinde arama tonu süresini ayarlar. Bağlantı kurulamadığında, ayarı değiştirmek sorunu çözebilir. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
Ton Aralığı | Arama Tipi için Ton seçildiğinde arama tonu aralığını ayarlar. Bağlantı kurulamadığında, ayarı değiştirmek sorunu çözebilir. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
V.34 İşlevi | Süper G3 (V.34) kullanılarak yüksek hızlı faks iletişiminin kullanılıp kullanılmadığını belirler. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
Alım Seviyesi 1 | Faks alımı için sinyal seviyesini belirtir. Bu öğe, yalnızca Alım Modu için Oto. Geçiş, Sadece Faks, ya da Sadece Telefon seçildiğinde etkinleşir. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
Alım Seviyesi 2 | Faks alımı için sinyal seviyesini belirtir. Bu öğe sadece, Alım Modu için TAM seçildiğinde etkinleşir. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
Giden Seviyesi 1 | Faks gönderimi için sinyal seviyesini belirtir. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
İletişim Detayları Raporu | Her bir iletişim için ayrıntılı iletim ve alım bilgisini yazdırır. Genellikle bunu ayarlamanız gerekmez.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Güvenlik
Parametre | Açıklama
Doğrudan Arama Kısıtlamaları | Bu fonksiyonu belirtmek için devre dışı bırak, iki kez girin veya açık seçeneğini seçin.
Adres Listesini Onayla | Gönderme sırasında hedefleri teyit etmek için etkinleştirin.
Yedekleme Verisini Otm. Silme | Yedekleme verilerini otomatik silme fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Faks Numarası
Parametre | Açıklama
Görüntü Grubu | Grubu seçerseniz, listede yalnızca gruba dahil kayıtlı bilgi görüntülenir.
Grup Adını Düzenle düğmesi | Grup Adını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Grup adını kaydedebilir veya düzenleyebilirsiniz.
Boş satırları gösterme. | Bu onay kutusu seçildiğinde, sadece kayıtlı bilgileri görüntüler.
Düzenle düğmesi | Faks Numarasını Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Ad, Kana'yı ve Faks Numarası'nı belirleyin ve Hızlı Arama Numarası Ata'yı ve Grup Arama Numarası Ata'yı seçin, daha sonra Tamam'a tıklayın.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgiyi listeden siler.
Kopya düğmesi | Kayıtlı bilgileri kopyalar.
Yapıştır düğmesi | Kopyalanan bilgileri yapıştırır.
Al düğmesi | E-Posta adresi bilgisini içeren dosyayı alır.
Gönder düğmesi | Kayıtlı bilgileri SYLK dosyası (*.slk) olarak kaydeder.
Tüm Adresleri Sil: Uygula düğmesi | Bütün kayıtlı bilgileri siler ve Aygıt Özellikleri iletişim kutusunu kapatır.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Faks Numarasını Düzenle
Parametre | Açıklama
Hızlı Arama Numarası | Seçilen öğenin numarası görüntülenir.
Ad | E-Posta Adresi'nin adını girin.
Dizin | Dizindeki adı girin.
Kana | Kana'da adı girin.
Hızlı Arama Numarası Ata | Kontrol panelinde hızlı arama düğmesi için numarayı seçin (01 ile 12 arasından).
Grup Arama Numarası Ata | Grup araması için numarayı seçin (G01 ile G20 arasından).
Tamam düğmesi | Ayarları kaydeder.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Kullanıcı Varsayılanı
Parametre | Açıklama
Çözünürlük | Belgenin okunacağı çözünürlüğü seçebilmenizi sağlar.
Belge Türü | Belge tipini seçer.
Yoğunluk | Belgenin okunacağı yoğunluğu belirleyebilmenizi sağlar.
Arka Plan | Belge okunurken arka plan görüntüsünü kaldırır.
Netlik | Belgenin okunacağı netliği belirleyebilmenizi sağlar.
Belge Boyutu (Cam) | Cam üzerindeki belge okunurken belge boyutunu belirler.
2 Taraflı | Belge ADF (Otomatik Belge Besleyici) kullanılarak okunduğunda iki taraflı okumayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Doğrudan İletim | Doğrudan gönderimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
ADF Kısmından Kesintisiz Tara | Belge ADF (Otomatik Belge Besleyici) kullanılarak okunduğunda belge eklemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Son İletim Raporu | Faks gönderimi bittiğinde rapor çıktısını ayarlar.
Başlık Bilgisi Ekle | Faks başlığı eklemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Başlık Bilgisini Değiştir | Faks bilgisi biçimini seçer.
Tamamlanma Bildirimi Gönder | Gönderimin tamamlandığına dair bildirim gönderimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
E-posta bildirimi hedefi | Bildirimin gönderileceği hedefi belirler.
Değiştir düğmesi | Hedefi belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Belge Yedekleme | Belgenin otomatik olarak yedeklenmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yedekleme Yeri | Belgenin yedekleneceği hedefi belirler.
Değiştir düğmesi | Yedekleme hedefini belirleyebileceğiniz ekranı açar.
Renk Modu | Renk modunu ayarlar.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst |