| > Inicio > Cómo # Opciones Mostrar Asignar automáticamente Comunicación ## Mostrar
Elemento | Explicación
Elementos que se pueden mostrar | Los elementos que no aparecen en la vista de lista.
Elementos mostrados y su orden | Los elementos que aparecen en la vista de lista y su orden de presentación.
Botón Mostrar | Mueve el elemento seleccionado a Elementos mostrados y su orden.
Botón No mostrar | Mueve el elemento seleccionado a Elementos que se pueden mostrar.
Botón Subir | Mueve el elemento seleccionado hacia arriba.
Botón Bajar | Mueve el elemento seleccionado hacia abajo.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Asignar automáticamente
Elemento | Explicación
Claves utilizables | Las claves que no se utilizan para especificar las interfaces de red.
Claves para usar | Las claves que se utilizan para especificar las interfaces de red.
Botón Añadir | Mueve el elemento seleccionado de Claves utilizables a Claves para usar. El elemento se añade a la parte inferior de la lista.
Botón Quitar | Mueve el elemento seleccionado de Claves para usar a Claves utilizables.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Comunicación ### Tiempo de espera
Elemento | Explicación
Tiempo que se esperará antes de buscar (30-150) | Configure el tiempo que se esperará antes de considerar la búsqueda fallida (entre 30 y 150 segundos).
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Ajustes detallados
Elemento | Explicación
Detener las transmisiones al dispositivo que presenta un error y pasar al siguiente dispositivo. | Ignora el dispositivo que presenta un error y sigue transmitiendo ajustes a los siguientes dispositivos.
Comprobar cada vez si se puede continuar la transmisión. | Avisa cada vez que se produce un error y pide la confirmación del usuario para seguir transmitiendo los ajustes a los siguientes dispositivos.
Confirmación de reinicio | Especifica si se espera hasta que se confirme el reinicio durante la transmisión de los ajustes a las distintas interfaces de red.
Botón Recuperar ajustes predeterminados | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Aceptar | Guarda los ajustes.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio |