| > Ana Sayfa > Nasıl Yapılır # Yönetici Ayarları Yönetici Adı/Kişi Bilgileri Favori Enerji Tasarrufu Panel Kilidi Erişim Sınırlaması Varsayılan Mod Kullanıcı Yetkilendirme Yönetici Şifresi Varsayılan Ayarlar Aşağıda anlatıldığı şekilde yönetici ayarlarını gösterir. Not:
Aygıta bağlı olarak bazı öğeler görüntülenmez.
## Yönetici Adı/Kişi Bilgileri
Parametre | Açıklama
Yönetici Adı | Aygıt için Yönetici Adını girin (en fazla 255 karakter).
Yönetici Adı/Kişi Bilgileri | Yönetici adı ile kişi bilgilerini girin (en fazla 255 karakter).
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Favori
Parametre | Açıklama
Favori Adı | Web tabanlı yapılandırma aracı ekranındaki Favori sekmesinde göstermek istediğiniz adı girin (en fazla 20 karakter).
Favori URL | Web tabanlı yapılandırma aracı ekranındaki Favori sekmesinden bir köprü girin (en fazla 64 karakter).
Açıklama | Favori Adı'nız ve Favori URL'niz için bir açıklama girin (en fazla 64 karakter).
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Enerji Tasarrufu
Parametre | Açıklama
Uyku | Aygıt uyku (enerji tasarrufu) moduna girmeden önce bir süre seçimi yapın. Kapalı'yı seçerseniz, aygıt uyku moduna girmez.
Kapanma Zamanlayıcısı | Aygıt otomatik olarak kapanmadan önce bir süre seçimi yapın. Kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için Kapalı'yı seçin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Panel Kilidi
Parametre | Açıklama
Panel Kilidi | Panel kilidi fonksiyonunu kullanmak için etkinleştirin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Erişim Sınırlaması
Parametre | Açıklama
Her Kullanıcının Girişini Sınırla | Kullanıcı erişimini kısıtlamak için seçin.
Kimlik Doğrulamasız İş | Yetkilendirmeye sahip olmayan verileri alırken kullanılacak ayarları belirtin.
Düzenle düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri düzenleme ekranını görüntüler.
Gönder düğmesi | Kayıtlı bilgileri dosya olarak gönderir.
Al düğmesi | Kullanıcı bilgilerini içeren dosyayı alır.
Sil düğmesi | Seçilen kayıtlı bilgileri siler.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
### Kullanıcı Ayarları
Parametre | Açıklama
Kullanıcı Adı | Kullanıcı adı olarak görüntülenen adı belirtin.
Parola | Parola ayarı ekranını açar.
Kopya | Kopyalama fonksiyonu kısıtlamalarını belirtir.
Tarama | Tarama fonksiyonu kısıtlamalarını belirtir.
Faks | Faks fonksiyonu kısıtlamalarını belirtir.
Bilgisayardan yazdır | PC yazdırma kısıtlamalarını belirtir.
Bellek Cihazından Yazdır | Bellek aygıtından yazdırma kısıtlamalarını belirtir.
Renkli Yazdırma | Renkli baskı kısıtlamalarını belirtir.
Tamam düğmesi | Belirtilen kullanıcı bilgilerini günceller.
İptal düğmesi | Belirtilen öğeleri iptal eder.
Üst ## Varsayılan Mod
Parametre | Açıklama
Varsayılan Mod | Aygıt başlatıldığındaki modu belirtir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Kullanıcı Yetkilendirme
Parametre | Açıklama
Kullanıcı Yetkilendirme İşlevi | Kullanıcı yetkilendirme yöntemlerini belirtir.
Kapalı | Kullanıcı Yetkilendirme kullanılmaz.
Sadece Yetk. Kullanıcılara İzin Verilir | Yetkilendirme olmadan, kontrol paneli işlemleri kullanılamaz. Ağ Tarama, PC‐FAKS gibi ağ işlemleri de kullanılamaz.
Ağ Kullanıcılarına İzin Ver | Yetkilendirme olmadan, kontrol paneli işlemleri kullanılamaz. Ağ Tarama, PC‐FAKS gibi ağ işlemleri kullanılabilir.
Yetkilendirme Proxy IP Ayarları | MFP için yetkilendirme proxy kurulu olduğunda sunucunun IP adresini girin.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Yönetici Şifresi Not:
Modele bağlı olarak Şifre ekranı görüntülenir.
Parametre | Açıklama
Yönetici Parolası: Değiştir düğmesi | Yönetici Parolası iletişim kutusu görüntülenir. ASCII (0x20-0x7E) türünde 1 ile 20 arasında karakterle yeni bir parola girin. Modele bağlı olarak, şu karakterleri giremeyebilirsiniz ":;<=>?@[\]^_`". Parolayı unutursanız, Ağ Arayüzünü varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürmeniz gerekir.
İletim düğmesi | Ayarları, aygıta gönderir.
İptal düğmesi | Tüm değişiklikleri iptal eder.
Üst ## Varsayılan Ayarlar
Parametre | Açıklama
Ağ Arayüzü: Uygula düğmesi | Ağ Arayüzünü varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. Parola değiştirildiğinde parolayı girin.
Tümü: Uygula düğmesi | Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. Parola değiştirildiğinde parolayı girin.
Üst |