| > 홈 > 문제 해결 # 문제 해결 네트워크 인터페이스를 구성할 수 없거나 네트워크에서 인쇄할 수 없는 경우 IP 주소를 컴퓨터와 프린터에 할당해도 인쇄할 수 없는 경우 브라우저 실행 버튼을 사용할 수 없는 경우 EpsonNet Config 대화 상자에 모델 이름과 IP 주소가 나타나지 않는 경우 IP 주소가 예기치 않게 변경되는 경우 입력한 WEP 키가 필드에 표시되지 않는 경우 네트워크 인터페이스가 EpsonNet Config 목록 보기에 나타나지 않는 경우 무선 통신 속도가 매우 느린 경우 ## 네트워크 인터페이스를 구성할 수 없거나 네트워크에서 인쇄할 수 없는 경우
원인 | 해결 방법
프린터 설정 또는 네트워크 설정이 잘못되었습니다. | 구성 상태 시트를 인쇄하여 네트워크 설정을 확인하십시오. 환경에 적합한 HUB를 사용하고 있는지 확인하십시오.
(무선 LAN 사용자만 해당) 다음 항목을 확인하십시오. 네트워크 인터페이스 또는 액세스 지점/라우터가 켜져 있는지 여부 컴퓨터가 액세스 지점/라우터와 제대로 통신하고 있는지 여부 네트워크 인터페이스를 액세스 지점/라우터 가까이 이동시키십시오.
맨위로 ## IP 주소를 컴퓨터와 프린터에 할당해도 인쇄할 수 없는 경우
원인 | 해결 방법
컴퓨터에는 IP 주소를 수동으로 할당하고 프린터에는 IP 주소를 APIPA(자동 개별 IP 주소)로 할당했습니다. | 프린터의 IP 주소를 할당하여 컴퓨터와 동일한 세그먼트에 있도록 하십시오. EpsonNet Config 또는 프린터 제어판을 사용하십시오.
맨위로 ## 브라우저 실행 버튼을 사용할 수 없는 경우
원인 | 해결 방법
네트워크 인터페이스의 IP 주소를 설정하지 않았습니다. | EpsonNet Config, 프린터의 제어판 또는 arp/ping 명령을 사용하여 네트워크 인터페이스의 IP 주소를 설정하면 상태 시트에서 IP 주소를 확인할 수 있습니다.
네트워크 인터페이스 또는 장치가 꺼졌습니다. | 내 장치에 등록된 네트워크 인터페이스는 꺼진 경우에도 목록 보기에 표시됩니다. 그러나 EpsonNet Config를 사용하여 구성하려면 네트워크 인터페이스를 켜야 합니다.
맨위로 ## EpsonNet Config 대화 상자에 모델 이름과 IP 주소가 나타나지 않는 경우
원인 | 해결 방법
유효한 IP 주소가 설정되어 있지 않으면 대화 상자에 위에서 언급한 항목이 나타나지 않을 수 있습니다. | 유효한 IP 주소를 설정하십시오. 표시 메뉴에서 새로 고침을 선택하여 상태를 새로 고치십시오. 도구 메뉴에서 옵션을 선택한 다음 시간 초과를 선택하여 시간 제한 시간을 증가시키십시오. 이런 경우 EpsonNet Config가 더 느리게 실행될 수 있습니다.
맨위로 ## IP 주소가 예기치 않게 변경되는 경우
원인 | 해결 방법
TCP/IP 메뉴에서 PING을 사용하여 설정 확인란이 선택되었습니다. | IP 주소 지정 방법으로 수동을 선택하고 TCP/IP 메뉴에서 PING을 사용하여 설정 확인란을 지우십시오.
맨위로 ## 입력한 WEP 키가 필드에 표시되지 않는 경우
원인 | 해결 방법
네트워크 인터페이스가 구성되면 WEP 키가 사라집니다. | 설정한 WEP 키(1~4)를 잊지 마십시오.
맨위로 ## 네트워크 인터페이스가 EpsonNet Config 목록 보기에 나타나지 않는 경우
원인 | 해결 방법
몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 오른쪽에 설명된 항목을 확인하십시오. | 장치와 네트워크 인터페이스가 켜졌는지 확인하십시오. 네트워크 인터페이스와 무선 LAN의 모드, WEP 키, SSID, 인증 방법, 채널(애드혹 모드용)이 같은지 확인하십시오. 문제를 일으키는 무선 간섭이 없는지 확인하십시오. 네트워크 인터페이스의 연결 범위를 확인하십시오.
맨위로 ## 무선 통신 속도가 매우 느린 경우
원인 | 해결 방법
몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 오른쪽에 설명된 항목을 확인하십시오. | 액세스 지점의 위치와 방향을 조정하십시오. 간섭이 발생하는 경우 다른 채널로 전환하십시오. 다른 장치가 간섭을 일으킬 수 있습니다. "노이즈를 일으키는" 장치가 있는 경우 다른 곳에 두십시오.
IP 주소 받는 방법 IP 주소를 받으려면 현재 거주하는 국가의 NIC(Network Information Center)에 신청해야 합니다.
맨위로 |