| > Inicio > Cómo # Ajustes del administrador Nombre del administrador/Información de contacto Favoritos Ahorro de energía Bloqueo del panel Limitación de acceso Modo predeterminado Autenticación del usuario Contraseña de administrador Ajustes predeterminados Muestra los ajustes del administrador descritos a continuación. Nota:
Algunos elementos no aparecen dependiendo del dispositivo.
## Nombre del administrador/Información de contacto
Parámetro | Explicación
Nombre del administrador | Escriba el nombre del administrador para el dispositivo (255 caracteres como máximo).
Nombre del administrador/Información de contacto | Escriba el nombre y la información de contacto del administrador (255 caracteres como máximo).
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Favoritos
Parámetro | Explicación
Nombre del favorito | Escriba el nombre que desea mostrar en la ficha Favoritos de la pantalla de la utilidad de configuración basada en Web (hasta 20 caracteres).
Dirección URL del favorito | Escriba el destino del hipervínculo de la pestaña Favoritos en la pantalla de la utilidad de configuración basada en Web (hasta 64 caracteres).
Descripción | Escriba una explicación para el Nombre del favorito y la Dirección URL del favorito (64 caracteres como máximo).
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Ahorro de energía
Parámetro | Explicación
Reposo | Seleccione el tiempo de espera hasta que el dispositivo pasa al modo de reposo (ahorro de energía). Si selecciona Desactivado, el dispositivo no pasa al modo de reposo.
Temporizador de apagado | Seleccione el tiempo de espera hasta que el dispositivo se apaga automáticamente. Seleccione Desactivado para desactivar el temporizador de apagado.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Bloqueo del panel
Parámetro | Explicación
Bloqueo del panel | Active el uso de la función de bloqueo del panel.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Limitación de acceso
Parámetro | Explicación
Limitar el acceso a cada usuario | Seleccione la limitación de acceso de usuarios.
Trabajo sin autenticación | Indique el ajuste que desea utilizar cuando recibe datos que no tienen autenticación.
Botón Editar | Muestra la pantalla de edición de la información registrada seleccionada.
Botón Exportar | Exporta la información registrada a un archivo.
Botón Importar | Importa un archivo que contiene datos del usuario.
Botón Borrar | Elimina la información registrada seleccionada.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
### Ajustes del usuario
Parámetro | Explicación
Nombre del usuario | Especifica el nombre que se muestra como nombre de usuario.
Contraseña | Muestra la pantalla de configuración de contraseña.
Copiar | Especifica las limitaciones de la función de copia.
Escanear | Especifica las limitaciones de la función de escaneado.
Fax | Especifica las limitaciones de la función de fax.
Imprimir desde ordenador | Especifica las limitaciones de impresión desde el PC.
Imprimir desde dispositivo de memoria | Especifica las limitaciones de la impresión desde un dispositivo de memoria.
Impresión en color | Especifica las limitaciones de la impresión en color.
Botón Aceptar | Actualiza la información de usuario especificada.
Botón Cancelar | Cancela los elementos especificados.
Principio ## Modo predeterminado
Parámetro | Explicación
Modo predeterminado | Especifica el modo cuando el dispositivo se pone en marcha.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Autenticación del usuario
Parámetro | Explicación
Función de autenticación del usuario | Especifica los métodos de autenticación del usuario.
Desactivado | No se utiliza autenticación del usuario.
Permitir sólo usuarios autenticados | Sin autenticación, las operaciones del panel de control no están disponibles. Tampoco están disponibles las operaciones de la red como Escaneado por red, PC‐FAX.
Permitir usuarios de red | Sin autenticación, las operaciones del panel de control no están disponibles. Están disponibles las operaciones de la red como Escaneado por red, PC‐FAX.
Ajustes IP de proxy de autenticación | Escriba la dirección IP del servidor donde el proxy de autenticación para MFP está instalado.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Contraseña de administrador Nota:
Aparece la pantalla Contraseña en función del modelo.
Parámetro | Explicación
Contraseña administrador: botón Cambiar | Aparece el cuadro de diálogo Contraseña administrador. Introduzca una contraseña nueva que tenga entre 1 y 20 caracteres ASCII (0x20-0x7E). Según el modelo, podrían no admitirse los caracteres ":;<=>?@[\]^_`". Si olvida la contraseña, tendrá que devolver la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica.
Botón Transmitir | Envía los ajustes al dispositivo.
Botón Cancelar | Cancela todos los cambios realizados.
Principio ## Ajustes predeterminados
Parámetro | Explicación
Interfaz de red: botón Ejecutar | Devuelve la interfaz de red a la configuración predeterminada de fábrica. Escriba la contraseña cuando se cambie la contraseña.
Todo: botón Ejecutar | Devuelve todos los ajustes a la configuración predeterminada de fábrica. Escriba la contraseña cuando se cambie la contraseña.
Principio |