| > Home > Come # Scansione Scansione rete Document Capture Pro Impostazioni posta Cartella destinazione Visualizza le impostazioni di scansione come descritto di seguito. Nota:
A seconda della periferica, questo menu potrebbe non essere visualizzato.
## Scansione rete Nota:
Viene visualizzata la schermata Generali a seconda del modello.
Parametro | Descrizione
Usa scansione rete | Abilita o disabilita la funzione di scansione rete.
Impostazioni scansione rete | Attiva o disattiva la funzione di scansione rete.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Document Capture Pro Nota:
Viene visualizzata la schermata Modo Scansione a seconda del modello.
Parametro | Descrizione
Modo Scansione | Selezionare Client per eseguire la scansione da un computer client della rete. Selezionare Server per eseguire la scansione mediante un server di scansione connesso alla rete.
Numero gruppo | Specifica la chiave di ricerca per i computer client della rete. Selezionare Automatico per cercare tutti i computer client della rete. Questa voce viene abilitata solo se si seleziona Client come Modo Scansione.
Informazioni server | Specifica l'indirizzo IPv4, l'indirizzo IPv6, il nome host oppure il nome di dominio completo per il server di scansione (fino a 252 caratteri). Questa voce viene abilitata solo se si seleziona Server come Modo Scansione.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Impostazioni posta ### Rubrica indirizzi
Parametro | Descrizione
Dimensioni massime per file allegati | Specifica le dimensioni massime dell'immagine digitalizzata allegata a un email.
Mostra gruppo | Quando si seleziona un gruppo, l'elenco visualizza soltanto gli indirizzi email inclusi nel gruppo selezionato.
Non visualizzare righe vuote. | Selezionando questa casella di controllo, visualizza solo le informazioni registrate.
Pulsante Modifica indirizzo | Visualizza la finestra di dialogo Modifica indirizzi email.
Pulsante Modifica gruppo | Apre la finestra di dialogo Modifica gruppo.
Pulsante Elimina | Rimuove le informazioni registrate selezionate dall'elenco.
Pulsante Copia | Copia le informazioni registrate.
Pulsante Incolla | Incolla le informazioni registrate.
Pulsante Importa | Importa il file che contiene le informazioni sugli indirizzi email.
Pulsante Esporta | Salva le informazioni registrate come File SYLK (*.slk).
Pulsante Elimina elenco indirizzi | Elimina tutti gli indirizzi email registrati nella rubrica indirizzi.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
#### Modifica indirizzi email
Parametro | Descrizione
Numero | Visualizza il numero dell'elemento selezionato.
Nome | Immettere il nome corrispondente all'indirizzo email (fino a 20 caratteri).
Indice | Immettere l'indice corrispondente all'indirizzo email (fino a 20 caratteri).
Indirizzo email | Immettere l'indirizzo email (fino a 64 caratteri).
Gruppo registrabile | Visualizza i gruppi di indirizzi email registrabili.
Gruppo registrato | Visualizza i gruppi di indirizzi email al quale appartiene questo indirizzo email.
Pulsante Aggiungi | Selezionare in Gruppo registrabile il gruppo di indirizzi email al quale si desidera aggiungere questo indirizzo email, quindi fare clic su questo pulsante.
Pulsante Rimuovi | Selezionare in Gruppo registrato il gruppo di indirizzi email dal quale si desidera rimuovere questo indirizzo email, quindi fare clic su questo pulsante.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
#### Modifica gruppo
Parametro | Descrizione
Numero | Visualizza il numero dell'elemento selezionato.
Nome gruppo | Immettere il nome del gruppo di indirizzi email (fino a 20 caratteri).
Indice | Immettere l'indice per il gruppo di indirizzi email (fino a 20 caratteri).
Indirizzo registrabile | Visualizza gli indirizzi email e i gruppi registrabili.
Indirizzo registrato | Visualizza gli indirizzi email appartenenti a questo gruppo di indirizzi.
Pulsante Aggiungi | Selezionare in Indirizzo registrabile l'indirizzo o il gruppo di indirizzi email al quale si desidera aggiungere questo gruppo di indirizzi email, quindi fare clic su questo pulsante. Se si seleziona un gruppo di indirizzi email in Indirizzo registrabile, vengono aggiunti gli indirizzi inclusi nel gruppo selezionato.
Pulsante Rimuovi | Selezionare in Indirizzo registrato un indirizzo email da rimuovere da questo gruppo di indirizzi, quindi fare clic su questo pulsante.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio ## Cartella destinazione
Parametro | Descrizione
Non visualizzare righe vuote. | Selezionando questa casella di controllo, visualizza solo le informazioni registrate.
Pulsante Modifica | Apre la finestra di dialogo Modifica cartella destinazione.
Pulsante Elimina | Rimuove le informazioni registrate selezionate dall'elenco.
Pulsante Importa | Importa il file che contiene le informazioni sulla cartella di destinazione.
Pulsante Esporta | Salva le informazioni registrate come file SYLK.
Pulsante Elimina ogni impostazione di destinazione | Elimina tutte le cartelle di destinazione registrate nella periferica.
Pulsante Trasmetti | Consente di inviare le impostazioni alla periferica.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
### Modifica cartella destinazione
Parametro | Descrizione
Numero | Visualizza il numero dell'elemento selezionato.
Nome | Immettere il nome della cartella di destinazione (fino a 20 caratteri).
Indice | Immettere l'indice per la cartella di destinazione (fino a 20 caratteri).
Metodo condivisione file | Selezionare il protocollo di comunicazioni utilizzato per inviare i dati digitalizzati dalla cartella di destinazione a Rete MS (SMB) o FTP.
Nome host | Immettere il nome del server FTP nel quale si trova la cartella di destinazione, con il seguente formato (da 1 a 107 caratteri): //"nome host"/"percorso cartella" Questo elemento risulta abilitato soltanto quando si seleziona FTP come Metodo condivisione file.
Percorso cartella | Per Rete MS (SMB): Immettere il percorso della cartella di destinazione (da 1 a 107 caratteri). Per FTP: Immettere il percorso della cartella di destinazione nel seguente formato (da 1 a 107 caratteri): //"nome host"/"percorso cartella" Nota: è possibile omettere "percorso cartella".
Nome anonimo | Selezionare questa casella di controllo per inviare i dati digitalizzati alla cartella di destinazione mediante protocollo FTP anonimo. Questo elemento risulta abilitato soltanto quando si seleziona FTP come Metodo condivisione file.
Nome autenticazione | Immettere un nome per l'autenticazione (fino a 30 caratteri).
Password autenticazione | Immettere una password per l'autenticazione (fino a 20 caratteri).
Numero porta | Immettere il numero di porta per FTP (da 1 a 65535). Questo elemento risulta abilitato soltanto quando si seleziona FTP come Metodo condivisione file.
Usa modo passivo | Selezionare questa casella di controllo per usare il modo passivo per FTP. Questo elemento risulta abilitato soltanto quando si seleziona FTP come Metodo condivisione file.
Pulsante OK | Salva le impostazioni.
Pulsante Annulla | Annulla eventuali modifiche.
Inizio |