| > Основная страница > Практическое руководство # Сканирование Сканирование сети Document Capture Pro Настройки почты Целевая папка Отображаются настройки сканирования, описанные ниже. Примечание.
В зависимости от модели устройства, это меню может не отображаться.
## Сканирование сети Примечание.
В зависимости от модели отображается окно Основные.
Параметр | Описание
Использовать сканир. сети | Включение или отключение функции сканирования сети.
Параметры сканирования сети | Включение или отключение сканирования сети.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Document Capture Pro Примечание.
В зависимости от модели отображается окно Режим сканирования.
Параметр | Описание
Режим сканирования | Выберите Клиент для сканирования с клиентского компьютера по сети. Выберите Сервер для сканирования с помощью подключенного к сети сканирующего сервера.
Номер группы | Задается ключ поиска для клиентских компьютеров в сети. Выберите Не определена для поиска всех клиентских компьютеров в сети. Данный пункт активен только при выборе режима Клиент в меню Режим сканирования.
Информация о сервере | Задаются адреса IPv4, IPv6, имя хоста или FQDN для сканирующего сервера (до 252 символов). Данный пункт активен только при выборе режима Сервер в меню Режим сканирования.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
К началу ## Настройки почты ### Адресная книга
Параметр | Описание
Максимальный размер влож. файлов | Задается максимальный размер сканированного изображения, прикрепляемого к эл. почте.
Группа отображения | При выборе группы в списке отображаются только адреса электронной почты выбранной группы.
Не отображать пустые строки. | При установке этого флажка отображается только зарегистрированная информация.
Кнопка Изменить адрес | Вызов диалогового окна Редактировать адреса эл. почты.
Кнопка Редактировать группу | Вызов диалогового окна Редактировать группу.
Кнопка Удалить | Удаление выбранной зарегистрированной информации из списка.
Кнопка Копировать | Копирование зарегистрированной информации.
Кнопка Вставить | Вставка скопированной информации.
Кнопка Импорт | Импорт файла, содержащего информацию об адресах эл. почты.
Кнопка Экспорт | Сохранение зарегистрированной информации в формате Файл SYLK (*.slk).
Кнопка Удалить список адресов | Удаление всех адресов эл. почты, зарегистрированных в адресной книге.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
#### Редактировать адреса эл. почты
Параметр | Описание
Номер | Отображается номер для выбранной записи.
Имя | Введите имя адреса эл. почты (до 20 символов).
Указатель | Введите указатель адреса эл. почты (до 20 символов).
Адрес эл. почты | Введите адрес эл. почты (до 64 символов).
Регистрируемая группа | Отображение групп адресов эл. почты, которые можно зарегистрировать.
Зарегистрированная группа | Отображение адресов эл. почты групп, которым данные адреса принадлежат.
Кнопка Добавить | Выберите из списка Регистрируемая группа группу адресов эл. почты, в которую необходимо добавить адрес эл. почты, и нажмите на эту кнопку.
Кнопка Удалить | Выберите из списка Зарегистрированная группа группу адресов эл. почты, из которой необходимо удалить адрес эл. почты, и нажмите на эту кнопку.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Служит для отмены изменений.
#### Редактировать группу
Параметр | Описание
Номер | Отображается номер для выбранной записи.
Имя группы | Введите имя группы адресов эл. почты (до 20 символов).
Указатель | Введите указатель группы адресов эл. почты (до 20 символов).
Регистрируемый адрес | Отображение адресов эл. почты и групп, которые можно зарегистрировать.
Зарегистрированный адрес | Отображение адресов эл. почты, принадлежащих данной группе адресов.
Кнопка Добавить | Выберите из списка Регистрируемый адресадрес эл. почты или группы, который необходимо добавить в данную группу адресов, и нажмите на эту кнопку. При выборе группы адресов эл. почты из списка Регистрируемый адрес добавляются адреса эл. почты, включенные в выбранную группу.
Кнопка Удалить | Выберите из списка Зарегистрированный адресадрес эл. почты, который необходимо удалить из данной группы адресов, и нажмите на эту кнопку.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Служит для отмены изменений.
К началу ## Целевая папка
Параметр | Описание
Не отображать пустые строки. | При установке этого флажка отображается только зарегистрированная информация.
Кнопка Редактировать | Вызов диалогового окнаРедактировать целевую папку.
Кнопка Удалить | Удаление выбранной зарегистрированной информации из списка.
Кнопка Импорт | Импорт файла, содержащего информацию о целевой папке.
Кнопка Экспорт | Сохранение зарегистрированной информации в файле SYLK (*.slk).
Кнопка Удалить все настройки места назначения | Удаление всех целевых папок, зарегистрированных на устройстве.
Кнопка Передача | Передача настроек на устройство.
Кнопка Отмена | Отмена всех изменений.
### Редактировать целевую папку
Параметр | Описание
Номер | Отображается номер для выбранной записи.
Имя | Введите имя целевой папки (до 20 символов).
Указатель | Введите указатель целевой папки (до 20 символов).
Метод общего доступа к файлам | Выберите протокол связи, используемый для передачи сканированных данных в целевую папку из Сеть MS (SMB) или FTP.
Имя хоста | Введите имя FTP-сервера, на котором размещена целевая папка, в следующем формате (от 1 до 107 символов): //"имя хоста"/"путь к папке" Данный пункт активен только при выборе режима FTP в меню Метод общего доступа к файлам.
Путь к папке | Для режима Сеть MS (SMB) : Введите путь к целевой папке (от 1 до 107 символов). Для режима FTP: Введите путь к целевой папке в следующем формате (от 1 до 107 символов): //"имя хоста"/"путь к папке" Примечание. Параметр "путь к папке" можно не указывать.
Анонимное имя (anonymous) | Установите данный флажок для передачи сканированных данных в целевую папку с использованием анонимного FTP-протокола. Данный пункт активен только при выборе режима FTP в меню Метод общего доступа к файлам.
Имя для проверки подлинности | Введите имя для проверки подлинности (до 30 символов).
Пароль для проверки подлинности | Введите пароль для проверки подлинности (до 20 символов).
Номер порта | Введите номер порта для FTP (от 1 до 65535). Данный пункт активен только при выборе режима FTP в меню Метод общего доступа к файлам.
Использовать пассивный режим | Установите данный флажок для использования пассивного режима с FTP. Данный пункт активен только при выборе режима FTP в меню Метод общего доступа к файлам.
Кнопка OK | Сохранение параметров.
Кнопка Отмена | Служит для отмены изменений.
К началу |