| > 主页 > 如何 # 打开屏幕
项目 | 说明
菜单栏 | 此菜单栏包含文件、显示、工具和帮助菜单。 有关详细信息，参见菜单栏。
打开按钮 | 输入包含有设置值的SYLK(*.slk)文件。
覆盖和保存按钮 | 保存包含有设置值的SYLK(*.slk)文件。
显示设备按钮 | 显示当前设备的设置值。
显示设置信息按钮 | 显示输入的设置文件中的设置值或显示编辑设置信息对话框中输入的设置值。
刷新按钮 | 通过再次搜索可用的设备可更新至最新的信息。
传输按钮 | 发送设置到设备。
项目 | 根据您选择项目的顺序从上至下或从下至上分类列出，如：MAC地址，IP地址或状态。 可通过拖拽项目标题右侧的边来控制每个项目的显示宽度。
列表浏览 | 显示设备信息。
项目 | 状态 | 处理状态 | 说明
| 设置匹配值 | 分配成功 | 导入的设置值与当前的设置值相同。
| 获取当前设置值 | 分配成功 | 从每个设备上获取当前的设置值。
| 未分配 |  | 导入的设置值不能传输信息。
| 未分配 | 分配失败 | 不能分配信息。 *1
| 未设置 | 分配成功 | 此设置文件已成功导入，准备传输。
| 未设置 | 分配失败 | 不能传输信息。
| 未设置 | 正在搜索 | 搜索包含在设置文件中的设备。 *2
| 未设置 | 搜索失败 | 找不到设备。 确认设备已打开。 *2
| 未设置 | 设置失败 | 无法设置设备。 确认设置文件。
| 不能设置 | 无效检查结果 | 此设置文件包含错误。 确认设置文件。
| 设置完成 | 设置成功 | 此设置成功完成。
| 设置完成 | 正在重新启动 | 传输设置后，设备需要重新启动。 确认能否连接到设备。
| 设置完成 | 重新启动失败 | 不能确认能否连接到设备。 确认设备已打开或已成功重新启动。
| 设置完成 | 正在搜索 | 搜索包含在设置文件中的设备。 *2
| 设置完成 | 搜索失败 | 不能确认能否连接到设备。 确认设备已打开或已成功重新启动。 *2
*1 仅选择显示设备时。 *2 仅选择显示设置信息时。 |