| > Página Inicial > Como # Digitalizar Digitalização em rede Document Capture Pro Definições de correio Pasta de destino Mostra as definições de digitalização como aparece descrito mais abaixo. Nota:
Dependendo do dispositivo, este menu pode não ser apresentado.
## Digitalização em rede Nota:
O ecrã Básico é apresentado dependendo do modelo.
Parâmetro | Explicação
Utilizar digitalização em rede | Activa ou desactiva a função de digitalização em rede.
Definições de digitalização em rede | Liga ou desliga a função de digitalização em rede.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Document Capture Pro Nota:
O ecrã Modo de digitalização é apresentado dependendo do modelo.
Parâmetro | Explicação
Modo de digitalização | Seleccione Cliente para digitalizar de um computador cliente na rede. Seleccione Servidor para digitalizar utilizando um servidor de digitalização ligado à rede.
Número de grupo | Especifica o texto de pesquisa para computadores clientes na rede. Seleccione Automático para pesquisar todos os computadores clientes na rede. Este item apenas está activado quando selecciona Cliente como Modo de digitalização.
Dados do servidor | Especifica o endereço IPv4, endereço IPv6, nome do anfitrião ou FQDN do servidor de digitalização (até 252 caracteres). Este item apenas está activado quando selecciona Servidor como Modo de digitalização.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Definições de correio ### Livro de endereços
Parâmetro | Explicação
Tamanho máximo dos ficheiros anexados | Especifica o tamanho máximo de uma imagem digitalizada anexada a um e-mail.
Mostrar grupo | Quando selecciona um grupo, apenas os endereços de e-mail incluídos no grupo seleccionado são apresentados na lista.
Não mostre linhas vazias. | Quando esta caixa de verificação estiver assinalada, apenas é mostrada a informação registada.
Tecla Editar Endereço | Abre a caixa de diálogo Editar endereços de e-mail.
Tecla Editar Grupo | Abre a caixa de diálogo Editar Grupo.
Tecla Apagar | Remove da lista a informação registada seleccionada.
Tecla Copiar | Copia a informação registada.
Tecla Colar | Cola a informação registada.
Tecla Importar | Importa o ficheiro que contém a informação do endereço de e-mail.
Tecla Exportar | Guarda a informação registada como Ficheiro SYLK (*.slk).
Tecla Apagar Lista de Endereços | Elimina todos os endereços de e-mail registados no livro de endereços.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
#### Editar endereços de e-mail
Parâmetro | Explicação
Número | É apresentado o número do item seleccionado.
Nome | Introduza o endereço de e-mail (até 20 caracteres).
Índice | Introduza o índice do endereço de e-mail (até 20 caracteres).
Endereço de e-mail | Introduza o endereço de e-mail (até 64 caracteres).
Grupo Registável | Apresenta os grupos de endereços de e-mail que podem ser registados.
Grupo Registado | Apresenta os grupos de endereços de e-mail a que este e-mail pertence.
Tecla Adicionar | Seleccione o grupo de endereços de e-mail de Grupo Registável aos quais pretende adicionar este endereço de e-mail e, em seguida, clique neste botão.
Tecla Remover | Seleccione o grupo de endereços de e-mail de Grupo Registado dos quais pretende remover este endereço de e-mail e, em seguida, clique neste botão.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
#### Editar Grupo
Parâmetro | Explicação
Número | É apresentado o número do item seleccionado.
Nome de grupo | Introduza o nome do grupo do endereço de e-mail (até 20 caracteres).
Índice | Introduza o índice do grupo do endereço de e-mail (até 20 caracteres).
Endereço Registável | Apresenta os grupos de endereços de e-mail e grupos que podem ser registados.
Endereço Registado | Apresenta os endereços de e-mail que pertencem ao grupo deste e-mail.
Tecla Adicionar | Seleccione um endereço de e-mail ou grupo de Endereço Registável aos quais pretende adicionar este grupo de endereços de e-mail e, em seguida, clique neste botão. Se seleccionar um grupo de endereços de e-mail de Endereço Registável, os endereços de e-mail incluídos no grupo seleccionado são adicionados.
Tecla Remover | Seleccione um endereço de e-mail de Endereço Registado que pretende remover deste grupo de endereços de e-mail e, em seguida, clique neste botão.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo ## Pasta de destino
Parâmetro | Explicação
Não mostre linhas vazias. | Quando esta caixa de verificação estiver assinalada, apenas é mostrada a informação registada.
Tecla Editar | Abre a caixa de diálogo Editar pasta de destino.
Tecla Apagar | Remove da lista a informação registada seleccionada.
Tecla Importar | Importa o ficheiro que contém a informação da pasta de destino.
Tecla Exportar | Guarda a informação registada como ficheiro SYLK.
Tecla Apagar todas as definições de destino | Elimina todas as pastas de destino registadas no dispositivo.
Tecla Transmitir | Envia as definições para o dispositivo.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
### Editar pasta de destino
Parâmetro | Explicação
Número | É apresentado o número do item seleccionado.
Nome | Introduza o nome da pasta de destino (até 20 caracteres).
Índice | Introduza o índice da pasta de destino (até 20 caracteres).
Método de Partilha de Ficheiros | Seleccione o protocolo de comunicação utilizado para enviar dados digitalizados para a pasta de destino a partir de Rede MS (SMB) ou FTP.
Nome do anfitrião | Introduza o nome do servidor FTP em que se encontra localizada a pasta de destino, no seguinte formato (entre 1 e 107 caracteres): //“nome do anfitrião”/“caminho da pasta” Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Caminho da pasta | Para Rede MS (SMB): Introduza o nome da pasta de destino (entre 1 e 107 caracteres). Para FTP: Introduza o nome da pasta de destino no seguinte formato (entre 1 e 107 caracteres): //“nome do anfitrião”/“caminho da pasta” Nota: O "caminho da pasta" pode ser omitido.
Nome anónimo | Seleccione esta caixa de selecção para enviar os dados digitalizados para a pasta de destino utilizando um FTP anónimo. Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Nome de autenticação | Introduza um nome para autenticação (até 30 caracteres).
Palavra-passe de autenticação | Introduza uma palavra-passe para autenticação (até 20 caracteres).
Número da porta | Introduza o número da porta para o FTP (entre 1 e 65535). Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Utilizar Modo Passivo | Seleccione esta caixa de selecção para utilizar o modo passivo no FTP. Este item apenas está activado quando selecciona FTP como Método de Partilha de Ficheiros.
Tecla OK | Guarda as definições.
Tecla Cancelar | Cancela quaisquer alterações.
Topo |