| > Основная страница > Практическое руководство # Регистрация номеров факса Индивидуальное редактирование номера факса Пакетная регистрация номеров факса ## Индивидуальное редактирование номера факса
| Выбор целевого сетевого интерфейса.
| Нажмите на кнопку Конфигурация.
| В Факс нажмите Номер факса.
| Выберите номер для редактирования и нажмите на кнопку Редактировать.
| Выполните редактирование и нажмите OK.
| Нажмите на кнопку Передача.
К началу ## Пакетная регистрация номеров факса ### Создание файла настройки
| Выберите сетевой интерфейс, который необходимо настроить.
| Нажмите на кнопку Конфигурация.
| В Факс нажмите Номер факса.
| Нажмите на кнопку Экспорт.
| Введите имя файла и нажмите Сохранить.
| Откройте файл в приложении по работе с таблицами, затем отредактируйте информацию.
| Сохраните файл в формате Файл SYLK (*.slk).
### Выполнение Пакетные настройки путем импорта файла настроек
| Выберите сетевой интерфейс, который необходимо настроить.
| Нажмите на кнопку Конфигурация.
| В Факс нажмите Номер факса.
| Нажмите на кнопку Импорт.
| Нажмите на кнопку OK.
| Нажмите на кнопку Обзор, выберите Файл SYLK (*.slk) с информацией о номере факса и нажмите на кнопку Открыть.
| Нажмите на кнопку Далее.
| Нажмите на кнопку OK.
| Нажмите на кнопку Передача.
Примечание.
Если файл настройки содержит ошибки, отображается окно ошибки. Проверьте файл настроек.
К началу |