| > 首頁 > 操作指引 # 狀態 產品資訊 啟動資訊 印表機資訊 印表機資訊1 印表機資訊2 列印報告 掃描器資訊 靜音模式 顯示如下所示的系統資訊。 注意：
根據所用的裝置，此選單可能不會顯示。 〝系統資訊〞畫面視機型而定顯示。
## 產品資訊 注意：
〝系統資訊〞畫面視機型而定顯示。
參數 | 說明
序號 | 顯示裝置的序號。
記憶體 | 顯示裝置中安裝的記憶體容量。
位置 | 顯示裝置的位置資訊。
軟體資訊 | 顯示裝置的詳細軟體資訊。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 啟動資訊
參數 | 說明
電源啟動次數 | 顯示裝置開啟電源的次數。
由省電模式恢復的次數 | 顯示從省電模式還原裝置的次數。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 印表機資訊 ### 狀態
參數 | 說明
狀態 | 顯示印表機的狀態。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
### 更換零件資訊
參數 | 說明
青色 (C) | 顯示耗材的碳粉存量及剩餘使用壽命。
洋紅色 (M)
黃色 (Y)
黑色 (K) 黑色 (BK)
廢棄墨水收集盒使用壽命
紙張來源 (紙張等級)
零件編號 | 顯示安裝在印表機內耗材的編號 (碳粉、墨水及廢棄墨水收集盒)。
更換日期 | 顯示更換日期 (碳粉及墨水)。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
### 紙張來源
參數 | 說明
裝入量（公釐） | 顯示進紙匣的裝紙量。
通過滾輪的總張數 | 顯示通過滾輪的紙張總數。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
### 列印記錄
參數 | 說明
首次列印 | 顯示開始計算列印數量的初次列印日期。
總頁數 | 顯示開始計算列印數量後的總頁數。
列印歷史記錄 | 顯示選取的資訊，例如紙張大小、指令語言、紙張來源及功能。
依尺寸分類 | 顯示依紙張大小分類的份數，如單面黑白、單面彩色、雙面黑白及雙面彩色。
依印表機語言分類 | 顯示依指令語言分類的份數。
依功能分類 | 顯示依功能分類的份數。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 印表機資訊1
參數 | 說明
青色 (C) 碳粉 | 顯示耗材的碳粉存量及剩餘使用壽命。 E******F (100 至 84%) E***** F (83 至 67%) E**** F (66 至 51%) E*** F (50 至 34%) E** F (33 至 17%) E* F (16 至 1%) E F (0%)
洋紅色 (M) 碳粉
黃色 (Y) 碳粉
黑色 (K) 碳粉
青色 (C) 感光滾筒使用壽命
洋紅色 (M) 感光滾筒使用壽命
黃色 (Y) 感光滾筒使用壽命
黑色 (K) 感光滾筒使用壽命
感光滾筒使用壽命
廢棄碳粉收集盒
青色 (C) 顯像單元使用壽命
洋紅色 (M) 顯像單元使用壽命
黃色 (Y) 顯像單元使用壽命
黑色 (K) 顯像單元使用壽命
轉印單元使用壽命
第二轉印單元使用壽命
加熱器單元使用壽命
維護單元使用壽命
ADF 維護單元使用壽命*
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
* 根據所用的裝置，此項目可能不會顯示。 最前面 ## 印表機資訊2
參數 | 說明
轉印單元使用壽命 | 顯示耗材的碳粉存量及剩餘使用壽命。 E******F (100 至 84%) E***** F (83 至 67%) E**** F (66 至 51%) E*** F (50 至 34%) E** F (33 至 17%) E* F (16 至 1%) E F (0%)
第二轉印單元使用壽命
加熱器單元使用壽命
維護單元使用壽命
ADF 維護單元使用壽命*
萬用進紙匣進紙滾輪的使用壽命 | 顯示更換零件的剩餘使用壽命。
進紙匣 X 進紙滾輪的使用壽命
總頁數 | 顯示印表機的總列印頁數。
彩色頁數 | 顯示印表機的總彩色列印頁數。
黑白頁數 | 顯示印表機的總黑白列印頁數。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 列印報告
參數 | 說明
狀態表：列印鍵 | 列印顯示目前印表機設定的狀態表。
設定狀態表：列印鍵 | 列印顯示目前印表機資訊的狀態表。
耗材狀態表：列印鍵 | 列印顯示耗材資訊的狀態表。
使用歷史記錄表：列印鍵 | 列印顯示印表機列印歷史記錄的狀態表。
網路狀態表：列印鍵 | 列印顯示目前網路設定的狀態表。
『傳輸』鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 掃描器資訊 ### 掃描計數
參數 | 說明
平台掃描頁數： 彩色 | 顯示在玻璃平台上彩色掃描的頁數。
平台掃描頁數： 黑白 | 顯示在玻璃平台上黑白掃描的頁數。
ADF 掃描頁數： 彩色 | 顯示透過 ADF (自動進紙器) 彩色掃描的頁數。
ADF 掃描頁數： 黑白 | 顯示透過 ADF (自動進紙器) 黑白掃描的頁數。
從 ADF 掃描的總頁數 | 顯示透過 ADF (自動進紙器) 掃描的總頁數。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 ## 靜音模式
參數 | 說明
靜音模式 | 顯示靜音模式功能的狀態。
傳輸鍵 | 將設定傳送至裝置。
取消鍵 | 取消任何變更。
最前面 |