| > 홈 > 사용 방법 # 시간 초과 시간 초과 값을 설정할 수 있습니다. 시간이 초과되면 오류가 발생합니다. 더 큰 값을 설정하면 네트워크 인터페이스를 검색하는 시간이 더 소요됩니다. 표시 메뉴에서 새로 고침을 선택하거나 EpsonNet Config를 다시 시작하여 설정을 활성화하십시오.
항목 | 설명
정보 획득 시 오류 발생까지 기다리는 시간(2-900) | 시간 초과 값을 설정합니다(2~900초 사이). 기본값은 25초입니다.
정보 설정 시 오류 발생까지 기다리는 시간(2-900) | 시간 초과 값을 설정합니다(2~900초 사이). 기본값은 25초입니다.
다시 부팅할 때까지 기다리는 시간(60-900) | 시간 초과 값을 설정합니다(60~900초 사이). 기본값은 300초입니다.
기본 설정으로 복원 버튼 | 네트워크 인터페이스를 출고 시 기본 설정으로 되돌립니다.
확인 버튼 | 설정을 저장합니다.
취소 버튼 | 모든 변경 사항을 취소합니다.